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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

架空乘人装置配件技术规格书

编 制 人：

审 核 人：

机电副总：

日    期：  年    月   日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

架空乘人装置配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

城郊煤矿拟采购一批架空乘人装置配件，用于矿井西翼行人暗斜井架空乘人装置（RJY75-28/1600，长沙正忠科技发展有限公司）检修维护使用。

二、货物名称及供货范围

	序号
	存货名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	单托绳轮
	φ200*50
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件
	铸造一体φ35轴阻燃轮衬 200*143*50

	2
	聚氨酯轮衬
	φ200*50
	件
	阻燃材质 200*143*50

	3
	双托绳轮
	φ200*50
	件
	轮体铸造φ35轴阻燃轮衬  200*143*50

	4
	托绳轮
	单轮(φ200mm 轴25mm)
	件
	铸造一体阻燃轮衬200*143*50

	5
	托绳轮
	双轮(φ200mm 轴30mm)
	件
	铸造一体阻燃轮衬200*143*50

	6
	四托轮组吊架
	φ200*50带轮子
	件
	Φ50轴阻燃轮衬200*143*50

	7
	双托绳轮
	φ175*50
	件
	轮体铸造φ35轴阻燃轮衬 175*120*50

	8
	单托绳轮
	φ175*50
	件
	轮体铸造 阻燃轮衬175*120*50

	9
	轮衬
	φ175*120*50
	件
	G型阻燃材质175*120*50

	10
	聚氨酯轮衬
	Φ240×50
	件
	G型阻燃材质240*180*50

	11
	橡胶轮衬
	Φ240×50
	件
	G型阻燃材质240*180*50

	12
	驱动轮总成
	1500mm 120mm厚
	套
	铸钢一体含轴承座

	13
	尾轮总成
	1500mm 120mm厚
	套
	铸钢一体含轴承座

	14
	驱动轮衬块
	106*55*27
	件
	K25材质阻燃

	15
	尾轮衬块
	106*55*27
	件
	高耐磨材质阻燃

	16
	静电块
	106*55*27
	件
	纯铜材质防静电

	17
	减速机
	MC3RVHF08-63
	台
	

	18
	尼龙柱销
	φ17*22
	件
	高耐磨弹性柱销

	19
	联轴器
	RJY75-28/1600 1QD-04-37-01
	套
	

	20
	联轴器柱销
	RJY75-28/1600 1QD-04-37-01
	套
	高耐磨弹性柱销

	21
	电动液压鼓式制动器
	BYWZ3B-315/90
	套
	

	22
	隔爆型电力液压推动器
	BYT190Z/8
	台
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	23
	隔爆型电力液压推动器
	YBOZ-25-2
	台
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	24
	轮边制动器
	YLBZ40-120-BK额定制动力63kN,制动闸厚度120mm
	套
	

	25
	张紧减速机
	WPS-100
	套
	

	26
	可转位吊椅
	H-1830mm
(座椅前后可旋转调整)
	件
	可旋转调节含阻燃坐垫

	27
	抱索器
	ksoD-8卡24mm
（孔距20 锻造）
	套
	锻造一体内含减震铜柱

	28
	弹性抱索器
	ksoD-8卡24mm
（孔距20 锻造）
	套
	锻造一体内含减震铜柱

	29
	可摘挂式抱索器
	KSOD-11(ZA)
	个
	锻造一体内含高耐磨衬皮

	30
	制动闸瓦
	315
	件
	

	31
	柱销
	MLL8-I-315
	件
	高耐磨弹性柱销

	32
	联轴器
	MLL8-I-315
	件
	

	33
	轴向柱塞泵
	CBR-815-lVAD
	台
	

	34
	防爆电磁铁
	DTBZ4-37FYC
	个
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	35
	单向阀
	RVP6-10B
	个
	

	36
	直动式溢流阀
	DBDS6P10B/200
	套
	

	37
	电磁换向阀
	23GDQDF-02K/D24350
	套
	

	38
	堆煤传感器
	GUJ25
	件
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	39
	防掉绳装置
	PSD-1
	件
	

	40
	红外传感器
	GRH12
	件
	

	41
	振动传感器(矿用本安型温度振动传感器)
	JM-B-35
	件
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	42
	隔爆型压力控制器(矿用隔爆型压力控制器)
	KBY-60
	台
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	43
	矿用本安型转速传感器
	GSG900
	件
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	44
	可编程控制器(西门子)
	SIMATIC S7-200 SMART EM A104（带程序）
	套
	含软件及调试

	45
	可编程控制器(西门子)
	SIMATIC S7-200
SMART EM AE04（带程序）
	套
	含软件及调试

	46
	可编程控制器(西门子)
	SIMATIC S7-200
SMART EM DE16（带程序）
	套
	含软件及调试

	47
	可编程控制器(西门子)
	SIMATIC S7-200
SMART CPU SR40（带程序）
	套
	含软件及调试

	48
	隔离型控制变压器
	NDK(BK)-150输入/输出127V 1.18A
额定容量：150VA
	台
	

	49
	Kⅰnco(步科)触摸屏
	MT4434T
	台
	

	50
	组合继电器
	TC-KA-5线圈额定电压：DC24V
   触点额定电流：5A/250VAc
	件
	

	51
	开关电源
	TC-25-24 24V 1.1A
	块
	

	52
	开关电源
	TC-60-24 24V 2.5A
	块
	

	53
	光耦板
	ZZTC120329
	块
	

	54
	本安型双向急停开关
	kHJo.5/24
	件
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	55
	矿用隔爆型温度变送器
	BWD200液压站油温保护（4~20mA）
	套
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	56
	矿用隔爆型压力变送器(矿用本安型压力变送器)
	BYD10液压站压力保护（4~20mA）
	套
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	57
	矿用隔爆兼本安型声光报警器
	KXB127（开车、报警显示红灯指示）
	套
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	58
	矿用机电设备开停传感器
	KGT9-E
	套
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	59
	矿用本安型接近传感器
	GUD5
	套
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	60
	矿用本安型接近开关
	KHJ20
	套
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	61
	隔爆型三相异步电动机(煤矿井下用隔爆型三相异步电动机)
	YBK3-90L-4(660 /1140V 1.5kW）卧立式
	台
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	62
	矿用隔爆型温度传感器
	GWD160K 量程：0-100 DC18-36V 变送输出： 4-20mADC 控制输出： ＜1A 220W
	件
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	63
	矿用隔爆型兼本安型液位变送器
	GUD10K 量程：0-600mm DC18-36V 变送输出：4-20mA 控制输出：＜1A 220W
	件
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	64
	滤芯
	ZH-H25X20DL
	件
	

	65
	滤油器
	ZU-E25X10BDP
	件
	

	66
	滤芯
	HX-25*20
	件
	

	67
	滤芯
	WU-63*100J
	件
	

	68
	拉力计
	AXL-C(30T)
	套
	

	69
	温度传感器（矿用本质安全型温度传感器）
	GWD70(A)
	件
	防爆合格证和煤安证书必须在有效期内

	70
	刹车片
	20120602
	套
	

	71
	对轮柱销
	40×85
	个
	

	72
	双托绳轮
	240×50
	件
	

	73
	蓄能器
	NSQA-4/31.5-L
	台
	

	74
	刹车片
	YQP-100-C112
	套
	

	75
	齿轮泵
	CB12-8T5-IVAD
	台
	

	76
	过滤器
	CXL-40×80Y
	台
	

	77
	齿轮泵
	BC-B50
	台
	

	78
	对轮销销
	∅38.38×115
	件
	

	79
	梅花垫
	∅内径163×外径89×厚31
	件
	


三、主要部件（或设备）配置要求

1、防爆性能符合GB3836.1-2021《爆炸性气体环境用电气设备 第1 部分：通用要求》和GB3836.2-2021《爆炸性气体环境用电气设备第2 部分：隔爆型“d”》的规定。

2、PLC及相应模块配件必须采用原厂同类型产品，其它配件参数性能不得低于在用配件，且安装尺寸必须满足与在用配件互换要求，不得存在兼容性问题。

3、隔爆型三相异步电动机功率1.5kW，卧立式。
3.1 电动机防爆材质选择钢板焊接，隔爆外壳的所有零部件要求加工后必须做静压试验，试验压力为1.0MPa，承压时间不小于10s。

3.2 电动机的定子线圈要求采用高强度聚酯漆包圆铜线绕制，经VPI真空压力浸漆处理，绕组及绝缘要具有良好电气、机械、防潮性能及热稳定性。

3.3 电动机定、转子冲片要求采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片。

3.4 电动机风扇要求采用防静电塑料风扇或钢板焊接风扇。

3.5 要求电动机的裸露紧固件均进行保护性电镀，装配后表面采   用涂漆处理。

3.6 电动机的铭牌、接地牌、标志牌等要求采用不锈钢板制成。

3.7 电机接线盒内固定接线螺栓的绝缘套要求采用优质DMC压塑材料。

3.8 电动机要求配刚性底盘，刚性底盘要求具有安装找正用的纵、横向调节螺栓。

3.9 电动机效率指标要求符合GB18613-2020中的电机能效等级。

3.10 电动机为备用，必须与城郊煤矿西翼行人暗斜井架空乘人装置电动机保持完全替代性和互换性，新电机各项安装尺寸必须由出卖人核实安装尺寸以便与城郊煤矿西翼行人暗斜井架空乘人装置在用隔爆型三相异步电动机通用。

3.11 电动机都应有一块铭牌且永久性的固定在设备上，铭牌上至少应有以下几项内容: 制造厂名称、设备型号、设备名称、额定电压和功率、防爆标志、防爆合格证编号、安全标志编号、出厂日期、出厂编号等。

3.12 设备的运转部位应转动灵活，运行平稳，各密封处不得漏油。

4、出卖人提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿西翼行人暗斜井架空乘人装置在用设备原有配件相符，具备良好的互换性，并提供合格有效的质量证明书，涉及防爆、煤安标志的配件其MA证、防爆证必须在有效期内。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

涉及防爆、煤安标志的配件均必须有防爆证、“MA”标志和“MA” 矿用产品安全标志证书，并符合煤矿防爆及国家煤安标志产品的相关要求。

五、货物使用环境及范围

1.海拔不超过±1000m。

2.工作环境温度为-20℃～+50℃。

3.周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）。

4.在有煤尘和爆炸性气体混合物的矿井中。

六、货物适用标准

产品应符合（不限于）以下相关标准文件的规定。
MT/T1117-2011 煤矿用架空乘人装置

MT/T873-2000 煤矿固定抱索器架空乘人装置技术条件

GB/T2423 环境试验
MT210-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

GB3836 爆炸性环境用防爆电气设备

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB/T9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求

GB/T4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

《煤矿安全规程》

以上所有标准按照最新标准执行
七、技术参数

（一）MC3RVHF08型减速机技术参数
	项目
	技术参数
	备注

	功率
	45kW
	

	扭矩
	26kN.m
	

	电机转速
	1000r/min
	

	输出转速
	15.8r/min
	

	速比
	63.4110
	

	使用系数
	1.73
	


（二）YLBZ40-120-BK型液压轮边制动器技术参数
	名称
	参数
	备注

	制动盘厚度
	120mm
	

	额定制动力
	120mm
	


（三）BYWZ3B-315/90型电力液压鼓式制动器技术参数
	名称
	参数
	备注

	制动力矩
	630～125N·m
	

	弹簧安装长度
	190～174mm
	


八、质量及验收要求

1、产品应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑使用地环境和使用条件的影响。

2、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

3、产品所用材料必须确认合格后方可使用，必要时应进行化验或鉴别，关键材料必要时可通知使用人直接参与检验、化验或鉴别。

4、铸件不应有疏松、气孔、砂眼、裂纹等影响强度的缺陷。锻件不应有裂纹、夹层、氧化层、折叠、结疤等影响强度的缺陷。焊接件焊缝不应有裂纹、夹渣、间断、烧穿等缺陷。关键部位锻件、焊接件，必要时出卖人可通知使用人直接参与探伤检验和验收。

5、外购件、外协件均应附有质量合格证书，属安全标志管理的产品须有在有效期内的矿用产品安全标志证书，必要时按相应标准进行检验。

6、产品验收时，出卖人应随货提供相关使用说明书及产品合格证等证明文件，资料不全或产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

7、出卖人应提出现场安装注意事项及安装质量保证方法。

8、如果产品在质保期过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

9、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

九、安装、调试要求

1、出卖人无偿对产品进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2、产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。初次安装、调试配件时，出卖人必须选派至少有两年以上工作经验的技术人员到矿进行逐台安装、调试，如果在安装、调试过程中出现产品损坏是出卖人因素造成的，由出卖人负责调换或维修。
十、服务及质保要求

1、出卖人无偿对产品进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2、产品需要安装、调试指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

3、提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）。
4、从使用日期计算，质保期1年。设备质保内出现问题，出卖人免费维修或更换，并对其产品提供终身服务。

十一、运输及包装要求

1、产品由出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

3、产品外露加工表面应涂防锈油脂，防锈油封有效期为一年。

4、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：收货单位地址、名称和到站站名；名称、型号；制造厂名称、出厂编号和日期；产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号；贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。

5、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

6、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

7、随机文件用塑料袋封好装入箱中。

8、出卖人负责产品的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十二、提供的技术资料要求

出卖人应提供以下技术资料，但不限于此：产品合格证、矿用安全产品标志证书、防爆合格证、装箱清单等，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。

以上资料均要盖单位公章或检验章。
十三、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、交货日期：合同签订生效后双方协商具体交货日期，运费由出卖人承担；送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

3、本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4、其它未尽事宜，双方协商解决。

技术负责人：袁弼平
联系方式：0370-5195267

