
矿用水电闭锁装置项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）
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	物资名称及参考型号：

矿用水电闭锁装置ZBSD127

主要部件（或设备）配置要求

1、矿用水电闭锁装置由控制主机、压力传感器、遥控发送器和防堵塞喷头及管路等组成。

2、水电闭锁装置主控制箱电压AC127V，其他传感器等部件采用本安型电压。

3、 水电闭锁装置输出1路本安DC12V给1台GPD10矿用本安型压力传感器供电，最大供电距离为50m。

4、电气设备防爆结合面选用8.8级及以上螺栓，螺栓紧固后螺纹应露出螺母1-3个螺距；紧固在护圈和沉孔内的螺栓，其上端平面不得超出护圈和沉孔上沿高度。

5、 主机铭牌、MA及其他标牌用铆钉或螺丝固定。

技术参数：

1、水压测量范围：（0～10.0）MPa。

2、传感器与水电闭锁装置传输方式为RS485信号，传输速率≥9600bps，传输距离≥50m。

3、发送器与水电闭锁装置信号类型为FSK无线传输，通信距离：0～50m，工作频率为315MHz±0.5MHz。

4、输出接口数量为1路，输出类型为机械接点，输出接口导通电阻小于0.1Ω，分断电阻大于100MΩ。
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	服务及质保要求：

1、设备质保期自投入使用起12个月。

2、质保期内，在使用过程中发生质量问题，出卖人免费更换、维修。

3、产品安装后，出卖人需委派技术人员免费为使用人进行技术培训。

其他：

1、供货期，合同签订后20日历天内送达车集煤矿，费用由出卖人承担。

2、供方保证提供的设备必须符合相关的国家和行业标准。

3、本技术规格书所引用的标准若与出卖人所执行的标准发生矛盾时，按最高标准执行。
	
	

	交货期：
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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