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永城市车集煤矿矿用水电闭锁装置技术规格书
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永城市车集煤矿矿用水电闭锁装置技术规格书  

一、项目简介及使用地点

根据矿井安全生产需求，用于采掘工作面采煤机、掘进机水电自动控制，到达无水不能运行设备，提高设备运行安全可靠性，服务于安全生产。

二、货物名称及供货范围

	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用水电闭锁装置
	ZBSD127
	台
	1
	配有压力传感器、遥控发送器和防堵塞喷头

	要求：产品到矿后进行验收，验收合格后挂账；验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的不予挂账、不予付款。


三、主要部件（或设备）配置要求

1、矿用水电闭锁装置由控制主机、压力传感器、遥控发送器和防堵塞喷头及管路等组成。

2、水电闭锁装置主控制箱电压AC127V，其他传感器等部件采用本安型电压。

3、 水电闭锁装置输出1路本安DC12V给1台GPD10矿用本安型压力传感器供电，最大供电距离为50m。

4、电气设备防爆结合面选用8.8级及以上螺栓，螺栓紧固后螺纹应露出螺母1-3个螺距；紧固在护圈和沉孔内的螺栓，其上端平面不得超出护圈和沉孔上沿高度。

5、 主机铭牌、MA及其他标牌用铆钉或螺丝固定。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

提供该装置相符的整机煤安证、产品合格证和出厂检验报告。
五、货物使用环境及范围

1、巷道环境条件：有瓦斯、煤尘、空气潮湿，空气湿度大于90%。

2、设备需要适应的环境：高温、震动、淋水和腐蚀。

六、货物适用标准

1、GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境  第1部分：设备 通用要求

2、GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

3、GB/T 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

七、技术参数

1、水压测量范围：（0～10.0）MPa。

2、传感器与水电闭锁装置传输方式为RS485信号，传输速率≥9600bps，传输距离≥50m。

3、发送器与水电闭锁装置信号类型为FSK无线传输，通信距离：0～50m，工作频率为315MHz±0.5MHz。

4、输出接口数量为1路，输出类型为机械接点，输出接口导通电阻小于0.1Ω，分断电阻大于100MΩ。

八、质量及验收要求

产品到矿后，出卖人与使用人严格按照技术规范及相关要求进行共同检查验收，存在的质量问题由出卖人负责解决。

九、安装、调试要求

根据使用人需求，出卖人接到通知后及时派遣工程技术人员到现场指导安装、调试、试运行。
十、服务及质保要求

1、设备质保期自投入使用起12个月。

2、质保期内，在使用过程中发生质量问题，出卖人免费更换、维修。

3、产品安装后，出卖人需委派技术人员免费为使用人进行技术培训。

十一、运输及包装要求

产品要妥善包装且做好防护，如在运输过程中出现损坏由出卖人承担。
十二、供应商须提供技术资料要求

在交货时，随机提供整机产品相符的使用说明书、煤安证书、产品合格证及出厂检验报告，电气设备提供防爆证书各2份。

十三、其他

1、供货期，合同签订后20日历天内送达车集煤矿，费用由出卖人承担。

2、供方保证提供的设备必须符合相关的国家和行业标准。

3、本技术规格书所引用的标准若与出卖人所执行的标准发生矛盾时，按最高标准执行。

4、其他未尽事宜，由双方协商解决。

