
矿用本安型摄像仪及配套电源商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）
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	物资名称及参考型号：

矿用本安型摄像仪KBA12

矿用隔爆兼本安型直流稳压电源KDW127／12B

矿用隔爆兼本安型直流稳压电源KDW660／12B

矿用隔爆兼本安型直流稳压电源KDW660／12B

矿用浇封兼本安型直流稳压电源KDW127／12B

矿用浇封兼本安型直流稳压电源KDW127／12B

主要部件（或设备）配置要求、技术参数

（1）矿用本安型摄像仪KBA12

1、设备分辨率不低于2560*1440；

2、支持主码流高帧率，最低照度不大于0.05Lux,环境照度50～300lux；水平亮度分解力：不应低于400电视线；垂直亮度分解力：不应低于350电视线；亮度鉴别等级≥7级；

3、可通过指示灯显示设备工作状态；

4、设备防爆等级不低于Ex ib I Mb；

5、防护等级不低于IP54；

6、支持DC12V供电方式，最大工作电流：≤1.5A；

7、设备应内置麦克风，具有自适应降噪能力；

8、设备应内置高保真大口径扬声器；

9、以太网光接口数量≥2个（单模双纤），工作波长1310nm/1550nm；传输方式：TCP/IP协议的以太网光信号传输；传输速率≥100M；发射功率：-15dBm～10dBm；光接收灵敏度：≤-25dBm；最大传输距离：10km；

10、以太网电接口数量≥2个，传输方式：TCP/IP协议的以太网电信号传输；

11、内置辅助照明灯在低照环境下进行补光，在最低环境照度下能看清实物；

12、设备应支持H.264/H.265编码，压缩比高，适用不同带宽和存储环境；

13、设备可通过客户端软件或IE浏览器对设备进行管理。设备应支持音频文件预览播放；

14、设备应支持接入矿井现有的矿用本安型交换机，接入方式：光口、电口接入可选；

15、含配套的光模块，安装支架等；

16、兼容海康威视iSecure center视频平台。

（2）矿用隔爆兼本安型直流稳压电源KDW127／12B

1、防爆型式：矿用隔爆兼本安型；防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb；

2、额定电压：AC127V，（波动范围 95V～140V）；输入功率：≤60VA；

3、额定输出电压：12V；额定输出电流：1.6A；

4、过流保护工作值：≤2A；输出电压偏离值：≤5%；负载效应：≤5%；源效应：≤5%；

5、设备应具有过流和短路保护功能，故障排除后能自动恢复；

6、备用电池：工作时间不小于2小时；备用电池应采用镍氢电池；所使用的镍氢电池符合 GB/T22084.2-2008 的规定；

7、设备电池切换时间：≤1s；备用电池工作时间：≥2小时；
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	（3）矿用隔爆兼本安型直流稳压电源KDW660／12B
1、防爆型式：矿用隔爆兼本安型；防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb；

2、额定电压：AC660V，（波动范围95V～726V)；

3、额定输出电压：12V；工作电流：≤2A；

4、过流保护工作值：≤2A；输出电压偏离值：≤5%；负载效应：≤5%；源效应：≤5%；

5、具有过流和短路保护功能，故障排除后能自动恢复；

6、备用电池：工作时间不小于2小时；备用电池应采用镍氢电池；所使用的镍氢电池符合 GB/T22084.2-2008 的规定；

7、电池切换时间：≤1s；备用电池工作时间：≥4小时；

8、设备本安输出路数分单路、三路。

9、外壳防护等级不低于IP54。

（4）矿用浇封兼本安型直流稳压电源KDW127／12B

1、防爆型式：矿用浇封兼本安型直流稳压电源；防爆标志：Ex mb [ib Mb] I Mb；

2、额定电压：AC127V，（波动范围 95V～140V)；

3、额定输出电压：12V；额定输出电流：1.6A；

4、过流保护工作值：≤2A；输出电压偏离值：≤5%；负载效应：≤5%；源效应：≤5%；

5、具有过流和短路保护功能，故障排除后能自动恢复；

6、本安参数：Uo1:12.8V lo1:2000mA；Co=26μF Lo=50μH(三路)；

7、电池切换时间：≤1s；备用电池工作时间：≥2小时；

8、设备本安输出路数分单路、三路。

9、外壳防护等级不低于IP54；

质量及验收要求

1、出卖方应向买方提供煤安证书、防爆合格证、3C中国质量认证中心强制性产品认证、使用说明书、产品合格证，设备配套线缆表面要印有煤安证号，并提供煤安证书。

2、符合技术参数及相关配置要求，煤矿安全标志证书、防爆合格证有效，符合《煤矿安全规程》及相关行业标准，防爆设备和本安型设备需满足煤矿用防爆标准。摄像仪与直流稳压电源必须为关联设备。

3、按照技术要求及相关规程、规范进行验收。
	
	

	服务及质保要求：

1、协助矿方进行安装、调试及日常技术支持。质保期1年，质保期内出现质量或其它问题免费更换和维修。

2、设备出现问题时，收到矿方电话应与1小时之内安排专业技术人员与矿方技术人员对接，协助进行问题处理。若无法远程无法处理，专业技术人员需1日内到矿进行现场处理。
	
	

	交货期：合同签订后20日历天。
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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