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车集煤矿矿用本安型摄像仪及配套电源技术规格书
一、项目简介及使用地点
为进一步完善我矿视频监控系统，保障井下各作业地点、设备要害点位实时可视、可监、可控，我矿需采购一批矿用本安型摄像头及配套专用配套电源，主要用于补充完善井下各地点的视频监控覆盖，解决现有监控盲区、点位缺失、设备老化失效等问题，实现井下关键场所作业状态、设备运行情况的实时动态监测。

二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	参考规格型号
	单位
	备注

	1
	矿用本安型摄像仪
	KBA12
	台
	

	2
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	KDW127／12B
	台
	单路DC12输出

	3
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	KDW660／12B
	台
	单路DC12输出

	4
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
	KDW660／12B
	台
	三路DC12输出

	5
	矿用浇封兼本安型直流稳压电源
	KDW127／12B
	台
	单路DC12输出

	6
	矿用浇封兼本安型直流稳压电源
	KDW127／12B
	台
	三路DC12输出


三、主要部件（或设备）配置要求、技术参数
（1）矿用本安型摄像仪KBA12

1、设备分辨率不低于2560*1440；

2、支持主码流高帧率，最低照度不大于0.05Lux,环境照度50～300lux；水平亮度分解力：不应低于400电视线；垂直亮度分解力：不应低于350电视线；亮度鉴别等级≥7级；
3、可通过指示灯显示设备工作状态；

4、设备防爆等级不低于Ex ib I Mb；

5、防护等级不低于IP54；

6、支持DC12V供电方式，最大工作电流：≤1.5A；

7、设备应内置麦克风，具有自适应降噪能力；

8、设备应内置高保真大口径扬声器；

9、以太网光接口数量≥2个（单模双纤），工作波长1310nm/1550nm；传输方式：TCP/IP协议的以太网光信号传输；传输速率≥100M；发射功率：-15dBm～10dBm；光接收灵敏度：≤-25dBm；最大传输距离：10km；
10、以太网电接口数量≥2个，传输方式：TCP/IP协议的以太网电信号传输；
11、内置辅助照明灯在低照环境下进行补光，在最低环境照度下能看清实物；

12、设备应支持H.264/H.265编码，压缩比高，适用不同带宽和存储环境；

13、设备可通过客户端软件或IE浏览器对设备进行管理。设备应支持音频文件预览播放；

14、设备应支持接入矿井现有的矿用本安型交换机，接入方式：光口、电口接入可选；
15、含配套的光模块，安装支架等；
16、兼容海康威视iSecure center视频平台。

（2）矿用隔爆兼本安型直流稳压电源KDW127／12B

1、防爆型式：矿用隔爆兼本安型；防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb；

2、额定电压：AC127V，（波动范围 95V～140V）；输入功率：≤60VA；

3、额定输出电压：12V；额定输出电流：1.6A；

4、过流保护工作值：≤2A；输出电压偏离值：≤5%；负载效应：≤5%；源效应：≤5%；

5、设备应具有过流和短路保护功能，故障排除后能自动恢复；

6、备用电池：工作时间不小于2小时；备用电池应采用镍氢电池；所使用的镍氢电池符合 GB/T22084.2-2008 的规定；

7、设备电池切换时间：≤1s；备用电池工作时间：≥2小时；

（3）矿用隔爆兼本安型直流稳压电源KDW660／12B

1、防爆型式：矿用隔爆兼本安型；防爆标志：Ex db [ib Mb] I Mb；

2、额定电压：AC660V，（波动范围95V～726V)；

3、额定输出电压：12V；工作电流：≤2A；

4、过流保护工作值：≤2A；输出电压偏离值：≤5%；负载效应：≤5%；源效应：≤5%；

5、具有过流和短路保护功能，故障排除后能自动恢复；

6、备用电池：工作时间不小于2小时；备用电池应采用镍氢电池；所使用的镍氢电池符合 GB/T22084.2-2008 的规定；

7、电池切换时间：≤1s；备用电池工作时间：≥4小时；

8、设备本安输出路数分单路、三路。
9、外壳防护等级不低于IP54。

（4）矿用浇封兼本安型直流稳压电源KDW127／12B
1、防爆型式：矿用浇封兼本安型直流稳压电源；防爆标志：Ex mb [ib Mb] I Mb；

2、额定电压：AC127V，（波动范围 95V～140V)；

3、额定输出电压：12V；额定输出电流：1.6A；

4、过流保护工作值：≤2A；输出电压偏离值：≤5%；负载效应：≤5%；源效应：≤5%；

5、具有过流和短路保护功能，故障排除后能自动恢复；

6、本安参数：Uo1:12.8V lo1:2000mA；Co=26μF Lo=50μH(三路)；

7、电池切换时间：≤1s；备用电池工作时间：≥2小时；

8、设备本安输出路数分单路、三路。
9、外壳防护等级不低于IP54；

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需符合以下文件要求
（1）产品生产制造必须按照国家技术标准和行业标准执行；

（2）设备符合相关标准规定的质量、规格和性能要求。
五、货物使用环境及范围
1、工作环境温度为0℃～＋40℃；

2、周围空气相对湿度不超过95% (+25℃)；

3、大气压力为80kPa～106kPa；

4、有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下。

六、质量及验收要求

1、出卖方应向买方提供煤安证书、防爆合格证、3C中国质量认证中心强制性产品认证、使用说明书、产品合格证，设备配套线缆表面要印有煤安证号，并提供煤安证书。

2、符合技术参数及相关配置要求，煤矿安全标志证书、防爆合格证有效，符合《煤矿安全规程》及相关行业标准，防爆设备和本安型设备需满足煤矿用防爆标准。摄像仪与直流稳压电源必须为关联设备。

3、按照技术要求及相关规程、规范进行验收。

七、服务及质保要求

1、协助矿方进行安装、调试及日常技术支持。质保期1年，质保期内出现质量或其它问题免费更换和维修。

2、设备出现问题时，收到矿方电话应与1小时之内安排专业技术人员与矿方技术人员对接，协助进行问题处理。若无法远程无法处理，专业技术人员需1日内到矿进行现场处理。

八、运输及包装要求

（1）由专人负责货物的运输管理，负责将货物送至指定地点，相关运输费用由厂家承担。

（2）包装及运输应符合国家相关标准，避免在运输过程中造成设备损坏。
九、供应商须提供技术资料要求
出卖方应向买方提供产品合格证，另配有使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。

十、产品供应期限
合同签订后20日历天。

十一、违约责任
（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的1%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。
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