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矿用排渣放水电控装置技术规格书

一、装置简介及使用地点

矿用排渣放水电控装置（以下简称装置）主要用于煤矿井下打钻抽采过程中，对钻孔积水进行排放处理。

二、货物名称及供货范围

矿用排渣放水电控装置（参考型号ZZS127）包含以下配件：
	序号
	名称（参考）
	规格型号（参考）
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱
	KXJ127
	套
	1
	

	2
	矿用本安型电动球阀
	DFH-20/3
	个
	10
	

	3
	风包
	/
	个
	10
	


三、装置使用环境要求

1、环境温度 ：0℃～+40℃。
2、环境湿度： ≤95％ RH（ 25℃)。
3、环境大气压: 80kPa～116kPa。
4、含有瓦斯、煤尘等爆炸性混合物的煤矿井下。
四、装置电控部分组成 

1、装置由矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱（以下简称控制箱）1台，矿用本安型电动球阀（以下简称球阀）10台组成，控制箱采用组态屏进行人机交互，采用PLC为控制核心，控制10路电动球阀。

2、控制箱必须留有以太网通信接口，接入网络后，可通过上位机对装置进行远程操作与数据查看。

五、装置功能

1、启动功能。登录窗口中，手动操作界面和设置界面均需要密码登录，否则只能进入运行界面查看运行情况。

2、显示功能。装置通过组态屏，对各路电动球阀的工作状态及设定值进行显示。

3、定时功能。装置通过控制箱的组态屏，可对10路球阀分别进行定时开启/关闭设置。

单路球阀是开/关定时最大可分为 10 段：

a.每路球阀支持设置10个不同的启动时间和吹水持续时间。

b.时间设置必须按照从小到大的顺序（00:00-23:59），采用24小时制。

c.若持续时间为0，则不开启球阀。

4、手动功能。进入手动功能页面，即可对各路球阀进行手动控制，触摸某路球阀的开关，即可打开或关闭对应的球阀。

5、自动功能。用户根据实际使用情况，对各路球阀的工作时间进行定时设置，完成设置后，返回首页后，装置在5秒内检测组态屏无触摸，便进入自动工作模式，各路球阀按照设定值进行自动开启/关闭。

6、排水、排渣功能。利用球阀控制压风，实现吹水排水、排渣功能。

六、设计、制造和检验标准

所供设备产品应符合最新版的行业及国家标准或与之相适应的标准，必须明确要符合我国的有关法规的要求。
七、验收要求

外观完好，并提供以下文件：

1、发货清单: 1份。

2、使用说明书:1份。

3、出厂合格证:1份。

4、装置防爆合格证（复印件）:1份。

5、煤安证（复印件）:1份。

八、安装、调试要求

1、安装时，供应商派技术人员到矿方现场免费指导安装、调试，保证设备正常使用，并负责现场培训操作维护人员。
2、终身免费提供技术支持。

九、产品质保及交货期

1、质量保证期为12个月，时间从到货且验收合格后、使用起计算。在质量保证期内，对于非买方原因造成的质量问题，供应商负责免费提供更换维修服务。

2.合同签订后，供应商自接到矿方供货需求通知后，10天内将货物送至河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科。

十、售后服务：

1、质保期内免费包修产品，质保期内因产品质量问题引起的故障，供方免费提供维修服务，无偿更换损坏的元件、配件。

2、矿方如需现场维护，保证在接到需求的2小时内响应。24小时内派专职技术服务人员去现场。

十、技术负责人

通防科：夏腾飞 0370-5195036
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