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巷道修复机配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

1、项目简介：

本次采购的配件，用于城郊煤矿在用的WPZ-37/600型煤矿用巷道修复机（生产厂家：张家口宣化华泰矿冶机械有限公司）日常维修及配件更换。

供货名称及供货范围详见明细
技术要求

1.各配件的设计、参数、性能、结构、制造、质量和试验等要求必须与城郊煤矿在用的煤矿用巷道修复机同部位配件承载能力相匹配，并且必须按照国家和行业相关标准执行。

2.出卖人必须保证提供与配件清单要求的规格、型号相同的产品，且必须与在用主机零部件可完全互换使用，并保证产品材质和机械性能不低于原设备要求。

3.各配件名称、型号、主要参数、生产厂家及出厂日期等信息标注清晰。

4.液压配件材质具有足够的强度和冲击韧性，对焊接部位有良好的焊接性能，各接口和接合面密封良好，不漏油，耐压符合原WPZ-37/600型煤矿用巷道修复机设计要求。

5.机械配件材料选用应有足够的机械强度，应满足适应WPZ-37/600型煤矿用巷道修复机的承载能力要求。

6.按原主机厂家配套件尺寸进行生产加工，不得随意改动，需要改动的另行协议确定。

7.零部件的材料、加工工艺、热处理、表面处理等严格按原设计标准执行。

8.如果没有特别要求，产品表面漆的颜色按原主机厂家标准执行。

9.有防腐要求的表面应涂防锈油或防锈酯，产品出厂时做好必要的防锈、防尘措施。

10.零部件表面必须粘贴规范的产品标识，注明适用主机型号及配件名称、型号、主要参数、生产厂家及出厂日期等信息，以便分类存储，按规定需要铭牌的必须有完好的铭牌。

11.出卖人须对各配件的质量、可靠性、通用性、使用寿命、技术服务等进行承诺。

    四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

按配件实际需要提供该配件国家和行业强制要求的资质证件，如煤安证、防爆证等。

    五、货物使用环境及范围
1.海拔高度：+1000m 以下

2.环境温度：-10°C～+40°C

3.相对湿度：井下＜95%（+25°C）

4.矿井类型：能满足高瓦斯及突出矿井使用要求。
    六、货物适用标准

国家和行业现行标准和规范，包括但不限于

1. 符合国家和行业标准及规范，同时符合2025版《煤矿安全规程》中相关规定。
2. MT/T 580-1996   油封技术条件

3. GB191-2025      包装储运图示标志

4. GB13384-2008    机电产品包装通用技术条件

5. MT/T85-1999     液压元件型式试验规范

6. GB 3836-2021   《爆炸性气体环境用电气设备》

7. GB/T14549-1993  电能质量 公用电网谐波

8. IEC61800.3-2022可调速电力传动系统 第3部分 电磁兼容要求和特定试验方法

9.GB/T3766-2015《液压系统通用技术条件》
10. 《煤矿井下机电设备完好性要求》KA 25-2025的有关规定

七、货物质量及验收要求

  出卖人提供的配件质量必须符合以上货物标准及技术要求，到矿后按技术规范条款进行现场验收。

    八、安装、调试要求

    一般情况下送货到使用单位即可，无需安装调试。如有需要，出卖人需派技术人员到使用人生产现场指导安装、调试及试运行工作。        

九、服务及质保要求

如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。在使用过程中，因产品质量问题给产品使用人造成损失的，出卖人除无偿更换有质量问题的产品外，还应承担相关损失。

    十、运输及包装要求

1.配件出厂时，不同主机的配件必须单独包装，防止混淆。

2.配件出厂时，应进行合理包装，保证配件的外观和结构不受损坏，保护配件的性能及其使用价值。

3.带有接口的配件加堵头，电气配件要采取防震、防撞击、防潮等保护措施。

    十一、其他
1、交货期：按使用人需求时间交货，运送到运到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，由供应商负责卸车。

2、违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款。

3、如有其他问题，双方协商解决。

4、技术联系人：付申申  03705195229
