
矿用破碎装载卧底机项目商务和技术响应书
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	物资名称及参考型号：
货物名称： 矿用破碎装载卧底机   数量：1台  参考型号:WPZ-7/90

供货范围：

序号

名 称

参考型号

数量

备注

1

矿用破碎装载卧底机

WPZ-7/90
1台
含破碎锤、铲斗、铣挖头 

2
随机工具
/
1套
含充氮气工具及氮气一瓶
主要部件（或设备）配置要求：

1、适用于井下煤巷、岩巷等巷道底板、侧帮的日常开挖等维护作业；具备破碎、挖掘、侧掏、装车等功能，能够实现挖掘毛水沟、卧底、破岩、扩帮、装载等作业要求。 

2、行走机构履带板采用高强度锻造履带板；整体结构，设计合理，动作灵活、操作简单，零部件强度及刚性满足使用要求。 

3、设备的破碎锤和挖斗能够快速灵活的进行更换，更换时间＜30 min。

4、机身可以实现 360°旋转，前、后、左、右、上、下都在工作范围内，适应能力强；履带行走具备液压机械锁紧机构，安全可靠。 

5、配备属具：液压破碎锤、铲斗，铣挖头等，一机多能。 

6、外观整洁，表面油漆无无损、碰伤和裂痕现象。 

7、采用液压马达驱动行走，可在潮湿有积水的巷道里作业。 

8、挖臂具有旋转±180°，能够实现侧挖和左右摆臂功能。 

9、所有结构件均采用高强度钢板焊接而成，具有强度高、抗冲击的优良性能。 

10、车身结构紧凑、管线布置美观。 

11、煤矿用巷道修复机前方安装有推土铲，能够实现底板平整作业，并具备一定强度和升降功能。 

12、操作控制系统集中在操作台与座椅两侧，操纵台配司机座椅；操作台设计合理，机器的各种仪表集中安装在操纵台司机易观察的位置；操作控制应保证操作人员视野开阔，操作控制方便灵活，安全可靠，仪表齐全，指示准确。 

13、整机布置模块组合式设计，各油管使用螺旋橡胶保护套防护，管路布置合理整齐，使用、维护便利。 

14、机身带有降尘喷雾系统。 

15、主要部件如主泵、行走马达、阀组、液压控制阀等选用知名品牌。 

16、整机设备各密封部位密封良好，无跑冒滴漏现象。 

17、设备铭牌标志齐全，铭牌为不锈钢材质，各标志牌使用铆钉固定。 

18、整机配备防爆电铃、照明灯、控制按钮与急停按钮

19、液压系统设置油温传感器、油位传感器、磁性过滤器等安全保护装置。

货物使用环境及范围：

1.环境温度：-10℃ ～ 40℃；

2.相对湿度：≤95%（+25℃时）；

3.大气压力：86kPa ～ 106kPa。。
技术参数：

1.箱体外壳采用优质冷轧钢板加工成形，表面经静电喷涂工艺处理，漆膜牢固，防腐耐用。

2.涡轮离心式扇叶，具备热循环和保温系统，配以低噪音电机，具备鼓风功能，工作室内温度均匀、控温精度高。

3.箱门隔热效果好，双层钢化玻璃可视窗设计，能随时清晰观察室内加热物品情况，配以锁扣式松紧调节门锁，耐高温硅胶封条，密封性良好，无热量流失。

4.工作室为立式结构，大空间不锈钢工作室，采用优质镜面不锈钢加工成形，隔板间距可调，多样测试操作方便。风道侧板和底加热罩快拆式结构，便于清洁。

5.PID微电脑智能控温仪，具有测量温度达到设定温度的恒温功能，具有定时、超温报警，控温精确，读数方便。

6.LED数字显示，设定稳定和箱内温度同时均有显示。

7.具备温度保护功能，自动防止温度过高的诊断程序，配置漏电断路器，温度保险丝。

货物使用环境及范围：

1、适用于煤矿井下，工作环境粉尘较多、空气潮湿。

2、气温-20～+40℃。

3、空气相对湿度98%。

4、具有甲烷和煤尘爆炸性气体混合物的危险场所。

技术参数：

项目

单位

参考参数

装机功率

kW

45

电机额定电压

V

660/1140

液压系统参数

液压系统额定压力

MPa

20

液压系统最大流量

L/min

110

液压油最大温升

K

50

液压油最高温度

℃

75

液压系统密封性能

-

无泄漏

行走机构参数

行走驱动方式

-

液压马达驱动

行走形式

-

履带

接地比压

MPa

0.07

行走速度

m/min

20

离地间隙

mm

240

爬坡能力

°

± 16

铲斗作业参数

铲斗容量

L

75

挖掘宽度

mm

6000

挖取距离

mm

2600

挖掘高度

mm

3600

挖掘深度

mm

1600

破碎锤参数

额定工作压力

MPa

14

工作流量

L/min

40

冲击频率

Hz

12

最大破碎宽度

mm

8000

最大破碎高度

mm

3600

破碎深度

mm

1100

适应钎具规格

mm

Ø53

噪声

dB(A)

120

横向铣挖机参数

最大功率

kW

29

额定流量

L/min

54

截齿数量

枚

32

重量

kg

207

主机转弯半径

mm

2900

外形尺寸（长×宽×高）：±50

mm

4500×1200×2000（不含顶棚高度）

工作质量±5%

kg

6500

注：以上主要技术参数仅供参考，厂商设备与上述数据不同时，性能要优于上述参数。
	
	

	服务及质保要求：1、出卖人免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），并进行基本原理、操作使用和维修保养等培训。

2、质保期1年，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。出现质量问题时，出卖人在应及时给予答复，24小时内派技术人员现场解决问题。
	
	

	交货期：合同签订后接矿方通知15日内送到车集煤矿，运费由出卖人承担。
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


报名供应商（盖章）：                                                日期：     年   月   日
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