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一、氢氧化钙：(参考型号：北票 数量1t）
1.产品编号：MT 454-2008
2.产品类型：本产品为圆柱形条状颗粒，对压缩氧自救器CO2吸收剂≥35%，对正压氧气呼吸器、矿用救生舱及避难硐室CO2吸收率≥33%。
3.使用范围：适用于氧气呼吸器，井下救生舱及避难硐室是吸收人体呼出的二氧化碳、以及化学、机械、电子、工矿、医药、实验室等需要吸收二氧化碳的环境。
4.有效期：24个月；一桶25kg。
二、高纯氦气：(参考型号：40L 数量3瓶）
纯度99.999%
三、高纯氦气：(参考型号：8L 数量2瓶）
纯度99.999%
四、标准气样：(参考型号：8L 数量14瓶）
O2 、CH4 、CO 、CO2 、C2H4 、C2H6 、C2H2 、C3H8 、N2混合标准气体
五、减压表：(安捷伦色谱仪配套8L 数量6个）
     铜制w21.8-14右旋
六、减压表：(安捷伦色谱仪配套40L 数量4个）
     铜制g5/8右旋
七、水氧分离器：(安捷伦色谱仪配套  数量3个）
     0T3-2
 八、套管（前后）：(安捷伦色谱仪配套  数量2*20个）
     铜制，1/8英寸
九、橡胶球胆：(加厚2L）
     适用气样采集
十、LED计时设备:(数量6个）
1.LED显示器，显示6位数，正倒计时模式下，可计时、时分秒/分秒毫秒，做多可计时99小时99分钟88秒。
2.可以最大限度记录100组成绩。
3.尺寸：显示器：长28.5cm*10cm  支架：金属材质可调高度1m-1.8m。
十一、训练防滑垫：(数量10个）
1.产品尺寸：长200*宽100*0.15米50密度
2.材质：加厚加密 有机硅帆布
3.内胆材质：高密度海绵  35/50
4.适用范围：跳高空翻训练防护等
十二、接线盘：(参考型号：公牛50米 数量5盘）
1.导体线芯：国标电缆线
2.绝缘材质：聚氯乙烯
3.产品米数：50米
十三、折叠锯：(参考型号：德狮宝sk-600  数量6把）
1.锯片材质：高碳工具钢
2.尺寸：全长（展开）：1320mm；锯片宽度：2.5mm；锯齿：3mm锯片厚度：2mm
3.类型：折叠式万能弯锯
4.适用场景：矿山救援、木工伐木等。
十四、护膝（肘、腰）：(参考型号：数量8套）
1.材质：EVA海绵 氨纶 弹性
2.固定方式：魔术贴
十五、脊柱板：(数量2套）
1.适用范围：固定脊柱+头部+颈部
2.尺寸：184*45*6.5cm
3.称重≤159kg
4.净重：7.5kg
5.毛重：9kg
6.材质：高强度塑料
 十六、急救包：(数量2套）
包含以下22组件：手提中包1个；碘伏消毒液1瓶；碘伏棉签10支；压缩毛巾1块；人工呼吸面膜1张；风油精1瓶；医用纱布块10片；清凉油1盒；医用棉签40支；医用创口贴10片；医用胶卷1卷；三角绷带1条；酒精棉片10片；退热贴2贴；紧急联系卡1张；医用纱布绷带1卷；急救手册1本；蓝色止血带1条；口哨1个；别针10 枚；小剪刀1把；镊子1个。
十七、保温毯：(参考型号：P87  数量2张）
矿用绿毛毯，规格尺寸：2*1.5米矿山救援毯。
十八、信号喇叭：(参考型号：防爆  数量4个）
矿山救援铜制信号喇叭。
十九、补光灯LED：(参考型号：NTC9284A  数量6个）
    额定电压:220v  额定功率：200w 外形尺寸：370x130x151
二十、电子秒表：(参考型号：卡尔美  数量10个）
裁判专用计时器，防水耐用，适用60道记录模式。
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