
五金工具及杂品项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                            日期：     年   月   日
	序号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	一、氢氧化钙：(参考型号：北票 数量1t）
1.产品编号：MT 454-2008

2.产品类型：本产品为圆柱形条状颗粒，对压缩氧自救器CO2吸收剂≥35%，对正压氧气呼吸器、矿用救生舱及避难硐室CO2吸收率≥33%。

3.使用范围：适用于氧气呼吸器，井下救生舱及避难硐室是吸收人体呼出的二氧化碳、以及化学、机械、电子、工矿、医药、实验室等需要吸收二氧化碳的环境。

4.有效期：24个月；一桶25kg。

二、高纯氦气：(参考型号：40L 数量3瓶）

纯度99.999%

三、高纯氦气：(参考型号：8L 数量2瓶）

纯度99.999%

四、标准气样：(参考型号：8L 数量14瓶）

O2 、CH4 、CO 、CO2 、C2H4 、C2H6 、C2H2 、C3H8 、N2混合标准气体

五、减压表：(安捷伦色谱仪配套8L 数量6个） 铜制w21.8-14右旋

六、减压表：(安捷伦色谱仪配套40L 数量4个）

     铜制g5/8右旋

七、水氧分离器：(安捷伦色谱仪配套  数量3个） 0T3-2

 八、套管（前后）：(安捷伦色谱仪配套  数量2*20个）

     铜制，1/8英寸

九、橡胶球胆：(加厚2L）

     适用气样采集

十、LED计时设备:(数量6个）

1.LED显示器，显示6位数，正倒计时模式下，可计时、时分秒/分秒毫秒，做多可计时99小时99分钟88秒。

2.可以最大限度记录100组成绩。

3.尺寸：显示器：长28.5cm*10cm  支架：金属材质可调高度1m-1.8m。
十一、训练防滑垫：(数量10个）

1.产品尺寸：长200*宽100*0.15米50密度

2.材质：加厚加密 有机硅帆布

3.内胆材质：高密度海绵  35/50

4.适用范围：跳高空翻训练防护等

十二、接线盘：(参考型号：公牛50米 数量5盘）

1.导体线芯：国标电缆线

2.绝缘材质：聚氯乙烯

3.产品米数：50米

十三、折叠锯：(参考型号：德狮宝sk-600  数量6把）

1.锯片材质：高碳工具钢

2.尺寸：全长（展开）：1320mm；锯片宽度：2.5mm；锯齿：3mm锯片厚度：2mm

3.类型：折叠式万能弯锯

4.适用场景：矿山救援、木工伐木等。

十四、护膝（肘、腰）：(参考型号：数量8套）

1.材质：EVA海绵 氨纶 弹性

2.固定方式：魔术贴

十五、脊柱板：(数量2套）

1.适用范围：固定脊柱+头部+颈部

2.尺寸：184*45*6.5cm

3.称重≤159kg

4.净重：7.5kg

5.毛重：9kg

6.材质：高强度塑料

 十六、急救包：(数量2套）

包含以下22组件：手提中包1个；碘伏消毒液1瓶；碘伏棉签10支；压缩毛巾1块；人工呼吸面膜1张；风油精1瓶；医用纱布块10片；清凉油1盒；医用棉签40支；医用创口贴10片；医用胶卷1卷；三角绷带1条；酒精棉片10片；退热贴2贴；紧急联系卡1张；医用纱布绷带1卷；急救手册1本；蓝色止血带1条；口哨1个；别针10 枚；小剪刀1把；镊子1个。

十七、保温毯：(参考型号：P87  数量2张）

矿用绿毛毯，规格尺寸：2*1.5米矿山救援毯。

十八、信号喇叭：(参考型号：防爆  数量4个）矿山救援铜制信号喇叭。

十九、补光灯LED：(参考型号：NTC9284A  数量6个）

    额定电压:220v  额定功率：200w 外形尺寸：370x130x151

二十、电子秒表：(参考型号：卡尔美  数量10个）

裁判专用计时器，防水耐用，适用60道记录模式。
	
	

	付款方式：

1.产品到货且验收合格后，供应商开具相应的增值税专用发票交予采购人挂账，挂账后分期付款，一年内付清。
	
	

	交货期：接通知后7天内。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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