   救护大队北通道轨道移动门技术规格书

要求适用于工业厂房、园区围墙、室内隔离通道等场景的电动轨道式移动平移门，包含单轨、双轨地面轨道移动门，涵盖手动、自动识别电动一体化驱动机型。

1.工作环境：

1.1：工作温度：-20℃～+60℃

 1.2：工作环境：露天室外通用，可适应风雨等户外工况，无强腐蚀性、无剧烈

震动环境。
 2.整体性能要求

   2.1：工作温度：门体运行平稳、无卡顿、无异常异响，启停缓冲柔和，无剧烈冲击晃动。

 2.2：具备过载保护、遇阻回弹、紧急停止、防脱轨、防夹安全功能电气系统防水、防尘、抗干扰，适配长期连续运行工况，整机使用寿命≥8年，无故障连续运行次数≥10万次。

3.结构技术要求

3.1：本产品为定制尺寸轨道移动门，门体净尺寸：总宽度4m、高度1.8m、厚度10cm。门体采用高强度铝合金/镀锌方管模块化焊接成型，整体结构稳固、韧性强、不易变形，适配10cm加厚门体结构设计，抗风压、整体刚性大幅提升，表面经静电喷塑防腐处理，耐锈蚀、耐老化、易清洁。门体框架采用一体折弯工艺，无拼接缝隙，整体平整度误差≤3mm。门体竖杆间距均匀，防护性强，杜绝人员、物品穿越风险，整体美观规整，适配厂区、园区标准化外观要求。

3.2：轨道行走系统：采用地面实心钢轨轨道，规格适配门体承重，轨道平整度高、耐磨性强，不易变形下沉。行走滑轮采用高强度耐磨尼龙+不锈钢轴承组合，配备防脱轨限位结构，每扇门配置多组滑轮吊架，确保门体运行不偏移、不脱轨、无卡顿。轨道安装后水平误差≤2mm/m，全程运行平稳顺畅，无抖动、无偏移现象。

3.3：门体两端配备机械限位装置+电子双重限位，精准控制启闭行程，杜绝超程运行损坏设备。关闭到位后配备自动电磁锁+机械防盗锁双重锁闭结构，端点锁闭可靠性高，锁闭后无晃动、无撬动间隙，具备良好的防盗、防风性能，满足封闭式管理需求。

4.电气控制系统

4.1：采用专用直流/交流静音驱动电机，纯铜线圈，散热性能好、动力强劲、故障率低，支持长时间连续工作（建议品牌电机）。电机内置过热保护、过载保护装置，设备超负荷、高温运行时自动断电停机，保护电机及控制系统安全，适配高频次启闭工况。

4.2：配备智能微电脑控制器，集成芯片控制，运行程序稳定，支持启闭速度、延时关闭、限位参数自定义调节。控制系统具备记忆功能，断电重启后无需重新调试，自动恢复默认运行参数。配备专用开关电源，电压输出稳定，适配电网电压波动工况。

4.3：设备支持多重操控模式，适配不同使用场景：无线遥控操控、本地按钮操控、远程智能控制（选配）、手动应急启闭。遥控距离≥30米，信号稳定无干扰，按键灵敏，可实现一键启闭、一键停止。断电状态下可手动轻松推拉门体，保障紧急通道畅通。

5.安全保护性能

门体运行过程中具备红外感应+机械遇阻回弹双重保护功能，可精准识别通行人员、车辆及障碍物，最小可识别30mm×60mm障碍物，接触阻力超过设定值时立即自动停机、反向回弹，彻底杜绝夹人、撞物安全隐患，运行安全系数高。

6.机械安全保护

配备防脱轨、防偏移、防超程多重机械防护结构，门体运行全程限位可控，杜绝脱轨、跑偏、撞毁门框等问题。

7.外观与材质要求

7.1：门体主材采用优质热镀锌钢材或航空级铝合金，材质厚度均匀，无沙眼、无变形、无裂纹。紧固件全部采用不锈钢材质，防锈耐腐蚀，长期户外使用不生锈、不松动。

7.2：门体表面采用静电喷塑工艺，涂层均匀、附着力强，耐紫外线、耐风雨、耐褪色，长期户外使用不脱漆、不粉化。颜色可根据甲方需求定制，整体色泽均匀、外观整洁，无划痕、无瑕疵、无变形。

8.质保与售后服务

8.1：质保期限：整机免费质保2年，电机、控制器、轨道核心部件质保3年，终身提供维修维护服务

8.2：免费提供安装调试、操作培训，质保期内非人为损坏免费维修、更换配件。
技术联系人：李亚军 18337120117



