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一、招标范围及要求

1、项目内容：开封龙宇化工有限公司起重机械维修保养。

2、项目要求：

（1）遵守甲方内部的规章制度，完善各项安全文明措施，对修理作业安全负责。

（2）按照起重机械的安装使用维护说明书的规定，依据起重机械修理的行业标准、甲方的技术要求，保证质量、按期完成起重机械修理，每季度进行一次起重机械的调试检查工作，并附检查记录表。检查记录内容包括但不限于对起重机械电气系统的检查是否存在线位松动、磨损、腐蚀等现象。对起重机械的限位器、行走制动器、重载保护器等进行定期测试，如有故障及时更换。每年进行一次起重机械的保养工作，并附保养记录表，保养内容包括但不限于对轮轴、齿轮、传动链等的润滑。如因乙方原因在维修过程中造成甲方设备、设施等损坏的，乙方承担损失赔偿责任。

（3）负责甲方起重机械正常修理时，应在承诺的工期内尽快完成修理任务，如果甲方的设备属于抢修，乙方应无条件组织人员加班加点24小时不间断为甲方的设备抢修。

（4）乙方应建立完善的质量保证体系，认真按照各类技术规范组织维修，接受甲方的监督检查，并为监督检查提供便利。

3、合同期限：一年,维修保养费用预计8万元。
4、结算方式：按季度结算，乙方开具增值税专用发票给甲方，挂账后银行承兑付款。乙方未开具合格发票的，甲方有权拒绝付款。

5、结算依据：结算数量以外委维修单为准，结算价格(均为含税固定单价，已包含运输费、保险费、人工费、差旅费等履行本合同义务的全部费用)。 

见附件:附件一起重机械保养清单，附件二起重机械配件清单。

6、其他要求：乙方指定的起重机械维修人员检修作业时，需要登高或者焊接作业，则作业人员要持有对应作业类型的《特种作业操作证》。
三、供应商资格要求：

1、投标人应具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，并具备应答项目的能力。

2、《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目起重机械制造，含安装、修理、改造）。

3、2023年以来起重机械维护保养业绩至少一份（提供合同以及发票）。
4、供应商须满足如下通用资格要求：

（1）应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。
（2）应具备开具增值税专用发票的能力。
（3）近一年在应答活动、合同履行、售后服务中，未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。

                                                  生产保障部
                                                2026年9月14日
附件一：

起重机械年度保养明细表
	产品名称
	型号（规格）
	起重重量（吨）
	起吊高度（米）
	备注

	通用桥式起重机（抓斗）
	QZ10T-25.5m
	10
	25.5
	煤库

	通用桥式起重机（抓斗）
	QZ10T-25.5m
	10
	25.5
	煤库

	电动单梁起重机
	LDA10-16.5
	10
	16.5
	检修厂房

	电动单梁起重机
	LDA10-10.5
	10
	10.5
	气体站

	电动葫芦起重机
	BCD5T-9D A3
	5
	9
	甲醛制备


备注：起重机械的维保包含但不限于：定期对轮轴、齿轮、传动链等的润滑。定期对电气系统的检查是否存在线位松动、磨损、腐蚀等现象。对起重机械的限位器、行走制动器、重载保护器等进行定期测试，如有故障及时更换。
附件二： 

起重机械维修保养重要部件报价表

起重机械重大修理需要更换的零部件包括但不限于：

	配件名称
	质保期
	备注

	起重量限制器
	一年
	

	起升高度限制器
	一年
	

	幅度限制器
	一年
	

	行走限制器
	一年
	

	吊钩保险装置
	一年
	

	钢丝绳
	一年
	

	防钢丝绳跳槽装置
	一年
	

	‌‌卷筒组
	一年
	

	安全器
	一年
	

	驱动系统
	一年
	

	控制系统
	一年
	

	限位开关
	一年
	

	防松绳开关
	一年
	

	门联锁装置
	一年
	

	‌减速器
	一年
	

	车轮组
	一年
	

	标准节
	一年
	

	变幅机构
	一年
	

	大车主梁运行限位器
	一年
	

	电动葫芦起升限位器
	一年
	

	电动葫芦导绳器
	一年
	

	主起升大勾安全卡
	一年
	

	滑线
	一年
	

	滑轮
	一年
	

	电缆
	一年
	

	无线遥控器（普通）
	一年
	

	无线遥控器（防爆）
	一年
	


