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第一章 询比价采购公告

副井提升系统井架、井腿、钢梯及天轮平台等设施防腐刷漆工程项目已经批准，资金为自筹资金，已落实。项目现己具备询比条件，按照项目批示，参照询比采购方式采购，欢迎潜在供应商参加。

一、项目概况

1、采购项目：副井提升系统井架、井腿、钢梯及天轮平台等设施防腐刷漆工程
2、项目地点：河南省永城市车集煤矿

3、资金来源：成本列支
4、采购方式：询比采购

5、项目概况：车集煤矿副井套架共计8层，井腿2个，井架高度约30m，加上天轮平台、斜梯、护栏等附属设施，总体重量约190吨。车集煤矿副井井架、井腿、钢梯及天轮平台等设施油漆脱色，影响提升系统整体形象及安全运行，需进行整体除锈、刷漆、防腐。
6、采购范围：对副井提升系统井架、井腿、钢梯及天轮平台等设施进行整体防腐刷漆工程
7、工期：19日历天；

8、付款方式：本项目无预付款，项目完成后经采购人相关单位验收合格, 响应供应商开具全额合规增值税专用发票到采购人财务部门入账，采购人根据资金计划进行付款。

二、供应商资格要求

1、供应商须依法注册具有独立法人资格,具有有效的营业执照；

2、投标单位具有防水防腐保温工程专业承包壹级资质。
3、供应商近三年以来具有类似项目业绩；

4、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，供应商不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形(以投标截止时间查询为准)；

5、本次采购不接受联合体。

注：①供应商需上传要求资质证明文件（含询比采购文件要求资料）扫描件和投标文件电子版（注：工程类需提供分项明细报价）至中原云商平台以供资质审查。
②资质审查不通过，采购人予以驳回，补充完善后可再次提交审查。
三、采购文件获取

1.采购文件发售时间：2026年9月29日

2.采购文件获取：中原云商平台( http://bid.zyepp.com )，有意向的供应商可以登陆查看、下载，纸质版不再发售。

3.采购文件售价（人民币）：采购文件售价 0 元/份/标段，售后不退。

四、响应文件

1、响应文件递交截止时间：具体时间以中原云商平台为准；

2、响应文件递交地址：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿316室；
3、评审时间：同响应文件递交截止时间；

4、评审地点：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿第六会议室；

5、评审费用：供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。任何情况下采购人对上述费用均不承担；
6、资格审核方式：提交响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。评审小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
五、联系方式

采 购 人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

地    址：河南省永城市高庄镇车集煤矿

联 系 人：尹女士

电    话：0370-5192719

监督部门：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿监督组。
第二章 响应须知前附表
	序号
	项  目 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 
地  址：河南省永城市高庄镇车集煤矿 
联系人：靳先生、尹女士
电  话：0370-5192719 

	2
	采购项目名称
	副井提升系统井架、井腿、钢梯及天轮平台等设施防腐刷漆工程项目

	3
	采购项目地点
	河南省永城市高庄镇车集煤矿

	4
	采购资金来源
	成本列支

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购范围
	对副井提升系统井架、井腿、钢梯及天轮平台等设施进行整体防腐刷漆工程

	7
	服务期限
	19天

	8
	供应商资格条件
	见第一章“询比价采购公告”

	9
	构成响应文件材料
	响应文件由商务响应及技术响应部分组成，商务响应及技术响应部分胶装成册，封面加盖供应商单位公章。
9.1商务响应部分按照以下次序编制：
（1）报价单，分别加盖公章，另外报价单中的报价人要手写签名；

（2）供应商简介；

（3）廉政承诺书；

（4）响应函；

（5）法人授权书及受委托人身份证复印件（盖章）；

（6）供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（7）资质登记证书复印件，加盖公章；

（8）信用情况截图，加盖单位公章。
（9）单位开户许可证。

9.2技术响应部分格式自拟。

	10
	谈判否决项
	供应商不得具有下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系，可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的；

（3）被责令停产停业的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在投标截止日前三年内串标、围标、骗取中标或严重违约的；

（6）在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

	11
	谈判响应文件递交截止时间
	见第一章“询比价采购公告”

	12
	响应文件有效期
	自投标截止之日起90日历天

	13
	报价方式
	■固定总价       □固定单价          □其他：

	14
	签字或盖章要求
	响应文件要求盖章的应加盖供应商公章，要求签署姓名的应由供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。

	15
	响应文件份数
	壹份。

	16
	响应文件要求
	报名时，按第9款要求扫描至同一个PDF文件，上传至中原云商网。

	17
	递交响应文件地点
	河南省永城市车集煤矿第六会议室

	18
	是否退还投标文件
	□是              ■否

	19
	谈判时间和地点
	谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间
谈判地点:同递交响应文件地点

	20
	谈判小组组建
	谈判小组由技术经济专家组成，专家从车集煤矿评委库中随机抽取。

	21
	是否授权谈判小组确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-2人

	22
	需要补充的其他内容：
22.1、解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、采购文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
22.2、供应商代表出席开标会：采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交响应文件时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 否则，视为对谈判无异议。


第三章 评审方法及谈判

一、谈判小组组建及评审方法
1.谈判组织：谈判小组由技术经济专家组成，从车集煤矿评委库中随机抽取。

2.本项目采用最低价中标法。 

二、谈判过程
1.开始

按照“询比价采购公告”规定的时间和地点组织谈判。 

2.谈判程序

2.1谈判资格审核：

1)
谈判小组根据响应供应商提交的响应文件进行评审。
	评审类型
	评审因素
	评审标准

	形式评审标准
	响应人名称
	与法人证书一致

	
	响应文件签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人手写签字并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。

	资格评审标准
	资格要求
	响应第一章“询比价采购公告”资格要求

	响应性评审标准
	响应报价
	增值税税金计算方法：按照国家规定
报总价，含税；

	
	付款方式
	响应第一章“询比价采购公告”要求。

	
	工期
	响应第一章“询比价采购公告”工期要求

	
	谈判有效期
	响应第二章“响应须知前附表”要求

	
	实施方案及技术、质量标准
	符合第四章“技术要求”中的实质性要求和条件


2)
谈判小组还需对响应人的响应报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字（大写金额）表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

2.2谈判:谈判小组根据通过资质审核的响应人的响应报价，推荐综合响应程度及最终报价合理符合采购人要求的响应人为成交单位。

2.3谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知参加谈判的响应人。

2.4谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交响应人，由谈判小组成员在评审报告上签字。

3.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价、比较，谈判小组要求响应人对响应文件内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均以书面形式，但响应价格和实质性的内容不得更改。

4.谈判过程的保密性

谈判期间，直到授予成交响应人合同止，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交单位等方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

在谈判过程中，响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。
三、授予合同
1.合同的授予

1.1合同授予前的审查

(1)谈判小组审查综合评价最优的响应人，评价是否有能力履行合同。

(2)谈判小组综合考虑响应人的财务、技术和能力。

(3)如果审查通过，合同授予该受托人；如果审查未通过，继续评价下一个最综合评价最优的响应人，依此类推评价。

2.合同授予标准

合同授予被确定为实质上响应谈判要求并有履行合同能力的综合评价最优的受托人。

3.成交通知书

谈判结束后，根据谈判小组的推荐意见，出具评审报告，经采购人招标领导小组批准同意后，向成交单位发出《成交通知书》。

4.签订合同

成交响应人应在成交通知书发出后30日内按指定地点与采购人签订合同。

如果成交单位没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，成交单位不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人重新采购。

5.否决响应人和重新采购

如谈判小组认为响应人发生下列情形之一的，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，重新组织采购。
5.1参加报价单位少于三家，或符合报价要求的单位少于三家，竞争性不足的（但采购单位生产经营急需的除外）；

5.2报价单位报价均超出招标人预算的；

5.3报价单位报价均严重偏离正常市场价格的；

5.4因情况发生变化，该采购任务被取消的；

5.5询比价小组否决所有报价的；

5.6询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的；

5.7有充分证据证明有围标、串标现象的；
5.8其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

第四章 采购需求

副井提升系统井架、井腿、钢梯及天轮平台等设施防腐刷漆工程技术方案
一、工程内容

1、工程建设概况：

车集煤矿副井井架、井腿、钢梯及天轮平台等设施油漆脱色，影响提升系统整体形象及安全运行，需进行整体除锈、刷漆、防腐。

2、工程建设方案

2.1主要工程量

车集煤矿副井套架共计8层，井腿2个，井架高度30m，加上天轮平台、斜梯、护栏、井口乘人平台等附属设施，总体重量约190吨。

2.2主要施工方案

（1）根据现场实际情况，首先进行井架上油脂清理，将井架表面大量油脂、锈蚀漆面使用专用铲子除去然后使用磨光机打磨井架表面；油脂、铁锈清理时，先进行井架上部（施工人员能触及位置）油脂清理，然后进行井架下部（采用吊车配合作业）油脂清理。油脂清理完毕后，对井架及井口房外墙使用高压水枪冲洗，冲洗完毕后，进行细致清洗。除锈要求：除锈工艺为钢材表面手工和动力工具除锈，除锈达GB/T 8923.1-2011规定的St2级或以上；如所有锈蚀部位和梁柱等接头、角落、缝隙等常规除锈不彻底的部位，乙方需采用高压水喷砂除锈进行除锈；其他无锈部位可采用常规除锈手段，除锈后所有旧涂层氧化皮清理干净无残留，表面必须达到GB/T 8923.1-2011规定的St2级或以上。原有完好旧涂层、无锈蚀洁净基材：仅需打磨拉毛、清除表面浮尘、油污、老化浮层，处理等级不低于St2级或以上，确保涂层附着力达标。
（2）油漆及涂装工艺应符合标准和规范，底漆采用环氧富锌底漆2道，干膜厚度≥80um；中间漆采用环氧云铁2道，干膜厚度≥150um；面漆采用氟碳漆2道，干膜厚度≥70um。面漆颜色由矿方决定，要求涂刷均匀一致，无流挂、无漏涂。

2.3环氧类底漆、中间漆施工工艺
（1）环氧富锌底漆含锌量应不低于60%，产品为双组分罐装体系，甲、乙组分混合前需使用搅拌器分别搅匀，然后按比例混合均匀。熟化15分钟左右即可涂装，混合后的涂料必须在4小时内用完。
（2）通常情况下不需向涂料增加稀释剂，当温度过高或过低，涂装困难时可适当添加厂家专用配套环氧稀释剂，稀释剂最大添加量不得超过涂料总质量的5%，严禁超量稀释、混用其他品牌稀释剂。
（3）涂装方法：采用刷涂或辊涂。
2.4氟碳面漆施工要求
（1）涂装表面要求：前道涂层表面必须清洁，保证无水、无油、无尘。如有漆膜局部破损，需将底面处理达到GB/T 8923.1-2011 St2级或以上，分层补涂底漆、中间漆至设计厚度，养护达标后再统一涂装面漆。前道环氧底漆如间隔时间过长，需用粗砂纸打磨，再涂该面漆。
（2）氟碳漆含氟量应不小于25%，油漆与固化剂必须严格按照油漆桶标签配比混合，稀释剂根据实际需要添加，用于调节黏稠度，混合好的漆料在4小时内用完。
（3）必须保证干膜厚度不小于70μm。
3、工程地点

车集煤矿副井井架。

4、材料供应
乙方主要负责提供施工期间所需要高空作业专用吊车、专用工具、设备、油漆、消耗用品及人员安全防护用品等所有设备设施。

5、技术标准

（1）总体要求

1.1施工前乙方必须对整体项目进行安全技术交底，明确关键技术方案。

1.2井架防腐时防腐厚度应符合设计要求。

1.3乙方必须保证防腐质量符合标准。

1.4施工完毕后由甲方负责验收合格，经验收合格后由乙方交付给甲方。

（2）防腐质量标准

2.1除锈要求：除锈工艺为钢材表面手工和动力工具除锈，除锈达GB/T 8923.1-2011规定的St2级或以上；如所有锈蚀部位和梁柱等接头、角落、缝隙等常规除锈不彻底的部位，乙方需采用高压水喷砂除锈进行除锈；其他无锈部位可采用常规除锈手段，除锈后所有旧涂层氧化皮清理干净无残留，表面必须达到GB/T 8923.1-2011规定的St2级或以上。原有完好旧涂层、无锈蚀洁净基材：仅需打磨拉毛、清除表面浮尘、油污、老化浮层，处理等级不低于St2级或以上，确保涂层附着力达标。
2.2油漆及涂装工艺应符合标准和规范，底漆采用环氧富锌底漆，干膜厚度≥80um；中间漆采用环氧云铁，干膜厚度≥150um；面漆采用氟碳漆，干膜厚度≥70um。
2.3防锈漆的厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

2.4漆料涂刷前清理好周围环境，防止尘土飞扬，保持清洁，如遇雷暴大风等恶劣天气时不得进行高空作业。

6、验收标准

（1）施工完毕后由甲方负责验收，验收标准:依据GB50212-91《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》，要求达到表面色泽均匀、平整光滑、无流挂、无褶皱、无气泡、无针孔，涂层粘结牢固、厚度均匀。

（2）整体所做防腐除锈设计年限应不低于5年。

（3）涂刷油漆颜色应与设施原有颜色一致或相差不大，确保美观。用料规格及颜色均应先做出样板或提供样品，征得甲方同意后方可大面积施工。所采用的防腐油漆底漆、中间漆、面漆均必须兼容，每批到货的涂层材料应附有制作厂的产品质量出厂合格证、出厂分析报告和使用说明书。说明书内容应包括涂料特性、配比、使用设备、干硬时间、再涂时间、养护、运输和保管办法等。

（4）按照《工业设备及管道防腐施工程技术标准》GB/T 50726-2023中第3章和第4章中施工质量验收标准要求进行抽检验收，抽检点数按照规范中4.4.1规定选取。具体验收流程为：1.按照GB/T 50726-2023中4.4.2中的规定观察对比各等级标准照片，施工除锈验收合格；2.乙方单位在刷完第一道漆后进行现场检测验收，需要乙方在甲方在场的条件下测漆膜厚度（乙方须携带漆膜测厚仪），第一道油漆厚度及平整度达标后由甲方签字验收，若验收不合格进行补刷或者重刷；3.第一道油漆验收合格后，进行下一道刷漆，验收方法相同。

（5）涂装后应按《漆膜厚度测定法》(GB/T13452.2-2008)中规定的方法进行涂层干膜厚度测定，每道漆实干后须检查干膜厚度不低于设计干膜厚度的80%，每100㎡随机抽检10处，每处1㎡，每平方米随机检测10个点；测得平均干膜厚度与设计干膜厚度的误差应控制在设计干膜厚度的±5%。当不符合上述要求时，应根据情况进行局部修补，若大面积不符合要求则全面修补。防腐涂装完成并达到固化要求出厂前，应由发包人进行检验，检验项目包括：颜色和光泽、有无气泡、锈蚀、开裂、剥落、粉化、渗色、咬边或皱皮、缩孔或鱼眼、白化、漏涂或擦伤等涂装缺陷。当有检验不合格的区域，需要按本节要求进行修补，并待修补完成达到固化时间要求、发包人确认之后方可进行下一道工序。除锈时使用刮刀、锉刀等工具将锈蚀构件表面的氧化皮、铸砂等除掉，再用钢丝刷将构件表面的浮锈除去，然后用砂纸磨光。

二、对投标单位的资质等级要求
投标单位具有防水防腐保温工程专业承包壹级资质，具有矿山井架防腐业绩。

报价方案
报总价。

四、工期要求及违约责任：

（一）工期要求

总施工时间为：3个月，按甲方通知允许施工时计算工期。

特别告知，由于煤矿在正常生产，施工单位每天施工时间为1至2个小时，施工单位必须严格矿方提供时间进行施工。
（二）违约责任

1、井架防腐必须在规定的时间内完成并具备验收条件，如验收不合格，乙方进行无条件处理，直至验收通过，否则甲方可根据施工情况进行扣除相应工程款。

2、合同签订后乙方必须按照甲方指定的时间施工，不得影响甲方正常的生产组织安排，由此造成的损失由乙方承担。

五、其他要求：

1、甲方提供的工具材料及设备设施能回收复用的，施工完毕后乙方必须与甲方进行交接确认，否则由乙方承担相关费用。

2、工程质保期均为一年，在质量保修期内，甲方发现因安装质量造成设备故障时，乙方服务人员应在接到矿方通知后2小时内赶到安装设备现场，按甲方要求彻底处理。

3、乙方施工人员需具有高空作业证等有效证件，具有意外伤害人身保险，承担施工期间所有安全责任。

六、特殊的付款要求

乙方必须严格遵守甲方指定的付款方式，不接受任何形式的提前预付。

第五章   响应文件格式                                
****************（采购项目名称）
响应文件

供应商名称（公章）：                          

日      期：          年     月     日
（一）采购项目报价单

	                                  日期：   年   月   日

	序号
	项目内容
	报价金额(含税、运费，元)

	1
	
	

	2
	
	　

	3
	
	

	　报价合计金额(元):              元     大写：                           

	产品、技术优势
	必填

	服务承诺
	必填

	预期寿命
	必填
	质保期
	必填

	交货期（工期）
	必填
	质保金
	必填    合同总额的    %　

	发票种类
	□13%专票   □9%专票   □6%专票    □3%专票   □1%专票    □普票

其他        

	付款方式
	我方完全响应买受人分期付款与对等开票的要求，严格按买受人通知及时开具每笔款项发票和财务收据。　

	报价单位
	必填
	报价人
	必填

	联系方式
	必填
	电子邮箱
	必填　

	其它说明
	　


注：明细报价单可附后
附表：项目报价明细

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	总价小写：            元
	总价大写：                 


供应商简介

主要介绍供应商的基本情况，包括承担该项目的人员配置、进度控制措施、工器具等体现供应商实力或能力的内容。
（三）廉政承诺书

我单位完全响应采购单位                                          （项目名称）采购要求，保证遵守国家招标投标有关规定，并郑重作以下廉政承诺: 
1、不向评委和采购单位有关人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证或是提供其它不正当利益；
2、不接受评委和采购单位有关人员介绍的与采购项目有关的工程服务等经济活动及要求实施的采购范围以外的项目等；
3、不以不正当方式谋求评委和采购单位有关人员的不正当照顾；
4、不与其他供应商串通投标或以其它不正当方式恶意竞标；
5、不以他人名义投标或以提供虚假材料等不正当方式骗取中标；
6、不利用非正常关系或手段干预招标工作的正常进行；
7、在成交通知之前，不向评委和采购单位有关人员打听评标情况或打招呼谋求照顾；
8、中标后，不将项目转包他人或肢解后分别转包他人。
如违反以上承诺，招标单位有权取消我单位成交资格，由此引起的一切损失由我单位自行承担。同时，我单位保证积极履行廉政共建义务，做好监督，发现评委和采购单位有关人员有不廉洁行为，及时如实向采购单位反映、举报。
响应单位：                          （加盖单位公章）
日期：      年    月    日

（四）询比价采购响应函
致：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿      
我方收到车集煤矿                           （招标项目名称）询比价采购文件，经详细研究，我方决定参加该项目谈判活动，郑重声明以下诸点并负法律责任。
(1)我方授权          (姓名)作为全权代表负责解释响应文件及处理有关事宜。
(2)我方愿按照谈判文件中的条款和要求，提供服务，响应报价为(含税价):            元，大写:                元整。
(3)如果我方成交，我方保证按谈判文件的要求和采购人签订合同，满足项目各项需求。
(4)我方同意按谈判文件中的规定，认定本响应文件的有效期为自开标之日起90日历天。如果成交，有效期延长至合同终止日止，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
(5)我方承认报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。
(6)我方已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(7)在制定和执行正式合同之前，本响应文件连同成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

(8)如果我们成交，我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(9)我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在供应商须知规定的任何一种情形。

(10)与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人姓名、职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商：（盖单位公章）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

年

月

日
（五）法定代表人授权委托书
本人             （法人姓名）系                                 （公司名称）的法定代表人，现本人委托             （代理人姓名）为本公司的合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

该授权委托书有效时间：    年    月    日-    年    月    日（不得超过一年），超期无效。本授权书于签订之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证背面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证背面


供应商：                          （盖单位公章） 
法人代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证

若（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证分开办理的，按顺序将带单位公章的复印件依次编号排序；若企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，仅需附一份合一证件。
单位开户许可证明资料。
（七）资质证书信息
资质证书：主要附响应须知前附表中8款要求的资质登记证书复印件，加盖公章。若要求有多个资质，必须分别编号附置。

（八）类似项目业绩
主要附：自2021年1月1日以来，近3年类似项目业绩，至少一份。合同扫描件须清晰且含合同章及价格页，遮挡价格者无效。

（九）信用信息
信用信息：主要附响应须知前附表中9.4条要求的法人及其他组织信用信息概述报告及失信被执行人查询截图等。
（十）技术标书部分
主要内容包含但不局限于：与技术方案、初步设计、技术协议等有关的文件、法律规范、图纸等。
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