赵固一矿螺旋保护套
招标技术要求
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螺旋保护套招标技术要求
一、采购项目基本情况介绍
本项目主要用于高压管路防护，共计6项。
采购材料执行标准及标准要求

矿山井下使用的螺旋保护套必须符合MT/T 113《煤矿用阻燃抗静电橡胶软管及软管组合件》标准，必须采用聚丙烯 (PP)、聚乙烯 (PE) 或尼龙 (PA) 原生颗粒，严禁使用回收废料，产品表面光滑平整，无缺料、裂纹、毛刺、气泡及杂质；内表面为平面设计以贴合管路，外表面分平面或弧面结构。

三、采购材料明细
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物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	1
	螺旋保护套
	10mm
	米
	3000
	

	2
	螺旋保护套
	13mm
	米
	5000
	

	3
	螺旋保护套
	22mm
	米
	6000
	

	4
	螺旋保护套
	25mm
	米
	10000
	

	5
	螺旋保护套
	32mm
	米
	2000
	

	6
	螺旋保护套
	38mm
	米
	3000
	


四、技术培训及售后服务事宜
如出现质量问题，出卖人应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。如为非正常使用造成的问题由使用人负责，如确为产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。
五、其他要求
1、供方须保证所提供的物资是全新的，能满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

3、供货期：供货期为合同签订后一年，交货期为接到矿方通知后14日内。

4、付款方式：无预付款，货到验收合格按月结算，分期支付，付款方式为电子承兑，质保金10%。

5、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，供方负责到货前的运输及到货后现场卸货，并承担相关费用。

6、车辆运输：供货车辆必须为纯电新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。

7、未尽事宜，由双方协商解决。

