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嵩山煤矿采购主井闸控系统配件

技术规格书

              编      制：

              审      核：

机电副矿长：

              编制日期：2026年  月  日

主井闸控系统配件技术规格书

一、项目简介及使用地点：

嵩山煤矿主井提升机房安装1套徐州大恒测控技术公司生产的KTH型恒减速闸控系统（两台液压站），为保证系统正常运转需要购置一批配件。（签订代储代销协议，根据使用情况及维保周期更换耗材配件）
货物名称及供货范围：

具体见下表：

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	阀位监测电磁换向阀
	3WE10B5X/HG24N9K4QYAG24/M  电压24V 压力31.5MPa
	件
	1
	

	2
	三位四通手动换向阀
	 4WMM16 ，压力31MPa
	件
	1
	

	3
	溢流阀
	DBDS10K1X/200
	件
	1
	

	4
	节流阀
	DRVP10S1-10
	件
	1
	

	5
	电接点压力表
	YNXC100ZT/16
	件
	1
	

	6
	耐震压力表
	YN100ZT/16
	件
	1
	

	7
	温度继电器
	WSSX-411-L400
	件
	1
	

	8
	单向阀
	Z1S10D1-30
	个
	1
	

	9
	板式两通球阀
	YJZQ-H15B
	个
	1
	

	10
	液位继电器
	YKJD24-200
	个
	1
	

	11
	液位计
	YWZ-150
	个
	1
	

	12
	空滤器
	QUQ2
	件
	1
	

	13
	比例溢流阀
	AGMZO-A-10/210
	件
	1
	

	14
	比例放大板
	E-MI-AC-01F
	个
	1
	

	15
	手动比例溢流阀
	SAGAM-10/210
	个
	1
	

	16
	减压阀
	SHG-210
	个
	1
	

	17
	板式溢流阀
	DBDS6P10-200
	个
	1
	

	18
	单向阀
	RVP10  10通径，压力31.5MPa
	个
	1
	

	19
	测压软管
	DN3/W-P-630BAR
	个
	1
	

	20
	比例方向换向阀
	DHZO-TEB-SN-NP-071-L5 10
	套
	1
	

	21
	快速回油阀块
	KTH-KSHY
	件
	1
	

	22
	恒减速块
	KTH-HJS
	个
	1
	

	23
	蓄能器块
	KTH-XNQ
	个
	1
	

	24
	油源转换块
	KTH-YYZZ
	个
	1
	

	25
	比例阀阀块
	KTH-BLF
	件
	1
	

	26
	过滤器阀块
	KTH-GLQ
	根
	1
	

	27
	高压球阀
	YJZQ-J10N    DN10  PN31.5
	套
	1
	

	28
	交流接触器
	A26-30-10    24V  26A
	套
	1
	

	29
	交流接触器
	AX9-30-10    24V  9A
	个
	1
	

	30
	开关电源
	MINI-PS-100-240AC/2*15DC/1
	个
	1
	

	31
	开关电源
	OMRON-S8VK-C48024(DC24/20A)
	个
	1
	

	32
	开关电源
	OMRON-S8VK-C24024(DC24/10A)
	个
	1
	

	33
	继电器
	KC6-31E/B    24V   3NO+1NC
	个
	1
	

	34
	插拔式继电器
	CR-M024DC4L+M4SS+MH+MM
	个
	1
	

	35
	变压器
	400VAC/2X115VAC
	个
	1
	

	36
	触摸屏
	6AV2123-2MB03-0AX0
	个
	1
	

	37
	恒减速电路板
	DHCK-HJS
	个
	1
	

	38
	速度转换板
	DHCK-SDZH
	个
	1
	

	39
	碟簧
	125*75*9.8
	个
	1
	

	40
	闸瓦
	320*238*27
	个
	1
	

	41
	制动闸
	TPD-100，工作油压12MPa、制动力100KN、重量151Kg、外形尺寸458*278*384
	个
	1
	

	42
	电机启动器
	ABB-MS132-16/380V/10-16A
	个
	1
	

	43
	继电器
	ABB-KC6-31Z(24V 3NO+1NC)
	个
	1
	

	44
	安全回路接触器
	ABB-AFO9Z-30-01-21\(DC24V带CAL4-11触点）
	个
	1
	

	45
	电子定时器
	ABB-TEF4-OFF
	个
	1
	

	46
	交流接触器
	ABB-AX25-30-20(AC220V)
	个
	1
	

	47
	频率隔离板
	输入0-100KHZ、输出O-10V
	个
	1
	

	48
	可调闸电流检测
	CM-SRS.21S/1SVR730840R0400
	台
	1
	

	49
	数显压力传感器
	ALS-MPM-25MF(0-20MPA/4-20MA)
	台
	1
	

	50
	温度变送器
	YCHSM-100(0-100℃/4-20MA
	台
	1
	

	51
	闸间隙位移传感器
	KJT2-WY
	个
	1
	


三、主要部件（或设备）配置要求：

提供的设备配件均为原厂产品，签订合同一年内安排1次1工程技术人员来矿技术维保服务（免费）。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件：

所采购的原厂配件必须为原设备生产厂商直接生产或授权生产，具备原厂的质量认证标识和合格证明，确保配件在材质、工艺、性能等方面与原设备标准完全一致。

五、货物使用环境及范围：

1、环境温度：-20～50℃

2、使用地点：地面室内安装
3、使用范围：主井提升机房

六、货物适用标准：恒减速制动系统各系统检查、保养

七、质量及验收要求：

1、保养的设备达到或满足产品整机设计范围的各项参数，并保证机组运行安全可靠。

2、产品的生产、制造、检验等严格按照相关规范执行，确保产品合格，发货前应对产品进行性能试验，无误后方可发货。

3、产品到货时必须是全新的、性能参数合格的，随货应有详细的产品清单、产品合格证、检测报告、使用说明书等相关技术资料。

4、产品交货后订货方负责组织验收，验收按照技术规范要求进行。

5、产品验收发现有产品质量问题的，供货方应及时更换，相关费用由供货方承担；发现配件、技术资料不齐全的，供货方应及时补齐。

6、产品在使用过程中，若发现厂家存在以次充好、偷工减料、假冒伪劣以及钻国家或行业漏洞现象，必须随时无条件更换，否则扣除全部质保金，并拉入黑名单。

八、服务及质保要求：

1、 配件需符合国家相关行业标准和设备的技术规范要求，能够与原设备无缝对接，不出现兼容性问题。

2、对所提供配件及附件提供标准质量保证，所更换配件质保期不低于1年，质保期内出现质量问题乙方负责到现场免费维修并免费提供原厂配件。

3、生产厂家(或代理商)负责产品的长期售后服务。一旦产品出现故障，要求生产厂家在24小时内予以响应并将故障排除。

4、供货方负责免费提供所有配件的更换及闸控统的维保服务。
九、运输及包装要求：

1、产品出厂前，应有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品能安全运抵现场。如果因包装或其防护措施不妥而造成产品损坏和丢失的，由供货方承担全部责任和费用。

2、装运的产品必须符合合同规定的设备名称、型号、规格、要求交货的数量，否则一切后果均由厂方承担。

十、供应商须提供技术资料要求：

1、随产品提供的技术资料（产品使用说明书、产品合格证、发货清单等）应完整无缺，提供份额符合本规范的要求。

十一、其他

其它未尽事宜，签订订货合同时以书面或技术协议的形式补充。

技术联系人：嵩山煤矿机电科，何伟，13608659326。
- 5 -

