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车集煤矿保卫科独立式光电感烟火灾

探测报警器技术规格书
1、项目简介及使用地点

为持续加强人员密集场所消防安全预警能力和监管，保障矿井消防安全。根据永煤公司主体责任考核提出办公楼、食堂等人员密集场所安装独立式光电感烟火灾探测报警器，保卫科前期初步统计，计划在办公楼、食堂、矿领导澡堂、供应科劳保仓库等，安装独立式光电感烟火灾探测报警器，合计120个。
2、货物名称及供货范围

	序号
	名 称
	规格型号
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	参考型号：DH-HY-SA2GA-A
	台
	120
	


3、主要部件（或设备）配置要求、技术参数
具备烟感、温感火灾探测功能；报警器误报率不得高于5%，工作电源：DC3V电池（2节AA电池），保证三年内设备供电要求；工作电流：<10uA；声压等级>80db@3米正前方；环境温度-10℃-50℃；保护面积>20㎡；联网系统应满足火灾预警防控要求，报警方式可采用但不限于手机短信息、电话等方式报警；执行标准：GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》等国家、行业标准。

4、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》等国家、行业标准。
（2）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

（3）设备安装、电池、通讯费以及应用系统等全部由供货方负责，并负责后期系统数据的导入等内容，本项目为交钥匙工程。

5、交货及安装调试

成交供应商负责将货物送达采购人指定地点，并负责现场安装、调试，至正常运行、通过验收。
6、服务及质量要求

（1）提供产品、电池、系统等三年内的服务保障，包括故障的及时响应和处理（技术人员1天内到达现场处理）.

（2）质保期内（质保3年）出现质量或其他问题免费更换和维修。
7、运输及包装要求
装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。
8、供应商须提供技术资料要求

使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，消防产品认证（CCC），其他有特殊要求的按照矿方要求执行。
9、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后3天内把产品按时送至车集煤矿，7天内安装完毕，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到并免费安装。
10、违约责任

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的1%作为违约金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

11、技术联系人及联系方式

      宫山华  03705192505
