
独立式光电感烟火灾探测报警器商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	物资名称及参考型号：

独立式光电感烟火灾探测报警器，参考型号：DH-HY-SA2GA-A

主要部件（或设备）配置要求、技术参数
具备烟感、温感火灾探测功能；报警器误报率不得高于5%，工作电源：DC3V电池（2节AA电池），保证三年内设备供电要求；工作电流：<10uA；声压等级>80db@3米正前方；环境温度-10℃-50℃；保护面积>20㎡；联网系统应满足火灾预警防控要求，报警方式可采用但不限于手机短信息、电话等方式报警；执行标准：GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》等国家、行业标准。

质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》等国家、行业标准。

（2）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

（3）设备安装、电池、通讯费以及应用系统等全部由供货方负责，并负责后期系统数据的导入等内容，本项目为交钥匙工程。
	
	

	2
	
	
	

	服务及质保要求：

（1）提供产品、电池、系统等三年内的服务保障，包括故障的及时响应和处理（技术人员1天内到达现场处理）.

（2）质保期内（质保3年）出现质量或其他问题免费更换和维修。
	
	

	交货期：
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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