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城郊煤矿副井提升机闸控及润滑系统配件技术规格书

编  制  人：
审  核  人：
机电副总工：

日      期：2026年9月2日
城郊煤矿副井提升机闸控及润滑系统配件

技术规格书
一、使用地点：

城郊煤矿在用副井提升机闸控系统、主井提升机润滑系统为天津西马格特宝机械有限公司生产，为确保闸控系统及润滑系统运行稳定，需要采购西马格配件用于检修维护。

货物名称及供货范围：

	序号
	产品名称
	产品型号
	单位
	数量
	生产厂商（品牌）

	1
	电源模块
	DC 24V/10A 6EP1334-3BA10
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	2
	接触器
	CONTACTOR,AC3:7,5KW 1NO+1NC DC24V
SIRIUS Power contactor
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	3
	断路器
	3R5ST3010
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	4
	PLC模块
	S7-1500, PS 25W 24V DC SIMATIC,
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	5
	转换器
	DC/DC
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	6
	继电器
	46.52.9.024.0040
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	7
	副井手柄
	VNSO.1802150AKEB
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	8
	温度传感器
	4-20mA -18～260℃
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	9
	副液压软管
	K200534072
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	10
	呼吸过滤器滤芯
	0080 MG 010 P
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	11
	比例方向阀
	4 WREE 6 E08-2X/G24K31F1V
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	12
	两位四通电磁阀
	5-3WE 10 A33/CG24N9K4QSABG24WS09
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	13
	电源模块
	6ES7 505-OKAOO-OABO
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	14
	DC/DC转换器
	85658
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	15
	电位计
	EMG30-SP-4KJLIN
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	16
	继电器模块
	PLC-RPT-24UC/21-21
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	17
	继电器模块
	PLC-RPT-24DC/11C/ACT
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	18
	继电器模块
	PR2-RSP3-LDP-24DC/4×21AU
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	19
	接触器
	3RT2044-1BB44
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	20
	监视继电器
	3UG4511-1BP20
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	21
	监视继电器
	EMD-BL-V-230
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	22
	测速机
	TDP13.06LT-17
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	23
	红外测温器（E000051）
	OS137A-1-MA  4-20 mA
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	24
	电子模块
	ET200S，24VDC 
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	25
	电子模块
	ET200S，0-10V
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	26
	电子模块
	ET200S，4-20mA 
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	27
	接近开关
	HS-C12-P03-E4
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	28
	胶轮
	160mm 86-01-00068188
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	29
	闸头活塞
	STL-H BE100
	个
	8
	天津西马格特宝机械有限公司

	30
	盘形闸密封圈
	ST3-F BE100
	套
	10
	天津西马格特宝机械有限公司

	31
	盘形闸衬
	ST3-F BE100
	块
	8
	天津西马格特宝机械有限公司

	32
	碟簧总成
	BE100
	套
	8
	天津西马格特宝机械有限公司

	33
	速度监视器
	MS24-112-R
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	34
	带锁单向止回阀大
	BBV-2-30S-8001-P
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	35
	带锁单向止回阀中
	BBV-2-20S-8001-P
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	36
	带锁单向止回阀小
	BBV-2-12S-B001-P
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	37
	进油滤芯
	0330 D 010.ON
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	38
	联轴器
	R28.28-N/3
	套
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	39
	溢流阀
	TRQ 30-35 LBF FT/41-47NM
	件
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	40
	调节溢流阀
	SF3-F05110503040500036/09
	件
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	41
	齿轮泵
	25bar.431/min
	件
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	42
	电源模块
	6EP 1334-3BA10   DCV24/10A
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	43
	三相异步电机
	RNE 90LA4
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	44
	三相异步电机
	1AV3105B 1LE10031AB534GB4-4
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	45
	蓄能器套装
	K00468984
	套
	1
	天津西马格特宝机械有限公司

	46
	蓄能器气囊
	2.5L
	个
	1
	天津西马格特宝机械有限公司


三、技术要求：

1.总则

1.1城郊煤矿在用副井提升机闸控系统、主井提升机润滑系统为天津西马格特宝机械有限公司生产，立井提升关乎人员生命安全，必须提供西马格原厂配件，代理商报名必须提供西马格授权书。

1.2电气类配件型号、安装尺寸、功能等方面与现用配件相同，机械类配件安装尺寸、功能等方面与现用配件相同。如有疑问的厂家可来现场进行测量确认，所有配件都不得存在降低配置和功能现象。

1.3厂家应免费对安装、使用进行技术指导，售后服务应及时。

1.4代理商必须提供在有效期内的原生产厂家的授权。

1.5产品出现故障且使用人无法自行解决时，出卖人技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因产品质量问题或交货拖延、技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人承担，使用人有权拒绝付款。

2.闸控电气配件技术要求：

2.1闸控电气配件须为天津西马格特宝机械有限公司（西马格）原厂产品，主要包括PLC模块、UPS电源及各类电源模块、触摸屏、手柄、接近开关及各类传感器（线性传感器、温度传感器、液位开关、电位计、红外测温器、测速机、速度监视器等）、接触器、断路器、继电器、继电器模块、监视继电器、DC/DC转换器及电子模块等，所有电气配件的供电规格、通讯接口、信号类型及安装尺寸须与现用系统完全一致，保证即换即用、整机互换。
2.2 PLC控制模块及各类电气配件须与西马格现用控制系统完全兼容，供货厂家应根据现场实际使用要求和特点，提前对电气配件进行配置，如下载相应控制程序、设置参数及通讯组态等，确保到货后可直接更换投入运行；各类传感器输出信号类型、量程及接线方式与现用配件一致；UPS电源及各类电源模块的输出电压、容量及接口与原装一致，确保闸控系统供电稳定可靠、控制功能不降低。

3.闸控机械配件技术要求：

3.1闸控机械配件主要包括液压软管、比例方向阀、带锁单向止回阀、闸头活塞、盘形闸密封圈、盘形闸衬、碟簧总成、滤芯、联轴器及胶轮等。所有机械配件的外形、安装尺寸、接口及功能须与现用配件一致，满足现场更换安装要求。
3.2液压阀件、制动执行部件（闸头活塞、盘形闸衬、碟簧总成）及密封件等关键受力、密封部件必须为原厂生产，材质及性能参数符合原机设计要求，确保提升机制动系统动作可靠、密封良好，安全性能不得降低。

4.润滑站电气配件技术要求：

4.1润滑站电气配件主要包括电源模块及三相异步电机等，其供电电压、功率、接线方式及安装尺寸须与现有设备一致，满足润滑站正常运行及检修更换要求。
4.2三相异步电机的功率、转速、绝缘等级及防护等级与原装电机一致，电源模块输出电压、容量及接口与原装一致，保证与现用润滑站控制系统兼容互换、整机通用替换。

5.润滑站械配件技术要求：

5.1润滑站机械配件主要包括齿轮泵、溢流阀、调节溢流阀、联轴器及空气滤芯、进油滤芯等。所有机械配件的外形、安装尺寸、接口及性能须与现用配件一致，满足润滑站检修更换要求。
5.2齿轮泵的流量、压力与原装一致，溢流阀、调节溢流阀的整定压力及通径与原装一致，各滤芯的过滤精度及规格与原装一致，确保润滑系统供油、过滤及压力调节功能正常。

四、符合标准

《煤矿安全规程》（2025版）

《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215-2015

《矿井提升机和矿用提升绞车液压站》JB/T 3277-2017

《矿井提升机盘形制动器闸瓦》JB/T 3721-2015

《矿井提升机和矿用提升绞车盘形制动器》JB/T 8519-2015

《煤矿机械液压系统总成出厂检验规范》MT/T 776-2025

《矿井提升机和矿用提升绞车盘形制动器碟形弹簧》JB/T 3812-2015

《可编程逻辑控制器编程语言标准》IEC61131-3

《国际可编程控制组态语言标准》IEC1131-3

《可编程序控制器》GB/T 15969.8-2025

《系统与软件工程软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）

《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006

等现行国家通用机械设计标准、有关部颁标准及行业有关标准、规程及规范要求。
五、质量及验收要求
产品到货后包装完好，随机资料齐全。

六、服务及质保要求

1.产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。

2.产品质保期为投用之日起12个月或到货之日起18个月，若属产品质量问题，免费更换，所造成的损失由出卖人全部承担。
七、包装、运输

1.产品包装完好，电气元件采用防水措施。

2.运输中有防撞击、挤压措施。

八、出卖方需提供技术资料要求 

出卖方随货提供出厂合格证、出厂测试报告。

九、交货期 

接到产品使用人送货通知后5天内到货。

十、技术联系人

徐晓磊 0370-5195340

附件1基本技术参数响应表（偏差表）

附件2服务及质保承诺书

附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差

说明
	备注

	1
	必须提供西马格原厂配件。
	
	
	

	2
	电气类配件型号、安装尺寸、功能等方面与现用配件相同，机械类配件安装尺寸、功能等方面与现用配件相同。如有疑问的厂家可来现场进行测量确认，所有配件都不得存在降低配置和功能现象。
	
	
	

	3
	厂家应免费对安装、使用进行技术指导，售后服务应及时。
	
	
	

	4
	代理商必须提供在有效期内的原生产厂家的授权。
	
	
	

	5
	产品出现故障且使用人无法自行解决时，出卖人技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因产品质量问题或交货拖延、技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人承担，使用人有权拒绝付款。
	
	
	

	6
	闸控电气配件须为天津西马格特宝机械有限公司（西马格）原厂产品，主要包括PLC模块、UPS电源及各类电源模块、触摸屏、手柄、接近开关及各类传感器（线性传感器、温度传感器、液位开关、电位计、红外测温器、测速机、速度监视器等）、接触器、断路器、继电器、继电器模块、监视继电器、DC/DC转换器及电子模块等，所有电气配件的供电规格、通讯接口、信号类型及安装尺寸须与现用系统完全一致，保证即换即用、整机互换。
	
	
	

	7
	PLC控制模块及各类电气配件须与西马格现用控制系统完全兼容，供货厂家应根据现场实际使用要求和特点，提前对电气配件进行配置，如下载相应控制程序、设置参数及通讯组态等，确保到货后可直接更换投入运行；各类传感器输出信号类型、量程及接线方式与现用配件一致；UPS电源及各类电源模块的输出电压、容量及接口与原装一致，确保闸控系统供电稳定可靠、控制功能不降低。
	
	
	

	8
	闸控机械配件主要包括液压软管、比例方向阀、带锁单向止回阀、闸头活塞、盘形闸密封圈、盘形闸衬、碟簧总成、滤芯、联轴器及胶轮等。所有机械配件的外形、安装尺寸、接口及功能须与现用配件一致，满足现场更换安装要求。
	
	
	

	9
	液压阀件、制动执行部件（闸头活塞、盘形闸衬、碟簧总成）及密封件等关键受力、密封部件必须为原厂生产，材质及性能参数符合原机设计要求，确保提升机制动系统动作可靠、密封良好，安全性能不得降低。
	
	
	

	10
	润滑站电气配件主要包括电源模块及三相异步电机等，其供电电压、功率、接线方式及安装尺寸须与现有设备一致，满足润滑站正常运行及检修更换要求。
	
	
	

	11
	三相异步电机的功率、转速、绝缘等级及防护等级与原装电机一致，电源模块输出电压、容量及接口与原装一致，保证与现用润滑站控制系统兼容互换、整机通用替换。
	
	
	

	12
	润滑站机械配件主要包括齿轮泵、溢流阀、调节溢流阀、联轴器及空气滤芯、进油滤芯等。所有机械配件的外形、安装尺寸、接口及性能须与现用配件一致，满足润滑站检修更换要求。
	
	
	

	13
	齿轮泵的流量、压力与原装一致，溢流阀、调节溢流阀的整定压力及通径与原装一致，各滤芯的过滤精度及规格与原装一致，确保润滑系统供油、过滤及压力调节功能正常。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对副井提升机闸控及润滑系统配件项目，服务及质保方面承诺如下：

一、出卖人无偿对产品进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。出卖人提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、易损件、专用仪器仪表。产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，24小时内派技术人员赴现场指导安装、调试。

二、质保期为自到货之日起18个月或自产品调试合格起12个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付配件款。
三、我方按照矿方要求及时提供配件相关技术文件和图纸，以保证现场检修施工等工作顺利进行。
四、我方承诺制造配件所使用的材料、部件、配件等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没全部配件费用。
五、我方承诺所提供的配件为西马格原厂配件，否则，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施。
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：




