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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

炮泥技术规范书
一、项目简介及使用地点

主要用于煤矿井下爆破以及各类钻孔的封堵。
二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	炮泥
	Φ36mm×200mm
	箱
	每箱33根

	2
	炮泥
	Φ28mm×200mm
	箱
	每箱44根


尺寸允许偏差：炮泥直径偏差为±1mm；长度偏差为±10mm。
三、主要部件配置要求
1、本次采购为黏土炮泥（亦称成品炮泥），由黏土制成。
2、炮泥表面应光滑、无裂纹、无缺损，不得有可见杂物；炮泥应具有良好的可塑性，便于现场装填操作。
四、使用环境及范围

能适用于煤矿井下各种环境中。
五、质量及验收要求

1、外观检验：

目测，炮泥每箱应按规定根数验收，封口严密，无渗漏。

2、直径、长度测定：

按到货数量1‰抽检直径和长度，用分度值1.0mm的钢尺测量炮泥的直径和长度。如出现直径和长度不符合要求的，则再抽检同型号到货数量的5‰，仍出现直径和长度不符合要求的，则该批次产品全部退货。
六、质保期及服务要求

1、炮泥在温度为15℃-30℃的避光阴凉地点存放，有效期不低于3个月。

2、如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。
七、包装及运输要求

1、包装

箱体用纸箱或专用炮泥箱包装，内用保鲜膜包装，应保证保鲜膜封口严密，避免水分散失过快导致硬化，且包装完好，利于运输。

2、运输

装卸运输过程中，要轻搬轻放，防止摔撞，不得在阳光下曝晒或雨淋。
八、供应商提供技术资料要求

应随货提供产品的合格证。
九、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后5天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

2、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

3、产品应保证所提供产品符合本规范书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过5天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

4、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

5、违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。
十一、技术联系人及联系方式
技术联系人：马榑彬   

联系方式：0370-5195372
PAGE  

