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顺和煤矿选煤厂高清液晶监视屏采购项目技术规范书

一、项目简介及使用地点
本项目为顺和煤矿选煤厂视频监控体系完善配套设备询比价采购，共采购两类高清液晶监视屏合计6块，其中32寸广告型高清液晶监视屏3块、46寸拼接型高清液晶监视屏3块，全部用于选煤厂生产监控画面展示、调度指挥可视化显示，补强现场安全及生产工况监管能力。所有设备质量须符合国家电子显示设备及煤矿工业现场相关标准，设备规格参数详见本技术要求。

二、货物名称及供货范围

货物名称：32寸高清液晶监视屏3块，参考型号：LY-M3200；46寸高清液晶监视屏3块，参考型号：LY-M4600。

供货范围：

1、主体设备：32寸高清液晶广告屏3块、46寸高清液晶拼接屏3块。

2、配套辅材：对应设备专用安装支架、电源适配器、高清信号线、安装紧固件、拼接屏专用拼接配件等全套安装物料。

三、主要部件（或设备）配置要求
1、显示画面清晰稳定，无漏光、残影、花屏、色彩失真等缺陷，动态画面流畅无拖尾，满足生产监控实时显示需求。

2、设备供电适配工业现场AC220V电源，具备完善的电路保护机制，运行稳定可靠，可适应选煤厂现场电压波动工况。

3、机身结构坚固耐用，防尘、散热性能达标，适应高粉尘、温差波动的工业现场环境；边角做钝化处理，安装使用安全规范。

4、每台设备配套原厂产品合格证、使用说明书，配套对应安装支架、电源适配器、专用信号线、紧固配件等全套辅材。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

供货设备需具有CCC 中国强制性产品认证证书、节能产品认证和RoHS有害物质的合规认证。
五、货物使用环境及范围

1、使用环境：顺和煤矿选煤厂调度室，环境温度‑10℃～+45℃。

六、货物适用标准

GB 4943.1-2022     《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》

GB/T 9254.1-2021   《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》

GB 21520-2023     《显示器能效限定值及能效等级》

SJ/T 11343-2015   《数字电视液晶显示器通用规范》
SJ/T 11348-2016   《平板显示器测量方法》

7、 技术参数

1、32寸高清液晶监视屏（广告屏）

参考型号：LY-M3200

屏幕类型：高清液晶显示终端

有效显示尺寸：32英寸

显示比例：16:9

屏幕亮度：≥300cd/㎡

响应时间：≤8ms

可视角度：水平/垂直≥178°全视角

输入接口：配置HDMI、VGA、USB、RJ45网络接口，兼容现有监控系统信号格式

安装方式：支持壁挂式、支架式安装

运行工况：支持7×24小时连续开机，工作温度-10℃~+50℃

机身结构：金属钣金外壳，防尘散热设计，具备过流、过压、短路保护功能

2、46寸高清液晶监视屏（拼接屏）

参考型号：LY-M4600

屏幕类型：高清窄边液晶拼接屏

有效显示尺寸：46英寸

显示比例：16:9

屏幕亮度：≥450cd/㎡

响应时间：≤6ms

可视角度：水平/垂直≥178°全视角

物理拼缝：≤3.5mm（窄边拼接设计）

输入接口：配置HDMI、DVI、VGA、BNC、RJ45控制接口，支持拼接级联控制

安装方式：配套拼接专用支架，支持壁挂、落地机柜安装

运行工况：支持7×24小时不间断运行，工作温度-10℃~+50℃

机身结构：工业级金属外壳，内置散热模块，防尘抗干扰，具备电源保护功能

八、质量及验收要求

1、质量要求：所有设备为全新原厂正品，无翻新、无拆机改配，核心性能参数不低于参考型号对应标准，可直接接入选煤厂现有视频监控系统，无需额外改造适配。

2、验收标准

数量型号验收：对照采购清单逐台核验，设备品名、规格型号、数量与采购要求完全一致，配套辅材、技术资料齐全无缺失。

外观质量验收：屏幕面板无划痕、碎裂、漏液，机身外壳无变形、掉漆、锈蚀，包装完好无损。

功能性能验收：现场通电测试，显示画面清晰、色彩均匀，接口适配现有监控系统信号输出；拼接屏拼接对齐整齐、拼缝均匀，无显示错位；连续72小时开机测试，运行稳定无死机、黑屏、花屏等异常现象。

资料验收：随货同步移交产品合格证、使用说明书、质保卡等全套技术资料。

九、安装、调试要求

供应商需提供专业安装调试技术指导，全程配合我矿完成监视屏更换、系统对接、调试工作，确保与现有视频监控体系兼容稳定运行。

10、 服务及质保要求

质保期为产品验收合格之日起18个月，或者货到现场满24个月，以先满足条件者为准。质保期内，因设备自身硬件质量、生产工艺问题导致的黑屏、花屏、显示故障、硬件损坏等情况，供方免费提供维修或更换新品服务；人为操作损坏、外力撞击、进水、违规供电等非设备质量原因造成的损坏不在质保范围内。质保期内同步提供免费技术咨询与系统对接指导服务。

十一、运输及包装要求

1、运输要求：运输过程中直立运输，严禁平躺平放堆叠，避免颠簸、挤压、淋雨、受潮，确保货物完好无损送达指定现场。

2、包装要求：包装应满足多式联运跌落、振动测试（参考 ISTA 3A），确保能够承受多次装卸转运。

十二、供应商须提供技术资料要求

供应商随货同步提供完整、真实、有效的技术资料，具体包含：

1、产品合格证、出厂检验报告、强制认证证书、有害物质检测报告；

2、外观尺寸图、壁挂安装尺寸图、关键元器件清单等；

十三、项目商务和技术响应书

   液晶监视屏  项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	液晶监视屏
	具有CCC 中国强制性产品认证证书、节能产品认证和RoHS有害物质的合规认证
	
	

	2
	液晶监视屏32寸
	显示比例：16:9  屏幕亮度：≥300cd/㎡ 响应时间：≤8ms

可视角度：水平/垂直≥178°全视角 输入接口：配置HDMI、VGA、USB、RJ45网络接口，兼容现有监控系统信号格式

安装方式：支持壁挂式、支架式安装


	
	

	3
	液晶监视屏32寸
	显示比例：16:9 屏幕亮度：≥450cd/㎡ 响应时间：≤6ms

可视角度：水平/垂直≥178°全视角 物理拼缝：≤3.5mm（窄边拼接设计） 输入接口：配置HDMI、DVI、VGA、BNC、RJ45控制接口，支持拼接级联控制

安装方式：配套拼接专用支架，支持壁挂、落地机柜安装
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知20天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起18个月或货到24个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


十四、其他约定
1、交货期为合同签订后接通知20天内到货，送货地址为永煤集团顺和煤矿。

联系人：王清波  13460172759
