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（项目名称）项目（标段编号）
报 名 文 件

投标人：
（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

（签字）

年
月
日
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一、营业执照
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、开票信息
五、商务和技术响应书
六、企业信用情况（适用于独立法人资质企业，不适用于个体户）

七、国家或行业强制要求的资格证书（适用于项目有具体要求的）
一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、商务和技术响应书响应书
视频双机热备软件项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	双机热备软件（iOMS Ent-HAMANAGER）
	整体架构设计采用主备双机热备架构，两台服务器部署相同业务组件，包含监控管理、图像解码、录像存储、设备接入、平台上传五大核心业务模块。

1． 正常运行模式：主机承担全部业务负载，备机处于同步待机状态，实时同步主机配置文件、设备台账、录像数据流、日志信息；

2． 故障切换模式：热备管理软件实时检测主机运行状态，检测到主机失联 / 宕机后，自动在备机拉起全部业务，完成接管；

3． 数据同步机制：配套专用视频录像同步程序，保障录像文件、设备参数、用户权限双向实时同步，切换后无数据断层。。

配置同步：设备 IP、通道参数、用户权限、录像计划、大屏解码配置实时双向同步；

录像同步：采用增量实时同步机制，主机产生的视频录像实时传输至备机存储，切换后录像可连续调取；

日志同步：操作日志、设备告警、故障记录同步备份至备机，完整留存安全监管溯源资料。

4． 授权与激活

单套授权、单一激活码绑定双服务器硬件指纹，一套软件实现双机热备，无需两套授权，简化审批流程；

激活永久有效，支持后期平台升级、补丁更新同步授权。

5． 统一运维管理

双机热备环境中的安装/卸载/升级/回滚、安装/卸载补丁、安装资源包等运维行为只需在运管上操作，通过带入同步至备机，无需人工再在备机上处理一遍，大大降低操作复杂度。软件自带集群监控界面，能够实时监控主备服务器状态，并针对中间件的运行状态、数据同步等指标进行实时展现，能够直观掌握双机热备健康状态；


	
	

	2
	平台管理服务器(DS-VM22R-CL/R2/PZ)
	海康威视平台管理服务器；

1 标准机架式服务器，内置HIKOS操作系统；

2 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；

3 内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；

4 硬盘：2块600G 10K SAS HDD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；

5 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

6 PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；

7 网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；

8 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知10天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起提供的硬件售后服务执行国家“三包”政策，平台软件实行终身远程维护，软件交付后 24 个月内免维护费。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	


六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
七、国家或行业强制要求的资格证书
（例如项目有具体要求的同类型煤安证生产许可证等盖章扫描件图片添加此处）
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