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一、项目简介及使用地点
本项目为顺和煤矿选煤厂跳汰机专用配件，用于现场跳汰机日常检修、损耗件更换，保障洗煤系统连续稳定生产。所有配件质量须符合国家煤炭设备相关标准，供货清单详见附件《跳汰机采购配件明细表》。

二、货物名称及供货范围

货物名称：跳汰机配件，具体品名、规格型号、材质、单位、数量详见附表《顺和煤矿选煤厂跳汰机配件采购项目立项明细》。

供货范围：按矿供应科送货通知要求供货。

三、主要部件（或设备）配置要求
1、所有配件符合原厂标准规格，尺寸，安装接口与矿内在用跳汰机匹配，可直接无损替换安装，无改制、改装需求。

2、金属配件材质达标，耐磨、抗腐蚀，适应选煤厂高粉尘、高水汽工况环境；橡胶、密封件耐油耐磨损，无开裂、脱胶、老化缺陷。

3、所有零配件加工精度、力学性能符合煤炭洗选设备行业标准，配套密封垫、紧固件、销轴、弹簧等辅材配齐成套。

4、配件外观无砂眼、裂纹、变形、毛刺，表面防护涂层均匀完好；转动、传动类配件转动灵活无卡滞，密封件无渗漏隐患。

5、所有配件附带产品合格证、使用说明，关键耐磨件提供材质报告。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

无

五、货物使用环境及范围

1、环境温度-10℃～+45℃；
2、跳汰机日常检修更换使用。
六、货物适用标准

本项目所有煤矿用跳汰机及配套配件的设计、制造、检验、验收全过程，均严格执行以下现行有效国家及行业标准，且标准优先遵循最新版本规范：

JB/T 942-2012     《煤用跳汰机》

MT/T 908-2025   《煤矿用筛下空气室跳汰机》
同时配件需符合选煤厂安全规程、煤炭洗选设备通用技术条件及国家现行矿山设备安全、环保、防腐相关标准，严禁不符合标准的配件供货。

7、 技术参数

所有跳汰机配件参数需完全匹配现场在用设备机型，适配设备额定处理量、跳汰频率、风压、水压、工作行程等核心运行参数，具体通用技术参数要求如下：

1. 适配性能：配件尺寸、安装孔径、连接方式与原厂设备完全兼容，可直接替换安装，无改装适配需求，适配设备常规工作压力、冲击负荷及往复运动工况。

2. 材质参数：易磨损配件（筛板、风阀、阀芯、胶垫、衬板等）采用耐磨防腐材质，耐磨性能满足洗煤干湿交替、煤泥冲刷工况；结构件配件强度、刚度满足设备连续启停、往复振动工作要求，无变形、断裂隐患。

3. 精度参数：传动、密封、气动类配件加工精度符合行业标准，配合间隙均匀，密封件无渗漏，运动部件动作灵活、无卡滞，保障跳汰机分选精度稳定。

4. 工况适配：可适应煤矿选煤厂潮湿、粉尘、酸碱煤泥水腐蚀环境，适配设24h连续运行工况，高低负荷切换运行状态下性能稳定。

八、质量及验收要求

1、质量要求：所有配件为全新原厂正品、全新未使用产品，无裂纹、变形、砂眼、锈蚀、破损、尺寸偏差等质量缺陷，做工精细，外观规整，各项性能指标满足对应行业标准及设备运行要求。

2、验收标准

到货数量验收：对照附表明细逐件清点，品名、规格、数量与附表完全一致，缺件、错件供应商3日内补齐更换。

外观质量验收：配件无变形、破损、锈蚀，密封件无硬化开裂，传动、耐磨件无加工缺陷。

尺寸匹配验收：随机抽取配件现场试装，与在用跳汰机装配尺寸完全吻合，安装顺畅。

九、安装、调试要求

供应商需提供专业安装调试技术指导，全程配合我矿完成配件更换、调试工作，确保配件更换后各项功能正常。

10、 服务及质保要求

1、质保期：主要配件质保期为调试合格起12个月，或者货到现场满18个月，以先满足条件者为准。

2、质保期内，主要部件存在自身质量问题，出卖人免费包修、包换、包退（易损件除外），免费处理设备故障及技术问题。

3、质保期外，出卖人提供终身技术支持，及时响应配件故障处理需求。
十一、运输及包装要求

1. 运输要求：运输过程中做好固定防护，避免颠簸、挤压、淋雨、受潮，确保货物完好无损送达指定现场。

2. 包装要求：所有配件分类独立包装，精密小件（密封件、阀芯、紧固件等）采用防潮、防震、防锈包装；大型结构配件采用木箱或托盘加固包装，做好边角防护、防锈覆膜，杜绝运输过程中磨损、锈蚀、变形、破损。

十二、供应商须提供技术资料要求

供应商随货同步提供完整、真实、有效的技术资料，具体包含：

1. 产品合格证、出厂检验报告、材质检测报告；

2. 配件规格型号清单、尺寸参数说明书、适配设备型号说明；

3. 关键配件安装、使用、维护、保养说明书及安装示意图；

十三、项目商务和技术响应书

   跳汰机配件   项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	跳汰机配件
	所有配件符合原厂标准规格，尺寸，安装接口与矿内在用跳汰机匹配，可直接无损替换安装，无改制、改装需求。
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知20天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起12个月或货到18个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


十四、其他约定
1、交货期为合同签订后接通知20天内到货，送货地址为永煤集团顺和煤矿。

联系人：王清波  13460172759
