矸石山翻罐笼配件
技
术
规
格
书



编    制：___________________________
审    核：___________________________
机电副总：___________________________
日    期：___________________________
单    位：永煤集团股份有限公司顺和煤矿









顺和煤矿矸石山翻罐笼配件技术规格书
一、项目简介及使用地点
翻罐笼是排矸系统的核心卸载设备，矿车进入翻罐笼后，被固定或限位，翻罐笼向左右两侧翻转，使矿车内的矸石倒出，卸入后续运输设备，承担着保证矸石顺利翻卸的作用，替代人工卸车，提高卸车效率。我矿在用矸石山翻罐笼型号为FDZZ1/6，仅适用于1t矿车，因我矿引入1.3t矿车后，需对翻罐笼进行改造，本次改造须在不更换主体结构的前提下实现1t、1.3t矿车的适配。
二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	翻矸车轮(双轮沿）
	350
	套
	1
	

	2
	导向平轮
	Φ400
	套
	1
	

	3
	叠加电磁阀
	4WE10J31B/CC24N925L
	件
	1
	

	4
	电磁溢流阀
	DBW10B-1-50B/315
	件
	1
	

	5
	马达
	5701143987K
	件
	1
	

	6
	导向立轮
	Φ400
	套
	1
	

	7
	四角罐耳
	GDG1/6/2/4
	件
	1
	

	8
	内阻车器组件
	GDG1/6/2/4
	套
	1
	

	9
	油缸
	D150㎜S1000㎜
	件
	1
	

	10
	滚圈
	TMA-1001
	套
	1
	适用于1t、1.3t
矿车

	11
	立轮
	φ1000
	套
	1
	

	12
	平轮
	φ1000
	套
	1
	

	13
	车斗箱
	TMAFG01-01
	套
	1
	





	14
	传动滚轮组
	TMA-1012

	套
	1
	适用于1t、1.3t
矿车

	15
	翻车机阻车器
	TMA-1019
	套
	1
	适用于1t、1.3t
矿车

	16
	齿轮泵
	CB-FC31.5-FL
	件
	1
	

	17
	支撑油缸
	PGSC-2.2A
	件
	1
	

	18
	阻车器油缸
	HSGK60/40-160
	根
	1
	

	19
	弹簧
	FDZZ1/6
	件
	1
	

	20
	支持滚轮
	B74-326.31
	套
	1
	适用于1t、1.3t
矿车

	21
	翻矸车底盘
	PGSC-2.2A
	件
	1
	适用于1t、1.3t
矿车

	22
	联轴器
	NL5
	件
	1
	

	23
	油泵
	25PCY14-1B
	件
	1
	

	24
	单向阀
	TAS-15A1.2
	件
	1
	

	25
	溢流阀
	BG-03-05
	件
	1
	

	26
	管式单向阀
	C1T-03-04-50
	件
	1
	

	27
	节流阀
	Z2FS10
	件
	1
	

	28
	换向阀
	DMG-03-3C2-50
	件
	1
	

	29
	装车闸门（开闭器）
	PGSZ2.2A
	套
	1
	适用于1t、1.3t
矿车

	30
	挡煤板
	B74-326.11-06
	件
	1
	适用于1t、1.3t
矿车


三、主要部件（或设备）配置要求
1．滚筒 
它是翻车机的旋转主体，由滚圈、钢轨、内阻车器、挡板等组成。滚圈为整体铸钢件，坚固耐用。拔杆连接部位均留有对称螺栓孔，适用左、右不同转向。
2．底座
它是翻车机承重的基座部件，由数个组合梁连接而成。
3．传动装置
它是翻车机工作的动力源及传动部件，由电动机、减速机、连轴器、传动轴、传动滚轮等组成。
4．制动及定位装置
定位装置由支架定位闸、摇柄、支持轮和定位拉杆等组成，能保证滚筒停留在水平位置上（即进出车时状态），该部件与滚筒和进车端阻车器、内阻车器组成机械联动机构。当滚筒翻转360°时，滚筒上的拔杆将进车端阻车器、内阻车器打开，定位装置的支持轮将定位闸抬起，挡住滚筒上的挡块，使滚筒准确地停在水平位置，以保证矿车能正常进出。
5．阻车器
本翻车机在进车端设有阻轮式阻车器，并在滚筒内设有阻轮式阻车器以保证矿车在滚筒内的正常位置。阻车器的打开，采用拔杆机械联动机构，每翻转一次阻车器打开一次；阻车器的关闭，采用踏杆机械联动机构，每推进一辆矿车，阻车爪即行关闭。
6．挡煤板
它保证翻车机在翻转过程中将矿石沿该板卸入煤仓或其它设备，并防止煤矸在卸载时向外抛洒。
7. 本项目为现有翻罐笼设备改造项目，现有翻罐笼原适用于1t矿车翻卸作业，现需改造为同时适用于1t、1.3t矿车。改造后设备须同时适应1t和1.3t两种规格矿车的翻卸作业；改造部分须与现有翻罐笼主体结构实现可靠连接，不得降低原有设备的安全性能；
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
因现有设备原设计仅适用于1t矿车，本次改造须在不更换主体结构的前提下实现1t、1.3t矿车的适配，该改造属于非标定制，投标人须具备非标改造项目技术及业绩。
五、货物使用环境及范围
1．适用于工作环境粉尘较多、空气潮湿场所。
2．环境温度：-30～40℃。
3. 矿车内不应混装钢轨、坑木等杂物。
六、货物适用标准
MT215-1990《电动翻车机》
《煤矿安全规程》最新版
七、技术参数
1．适用于1t、1.3t矿车，每次翻转1辆矿车，矿车轨距600mm。
2．所供配件应与现场在用翻罐笼完全互换，不得因配件尺寸偏差影响整机装配和运行。配件不得降低整机安全性能。
3． 滚筒的两滚圈平行度公差值不大于4mm，同轴度公差值不大于5mm，两滚圈应垂直于滚筒回转中心线，垂直度公差值不大于3mm。
4. 滚筒长度的尺寸偏差:单车翻车机不得超过±3mm。
5. 滚筒轨距的尺寸公差值不得超过2mm。
6. 滚筒两侧桁架之间及其上部支承矿车的角钢与钢轨底座轨面之间应相互平行，平行度公差值:单车时不大于3mm。
7. 底座成型后，其长度尺寸偏差值不得超过±3 mm，对角线长度偏差值每1000mm不得超过±1mm。
8. 所有的零件必须经检验合格，外购件和外协件必须有合格的证明书方可进行装配。
9. 定位装置与阻车器联动灵活，动作无误。两个定位闸起落应达到正常位置，并同时钩住滚筒两端的挡块，定位及时准确。阻车器左右轮挡开闭灵活可靠，不得有关不上、打不开或半关半开现象存在。
10．翻车机滚筒构架和底座的型钢在焊接前应进行酸洗、钝化处理或喷砂处理，组装后再涂二三道环氧沥青防锈漆；其他部件外表面应涂一道防锈底漆、一道面漆，最后全部涂一层黑色或灰色面漆。
八、质量及验收要求
1.产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
2.出卖人需承诺所供配件为全新、未使用过的合格产品，无翻新、返修、不合格等情况，若发现此类问题，买受人有权解除合同，并要求出卖人赔偿相应损失。
九、安装、调试要求
如有需要，产品出卖人到矿测量尺寸、型号，安装、调试阶段产品出卖人需派技术人员到施工现场协助安装、调试。
十、服务及质保要求
1.质量保质期：保质期为自配件验收合格之日起6个月（其中滚圈为安装调试验收合格之日起6个月），保质期内配件出现非人为损坏、非不可抗力造成的质量问题，出卖人需提供免费维修、更换服务，维修或更换后的配件保质期重新计算。
2.售后响应：配件在使用过程中出现质量问题，买受人及时通知出卖人后，出卖人需在24小时内抵达产品使用现场开展故障排查、维修服务，若无法现场修复，需立即提供同规格备用配件，确保不影响煤矿生产进度。
3.责任划分：若因买受人非正常使用、操作不当、人为损坏或不可抗力造成的配件故障，由买受人承担相关维修、更换费用及损失；若经双方核实，确为配件自身质量问题，所造成的设备停机损失、维修费用及其他相关损失，由出卖人全额承担。
4.技术培训：出卖人需免费为买受人提供配件安装、调试、维护、故障排查等相关技术培训，确保买受人相关工作人员能够熟练掌握配件的使用及维护技能。
5.售后保障：保质期结束后，出卖人需继续提供配件维修、供应服务，确保配件长期供应的稳定性和及时性。
十一、运输及包装要求
1.设备应进行合理包装，采用防潮、防尘、防碰撞包装，保证外观和结构不受损坏，保护其性能及其使用价值。其包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证其完好如初的运送到使用现场。
2.运输由出卖人负责运到顺和煤矿指定地点、具体卸货由出卖人负责，场地由买受人负责协调。
3.配件送达买受人指定地点时，出卖人需随货提供详细的装箱清单（注明配件名称、规格型号、数量、生产日期），每个配件需单独标注清晰的物资名称、规格型号、生产日期，同时提供每批配件对应的出厂合格证，否则买受人有权拒收。
十二、项目商务和技术响应书
矸石山翻罐笼配件项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	FDZZ1/6
	1.轨距600mm；
2.同时适用于1t、1.3t矿车。

	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知15天内。
	
	

	质保要求：保质期为自配件验收合格之日起6个月（其中滚圈为安装调试验收合格之日起6个月），保质期内配件出现非人为损坏、非不可抗力造成的质量问题，出卖人需提供免费维修、更换服务，维修或更换后的配件保质期重新计算。合同签订后接供应科通知15日内配件到货。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


十三、其他
1.交货期：合同签订后接供应科通知15日内配件到货。
2.其原厂技术规范、安装维护手册及原厂配件更换标准，均由投标方负责收集整理。
3.本技术要求提出的是最低要求，并未对一些细节做出规定，也未充分引述有关标准和规定的条文，供货方应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的成熟优质产品及其相应服务，对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须同时满足其要求。
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