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带式输送机修理技术要求

一、改造设备名称及数量

（一）项目名称及型号：带式输送机

（二）维修数量：2套（含卸载臂、卸载滚筒、拖带滚筒、驱动架，适配驱动功率分别为2*90kW、2*315kW）。

二、执行标准
（一）符合最新版《煤矿安全规程》相关规定。

（二）满足MT/T5031-2003《煤炭工业带式输送机工程设计规范》。

（三）符合GB10595-2017《带式输送机技术条件》。

（四）符合MT/T467-1996《煤矿用带式输送机设计计算》。

（五）符合MT820-2006《煤矿井下用带式输送机技术条件》。

（六）符合MT/T212-1990《煤矿用输送带的成槽性》。

（七）符合MT/T400-1995《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》。

（八）符合MT/T571.1-1996《煤矿用带式输送机电控系统》。

（九）符合MT/T817-1999《煤矿用带式输送机电控装置》。

（十）符合MT654-1997《煤矿用带式输送机安全规程》。

（十一）符合MT656-1997《煤矿用带式输送机机架形式与基本尺寸》。

（十二）符合MT821-2006《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》。

（十三）符合MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用实验方法和判定规则》。

（十四）符合MT/T5030-2003《煤炭工业带式输送机工程设计规范》。

（十五）符合GB14784-89《带式输送机安全规范》。

上述执行标准、规范和技术行业标准，有不一致时，按较高标准执行；未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造。

三、带式输送机基本参数及要求

（一）运输能力：不小于800t/h。

（二）带式输送机形式：头部卸料，尾部受料（全程一个受料点）。
（三）胶带宽度：1000mm/1200mm。

（四）带速：3.15m/s。

（五）运输距离：≥500m。

（六）维修要求：

1、对皮带驱动架进行拆解清理，变形、锈蚀严重且无法修复的框架应进行换新。

2、对机头架进行修正、补焊，强度不低于设计要求，配置托辊架。

3、对卸载滚筒、托带滚筒进行拆解清理，检测磨损情况，超过标准的，更换滚筒皮，同步更换轴承。

4、配置辅助滚筒2个，辅助滚筒分别与原DSJ100/2*90、DSJ120/2*315带式输送机永磁滚筒直径、固定孔距一致，且该辅助滚筒可与永磁滚筒完全互换。
5、机头驱动架维修后，为便于与储带仓合理对接，要求配置机头过渡架，采用螺栓固定方式。

6、要求换新的传动装置机架主体均采用Q235B型优质型钢制作，各部分框架的受力刚度和强度必须满足设计要求，质量符合行业标准。

7、传动装置机架两台滚筒间加装洒水装置，预留出安装温度保护及自动洒水装置的位置。

8、修理的驱动装置、卸载臂要求与矿井现有DSJ100、DSJ120带式输送机通用，并配置槽托架和槽托辊。

9、各机架及机身非加工表面除锈等级达St2级，油漆颜色天蓝色，涂装类别为A类。

10、每个机头架配置2道清扫装置，材质采用聚氨酯。

四、质量保证及相关要求

质保期：保质期为投入使用后一年，质保期内出现质量问题，维修方免费提供更换配件，更换后质保期顺延。

质保期内设备出现问题，维修方接到用户通知后需及时解决或答复，特殊情况应在8小时内到达现场，所需配件要及时到矿，若确实属于设计、制造问题，进行无偿维修服务。维修方如不到场，需方委托第三方修理，费用由维修方承担，费用在质保金中扣除。

五、交货时间、地点及要求

（一）供货车辆排放标准必须是新能源车辆，并且符合当地环保政策要求，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响)均由供货方负责。

（二）无预付款，设备修理完毕到矿经验收合格后，承修单位开具13%增值税专用发票，矿方挂账，设备正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的 10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备出现问题，负责修复，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

（三）维修工期：合同签订后，接矿方通知30天内。

（四）供货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，承修单位负责到货前的运输并承担相关费用。

（五）其他未尽事宜，双方协商解决。

