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赵固二矿选煤厂电磁吸盘设备

招标技术要求

一、采购设备数量

采购电磁吸盘总数量为1台。

二、设备相关基本情况和要求
使用地点：赵固二矿选煤厂洗煤车间介质库
环境温度：-15℃～+45℃

相对空气湿度：90%。

海拔高度：不高于1000m

耐震能力：按8度地震烈度设防

工作制度：实行常年作业，每天三班，每班8小时连续作业。

三、执行的标准和规定

《选煤厂安全规程》GB 43203 

《煤矿安全规程》2016年版

《煤炭工业污染物排放标准》GB 20426

《工业企业厂界噪声标准》GB12348

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348

《生产性粉尘作业危害程度分级检测规程》LD84

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985

《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB986

《形状和位置公差》GB1184

《一般公差线性尺寸的未注公差》GB/T1804

《噪声源声功率级的测定》GB3767

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

《漆膜厚度测定法》GB1764

《包装通用技术条件》JB/ZQ4286

包括但不限于以上标准，以上规范、规程或标准如有变化,以最新发布的为准。
四、设备技术及配置要求
	介质库加介电磁吸盘技术要求

	用途：
	浓介桶加磁铁矿粉用

	类型：
	LMW1-90L/1（参考），常温圆形电磁吸盘

	数量：
	1台

	起重能力：
	单次提升能力150kg（磁铁矿粉堆密度4.0-4.5t/m3）

	电机：
	电压等级660V/频率f=50Hz/防护等级IP55；消耗功率（冷态）N=7.5kW（参考）；

消耗功率（热态）N=3.36kW（参考）
电机、电路系统及控制箱等均采用防爆电机。

	配件要求：
	配套控制箱，且控制箱应预留集控接口，控制方式应具有就地和集控两种。

	备品备件
	随机提供正常使用一年内备品备件（含易损件，易损件需保证试生产期间使用）

	耗材
	特殊润滑油等耗材供应量投标时各厂家注明（满足2年以上使用）

	使用环境
	使用温度低于40℃

	备注
	设备颜色由招标方确定。电液推杆颜色现场定，设备面漆应为耐磨、防锈、防腐蚀漆。


五、一般要求

1.本技术规格书适用于赵固二矿选煤厂末煤重介系统改造项目，提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

2.本技术规格书所提及的要求和供货范围均为最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标人应按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务，对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须同时满足其要求。

3.投标人保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的高质量产品。设备是成熟可靠、技术先进的产品，且已有相同规格的合同设备制造、运行的成功经验，而不是试制品或翻新品。

4.签订订货合同之后，招标人有权对本订货技术规格书提出补充要求和修改，招标人允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。投标人应该按照提供给招标人的图纸和招标人的要求进行设备加工，若有变动需在设备加工完成之前与招标人进行协商，征求招标人的同意，否则招标人有权要求退货。

5.签订供货合同之后，按本技术规格书及技术协议的要求，中标方提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

6.被采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，投标人保证招标人不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。

7.为保证全厂部件的互换性，对于关键材料如电气元件及控制箱等的采购投标人保留甲供或甲定的权利。

8.卖方应提供装置开始调试前设备润滑系统冲洗用油以及设备所有部分第一次充注的润滑油、脂和液压油。

9.投标人提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细的随机备件、必备备件清单。投标人提供所供设备中的外购件清单。

10.所有易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件，均应有便于安装和维修的起吊或搬运条件。

11.所有设备均应正确设计和制造，在所有运行工况下均能安全、持续、稳定、可靠运行，而不应存在影响设备可靠运行的应力集中、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等产品质量问题。

12．本技术规格书中未提及或未特别提及，但涉及设备性能和系统完整性所必需的设计材料、工具、配件、程序软件和技术服务以及其他与之相关工作均应包括在供货范围之内。供货进度及技术服务时间必须满足招标人提出的总体进度要求及基础设施的施工安排。投标人保证提供供货范围合同设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规格书的要求。

13.投标人提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标人仍在执行合同时无偿补足。

14.技术规格书中所涉及的设备型号及电机功率仅供参考，需由设备厂家核定，并确定最终的设备型号及电机功率。

15.投标人应免费提供设备及部件相关的技术文件和图纸（包括电子版dwg格式图纸<图纸必须成比例绘制，拒绝一个示意图只更改标注数据>和.doc文件），蓝图8份(加盖公章)，以保证工程施工图设计工作的顺利进行。投标方提供的图纸应充分表现该设备的检修要求，注明该设备最大检修部件的重量和尺寸，清晰注明图纸中的供货范围（如不标注则默认图纸中所有部件为设备厂家提供）、设备外形尺寸、安装尺寸、重量、预埋件及动载荷（即工作载荷）、电气和控制部分接线图等相关技术参数。
六、供货范围

本次设备招标工作及供货范围包括赵固二矿选煤厂末煤重介系统改造项目加介电磁吸盘设备的供货和相关配套的设计、制造、运输、接卸、开箱检验、指导现场保管、安装、试验、检验、空/重载试运转，考核和验收，保险、风险、操作人员培训及现场服务等全套服务在内。并按照本技术要求正常投入运转。含系统所有设备及零部件、附属材料、备品备件、专用工具等设备供货量应不少于设备供货表要求值，最终要以设计单位设计蓝图为准，并确认其报价包含全套系统所有工作量。

本技术要求中未提及或未特别提及，但涉及设备性能和系统完整性所必需的设计材料、工具、配件、程序软件和技术服务以及其他与之相关工作均应包括在供货范围之内。

供货进度及技术服务时间必须满足招标人提出的总体进度要求及基础设施的施工安排。

投标人保证提供供货范围合同设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规格书的要求。

投标人提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标人仍在执行合同时无偿补足。

投标人提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细的随机备件、必备备件清单。投标人提供所供设备中的外购件清单。

设备包括以下部分：主机及辅机专用工具，必须的备品备件，设备如带控制箱，控制箱之后的电缆由设备厂家提供。

七、供货周期：合同签订后30天。
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