钢丝绳芯胶带在线检测系统配件技术规格书
一、项目简介
永煤公司顺和煤矿根据生产需要，计划在井下安装1套钢丝绳芯胶带在线检测系统，为保证购进设备满足现场使用，特制定以下技术要求。

二、货物名称及供货范围
1.货物名称：钢丝绳芯胶带在线检测系统KJ581
2.主要供货范围如下：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	高压源激发装置
	DDCK/XS160K-A
	台
	

	2
	高压源控制器
	DDCK/XS160K-B
	台
	

	3
	FPGA光电数码处理总成
	DDCK/FPGA-HB
	板
	

	4
	高速采集传感器总成
	DDCK/FPGA-HA
	块
	

	5
	光电转化模块
	DDCK/usb-WL4
	块
	

	6
	智能控制器
	DDCK/IntelControl
	套
	

	7
	电源模块
	DDCK/APC-220/12
	块
	

	8
	防爆壳
	Zsx/xfb-160
	台
	


三、主要部件（或设备）配置要求

1. 适配性：所供配件必须与我矿在用的KJ581钢丝绳芯胶带在线检测系统完全兼容，包括机械尺寸、电气参数、接口规格等，确保安装后能够正常运行，不影响主机的性能和安全。

2. 材质要求：配件材质需符合相关标准及原厂要求，耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗冲击，能够适应煤矿井下潮湿、多尘、有爆炸性气体的恶劣工况。

3. 工艺要求：配件生产工艺需符合国家、行业及原厂标准，做工精细，无裂纹、变形、毛刺等缺陷，电气部件绝缘性能良好，接线规范，符合防爆要求，确保长期使用安全可靠。

4. 检测要求：每批配件出厂前必须经过严格的质量检测，检测项目涵盖外观、尺寸、电气性能、防爆性能等，检测合格后方可出厂，买受人有权对到货物资进行抽样检测，若检测不合格，有权拒收该批次所有配件，并要求出卖人承担相应责任。
四、货物适用标准
本次采购配件必须严格符合以下国家、行业标准及相关规定，确保产品质量、安全性能达标，若标准有更新，按最新版本执行：
1.GB18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

2.GBZ 117-2006《工业X射线探伤放射卫生防护标准》

3.GB/T 9770-2013《普通用途钢丝绳芯输送带国家标准》

4.GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 1 部分：通用要求》

5.GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2 部分：隔爆型“d”》的规定

五、技术参数

1.胶带运行速度：0-2.5m/s。

2.胶带宽度：1m。

3.接头硫化等级：自动识别一级至四级或混合搭接的接头。

4.系统电源电压：交流127v。

5.接头和断绳判断纵向距离误差±50mm，横向距离误差±10mm。

6.实时效应满足要求，小于100ms。

7.分辨率：0.8mm×0.8mm。

8.信号传输方式：通过通讯网线实现就地100m内近距离数据传输；连接光纤通过交换机实现远距离数据传输，传输距离大于10km。

9.采集方式：钢丝绳芯胶带在线检测系统检测装置需为X光类。

11.传输协议：采用TCP/IP协议。

12.软件运行环境：Windows XP/7/10。

13.设备安全操作距离不超过5m。

16.X光发射接收单元及矿用本安型摄像仪内置高速摄像机使用进口元件。
17.X光射线源使用寿命：≥3万小时。

18.具有皮带接头定位装置。
通过先进的超高频接收技术，可保证能在满足6m/s高带速情况下，漏读率低于1%,且体积适中，其特性如下：

	外壳
	Q235/ABS

	外形尺寸
	256mm×256mm×74.7mm

	射频协议
	EPC-C1GEN2/IS018000-6C/IS018000-6B

	射频范围
	902-928MHz

	读卡距离
	10米

	天线增益
	圆极化，保证较大的读取范围，确保不漏读

	通讯方式
	网口、串口

	设备电源
	9-12V,低功耗

	防护等级
	IP65

	工作温度
	-10-55℃

	存储温度
	-20-78℃


六、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.必须提供省级以上环保部门工业品《辐射安全许可证》和国家第三方机构出具成品出厂辐射检验合格证书，设备辐射剂量符合人员安全要求。

七、货物使用环境及范围

1.空气中的甲烷、煤尘和硫化氢、二氧化碳等不得超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量的煤矿井下巷道。

2.环境温度不超过40℃，相对湿度不超过90%。

3.无强烈振动和冲击以及巷道容易变形的地方。

4.无破坏绝缘的腐蚀气体和导电尘埃的环境中。

八、质量及验收要求
1.产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
2.出卖人需承诺所供配件为全新、未使用过的合格产品，无翻新、返修、不合格等情况，若发现此类问题，买受人有权解除合同，并要求出卖人赔偿相应损失。
九、安装调试要求

如有需要，安装、调试阶段产品出卖人需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。
1. 质量保质期：保质期为自配件验收合格之日起10个月，保质期内配件出现非人为损坏、非不可抗力造成的质量问题，出卖人需提供免费维修、更换服务，维修或更换后的配件保质期重新计算。
2. 售后响应：配件在使用过程中出现质量问题，买受人及时通知出卖人后，出卖人需在24小时内抵达产品使用现场开展故障排查、维修服务，若无法现场修复，需立即提供同规格备用配件，确保不影响煤矿生产进度。
3. 责任划分：若因买受人非正常使用、操作不当、人为损坏或不可抗力造成的配件故障，由买受人承担相关维修、更换费用及损失；若经双方核实，确为配件自身质量问题，所造成的设备停机损失、维修费用及其他相关损失，由出卖人全额承担。
4. 技术培训：出卖人需免费为买受人提供配件安装、调试、维护、故障排查等相关技术培训，培训人数、时长由双方协商确定，确保买受人相关工作人员能够熟练掌握配件的使用及维护技能。
5. 售后保障：保质期结束后，出卖人需继续提供配件维修、供应服务，确保配件长期供应的稳定性和及时性。
十、运输及包装要求
1.设备应进行合理包装，采用防潮、防尘、防碰撞包装，保证外观和结构不受损坏，保护其性能及其使用价值。其包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证其完好如初的运送到使用现场。
2.运输由出卖人负责运到顺和煤矿指定地点、具体卸货由出卖人负责，场地由买受人负责协调。
3.配件送达买受人指定地点时，出卖人需随货提供详细的装箱清单（注明配件名称、规格型号、数量、生产日期），每个配件需单独标注清晰的物资名称、规格型号、生产日期，同时提供每批配件对应的出厂合格证，否则买受人有权拒收。
十一、项目商务和技术响应书
KJ581钢丝绳芯胶带在线检测系统配件项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	KJ581钢丝绳芯胶带在线检测系统配件
	1.外科材质：Q235/ABS
2.射频协议：EPC-C1GEN2/IS018000-6C/IS018000-6B
3.射频范围：902-928MHz
4.读卡距离：10m
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知15天内。
	
	

	质保要求：保质期为自配件验收合格之日起10个月，保质期内配件出现非人为损坏、非不可抗力造成的质量问题，出卖人需提供免费维修、更换服务，维修或更换后的配件保质期重新计算。合同签订后接供应科通知15日内配件到货。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


十二、其它要求
1.交货期：合同签订后接供应科通知15日内配件到货。
2.其原厂技术规范、出厂检验标准、安装维护手册及原厂配件更换标准，均由投标方负责收集整理。

3.本技术要求提出的是最低要求，并未对一些细节做出规定，也未充分引述有关标准和规定的条文，供货方应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的成熟优质产品及其相应服务，对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须同时满足其要求。

6

