顺和煤矿视频压缩管理软件项目技术规范书

一、项目简介及使用地点
顺和煤矿现有工业视频监控平台采用海康威视综合安防管理平台，地面安防系统部署200路摄像仪，按照永煤公司相关要求地面安防视频存储不小于40天，物资验收不小于1年存储，当前设备不能满足要求。
永煤公司顺和煤矿
二、货物名称及供货范围
	序号
	名称
	参考规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	视频压缩编码器
	Arc-Video-Converge-8607
	套
	1
	含安装调试

	2
	视频压缩板卡
	Arcvideo iMEC 5500 MINI
	块
	14
	含安装调试


三、主要部件（或设备）配置要求
（一）视频压缩编码器
1. 设备可通过压缩板卡热插拔方式，扩展至400路并发压缩能力，可在线扩容，设备运行不中断；
2． 机架式，配置双电源，2个千兆网口，2个万兆网口，具备丰富的硬件接口，如VGA、HDMI、USB、音频输入/输出等；
3． 支持额外的硬盘插槽，以满足本地存储备份或系统过渡需求；
4． 多台设备可集群组网，共享主备冗余，单台或多台设备故障时，集群内其它设备能够继续提供服务，自动完成任务迁移，设备内部的多个压缩板卡也支持算力单元备份，算力单元异常时，自动切换备用单元；
5． 支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率，帧率最高支持120帧，支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议接入；
6． 支持接入海康、大华、宇视等主流设备的视频流进行压缩，并可对海康、大华、宇视等主流摄像机设备进行远程云台控制；
7. 支持对海康、大华、宇视等主流NVR设备获取历史流，可拖动时间轴随机播放，并可进行暂停、播放、2 倍速、1/2倍速播放等操作；
8． 支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议输出，支持视频流以RTMP/RTSP/UDP组播协议对外推流；
9． 压缩配置多种压缩模式，包括画质均衡压缩、智能感知压缩、定码率压缩，支持自动识别画面中的人脸、人体、车牌、机动车、非机动车，以对其关键区域进行画面保护；
10． 支持音频延时配置，支持音频编码格式、码率、采样率配置；
11． 支持预设编码配置功能，可显示压缩输出视频的压缩模式、压缩等级、视频编码格式、分辨率、帧率、GOP（I 帧间隔）、音频编码格式和实时压缩倍率等信息；
12． 支持人脸感知压缩，以保障压缩后不影响AI检出率；
13． 画面质量无明显损失情况下，24小时平均压缩比，达到10-20倍；
14． 设备自带流媒体转发，以及Web管理平台功能，支持实时视频预览，提供视图保存、资源搜索、轮询监看、分屏预览功能，以及视频录制、录像回看功能；
15． 支持按需对视频进行还原，可对质量退化的背景图像进行重建或恢复到原始背景图像，以满足特定政策要求；
16． 设备需满足GB16796-2009安全防范报警设备的安全试验要求，包括绝缘电阻试验、泄露电流试验、抗电强度试验。
（二）视频压缩板卡
1.支持以热插拔方式，扩展视频压缩编码器处理性能；
2.ARM架构处理器；
3.单张板卡支持16路1080P视频并发压缩；
4.支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率；
5.视频压缩前和压缩后文件大小比值大于10倍的情况下，峰值信噪比PSNR大于32db；
6.压缩后的监视图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1. 系统检验报告；（投标时提供）
2. 出厂检验报告；（交货时提供）
3. 产品合格证；（交货时提供）
4. 为保证矿井的合法权益，保证投标方更清楚、彻底了解矿井系统架构部署，更真实、合理的报价，投标方可自行到矿进行现场勘察、交流。
五、货物使用环境及范围
系统中用于机房、调度室的设备，应能在下列条件下正常工作：
1. 环境温度：-10°C～40°C；
2. 相对湿度：20%～70%；
3. 温度变化率：小于10°C/h；
4. 大气压力：80kPa～106kPa。
5. 地面设备交流电源应符合下列要求：
6. 额定电压：220V，允许偏差-10%～+10%。
六、货物适用标准
1． 遵循标准：应遵循国家及行业相关的信息技术标准、安全标准和规范。
2． 可维护性：系统设计应具有良好的可维护性，便于后续的升级、维护和优化工作。
3． 文档化：提供完整的技术文档和用户手册，包括系统操作手册、电脑端和移动端应用手册等。
七、质量及验收要求
1. 设备再出厂前进行严格的测试、检验，并提供产品的各种资质，如产品合格证、使用说明书等出厂随机资料，以便进行货物验收；
2. 设备到货后，双方共同进行设备到货验收，根据合同约定，查验包装、产品、型号、数量，签字确认；
3. 合同签订后在10天内完成供货，特殊情况需根据矿要求时间供货。
八、安装、调试要求
1. 安装指导: 设备到货经双方验收合格后，由厂家安排专人对产品进行安装指导以及培训；
2. 使用指导：在产品试用及使用之前,针对产品的使用方法及注意事项进行指导培训； 
3. 系统试运转：在试运转期间，系统出现故障、设备出现异常， 厂家应立即提出解决方案、立即处理，并排除故障，保证系统的正常 使用及运行；
4. 安装、调试期间厂家必须保证工程技术专业人员驻矿，并服从矿方安排。
九、服务及质保要求
9.1服务承诺：
1. 设备及系统出现问题时，厂家在接到电话30分钟内有响应，若电话中不能解决，及时联系服务人员将在24小时内赶至现场处理故障； 
2. 负责调试，并免费提供技术培训及技术支持；
3. 对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果及时反馈； 
4. 提供的硬件售后服务执行国家“三包”政策，设备软件实行终身远程维护，产品质保期为设备调试合格5年；
5. 在质保期过后，提供终身免费运维及更新服务，确保系统功能满足上级公司和上级监管部门要求。
6. 无偿协助第三方进行系统融合。
9.2人员培训：
1. 培训内容包括与应用系统相关的软件模块、系统功能应用、系统配置、管理、运维、功能配置与开发培训、项目管理方法、业务流程梳理方法的培训等项目，中标方应提供培训计划、培训课程概述（大纲）、培训的目的等，培训时中标方应提供相关的中文培训资料；
2. 中标方应提供贯穿项目全过程的培训服务，针对不同阶段、不同角色、不同的需求组织多种形式的培训，如课堂培训、实战培训、自助学习多媒体课件等，实现知识转移，以便使用户全面掌握系统功能、特点和必要的运维知识，保障系统长期稳定地运行。
十、运输及包装要求
1. 由专人负责货物的运输管理，负责将货物送至指定地点，相关运输费用由中标方承担；
2. 包装保证设备及各部位不存在碰撞、损伤等现象，包装物不得回收。
十一、供应商须提供技术资料要求
1. 中标方应提供项目所涉及设备的产品质量检验合格证2套，检验报告1份，装箱单、交货明细；
2. 项目所涉及设备应出具产品的原厂原件证明；
3. 当项目施工完成后，厂家负责提供系统维护所需的全部技术资料；
4. 其他应提交的相关资料及证明。
十二、项目商务和技术响应书




















[bookmark: OLE_LINK14]视频压缩管理软件项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	视频压缩编码器（Arc-Video-Converge-8607）
	1. 设备可通过压缩板卡热插拔方式，扩展至400路并发压缩能力，可在线扩容，设备运行不中断；
2． 机架式，配置双电源，2个千兆网口，2个万兆网口，具备丰富的硬件接口，如VGA、HDMI、USB、音频输入/输出等；
3． 支持额外的硬盘插槽，以满足本地存储备份或系统过渡需求；
4． 多台设备可集群组网，共享主备冗余，单台或多台设备故障时，集群内其它设备能够继续提供服务，自动完成任务迁移，设备内部的多个压缩板卡也支持算力单元备份，算力单元异常时，自动切换备用单元；
5． 支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率，帧率最高支持120帧，支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议接入；
6． 支持接入海康、大华、宇视等主流设备的视频流进行压缩，并可对海康、大华、宇视等主流摄像机设备进行远程云台控制；
7. 支持对海康、大华、宇视等主流NVR设备获取历史流，可拖动时间轴随机播放，并可进行暂停、播放、2 倍速、1/2 倍速播放等操作；
8． 支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议输出，支持视频流以RTMP/RTSP/UDP组播协议对外推流；
9． 压缩配置多种压缩模式，包括画质均衡压缩、智能感知压缩、定码率压缩，支持自动识别画面中的人脸、人体、车牌、机动车、非机动车，以对其关键区域进行画面保护；
10． 支持音频延时配置，支持音频编码格式、码率、采样率配置；
11． 支持预设编码配置功能，可显示压缩输出视频的压缩模式、压缩等级、视频编码格式、分辨率、帧率、GOP（I 帧间隔）、音频编码格式和实时压缩倍率等信息；
12． 支持人脸感知压缩，以保障压缩后不影响AI检出率；
13． 画面质量无明显损失情况下，24小时平均压缩比，达到10-20倍；
14． 设备自带流媒体转发，以及Web管理平台功能，支持实时视频预览，提供视图保存、资源搜索、轮询监看、分屏预览功能，以及视频录制、录像回看功能；
15． 支持按需对视频进行还原，可对质量退化的背景图像进行重建或恢复到原始背景图像，以满足特定政策要求；
16． 设备需满足GB16796-2009安全防范报警设备的安全试验要求，包括绝缘电阻试验、泄露电流试验、抗电强度试验。
	
	

	2
	视频压缩板卡（Arcvideo iMEC 5500 MINI）
	1.支持以热插拔方式，扩展视频压缩编码器处理性能；
2.ARM架构处理器；
3.单张板卡支持16路1080P视频并发压缩；
4.支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率；
5.视频压缩前和压缩后文件大小比值大于10倍的情况下，峰值信噪比PSNR大于32db；
6.压缩后的监视图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象。
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知10天内。
	
	

	质保要求：质保期：提供的硬件售后服务执行国家“三包”政策，设备软件实行终身远程维护，产品质保期为设备调试合格5年。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。



十三、其他
无

十四、技术联系人及联系方式
毛新展0370-5193389，15090588709。
  段  锦13781666597
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