投标报名资料文件格式
（项目名称）项目（标段编号）
报 名 文 件

投标人：
（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

（签字）

年
月
日
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（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表 

十一、服务方案（投标人自行编制）

十二、技术方案（包含技术说明、方案、配置、技术支持资料等）

十三、其他（投标人认为需要补充的其他材料）

一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、商务和技术响应书响应书
视频压缩管理软件项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                 日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	视频压缩编码器（Arc-Video-Converge-8607）
	1. 设备可通过压缩板卡热插拔方式，扩展至400路并发压缩能力，可在线扩容，设备运行不中断；

2． 机架式，配置双电源，2个千兆网口，2个万兆网口，具备丰富的硬件接口，如VGA、HDMI、USB、音频输入/输出等；

3． 支持额外的硬盘插槽，以满足本地存储备份或系统过渡需求；

4． 多台设备可集群组网，共享主备冗余，单台或多台设备故障时，集群内其它设备能够继续提供服务，自动完成任务迁移，设备内部的多个压缩板卡也支持算力单元备份，算力单元异常时，自动切换备用单元；

5． 支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率，帧率最高支持120帧，支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议接入；

6． 支持接入海康、大华、宇视等主流设备的视频流进行压缩，并可对海康、大华、宇视等主流摄像机设备进行远程云台控制；

7. 支持对海康、大华、宇视等主流NVR设备获取历史流，可拖动时间轴随机播放，并可进行暂停、播放、2 倍速、1/2 倍速播放等操作；

8． 支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181协议输出，支持视频流以RTMP/RTSP/UDP组播协议对外推流；

9． 压缩配置多种压缩模式，包括画质均衡压缩、智能感知压缩、定码率压缩，支持自动识别画面中的人脸、人体、车牌、机动车、非机动车，以对其关键区域进行画面保护；

10． 支持音频延时配置，支持音频编码格式、码率、采样率配置；

11． 支持预设编码配置功能，可显示压缩输出视频的压缩模式、压缩等级、视频编码格式、分辨率、帧率、GOP（I 帧间隔）、音频编码格式和实时压缩倍率等信息；

12． 支持人脸感知压缩，以保障压缩后不影响AI检出率；

13． 画面质量无明显损失情况下，24小时平均压缩比，达到10-20倍；

14． 设备自带流媒体转发，以及Web管理平台功能，支持实时视频预览，提供视图保存、资源搜索、轮询监看、分屏预览功能，以及视频录制、录像回看功能；

15． 支持按需对视频进行还原，可对质量退化的背景图像进行重建或恢复到原始背景图像，以满足特定政策要求；

16． 设备需满足GB16796-2009安全防范报警设备的安全试验要求，包括绝缘电阻试验、泄露电流试验、抗电强度试验。
	
	

	2
	视频压缩板卡（Arcvideo iMEC 5500 MINI）
	1.支持以热插拔方式，扩展视频压缩编码器处理性能；

2.ARM架构处理器；

3.单张板卡支持16路1080P视频并发压缩；

4.支持H.264/H.265视频格式，支持最高4K分辨率；

5.视频压缩前和压缩后文件大小比值大于10倍的情况下，峰值信噪比PSNR大于32db；

6.压缩后的监视图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象。
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知10天内。
	
	

	质保要求：质保期：提供的硬件售后服务执行国家“三包”政策，设备软件实行终身远程维护，产品质保期为设备调试合格5年。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
七、国家或行业强制要求的资格证书
（例如项目有具体要求的同类型煤安证生产许可证等盖章扫描件图片添加此处）

八、生产厂家授权
（例如项目有具体要求的、生产厂家授权等盖章扫描件图片添加此处）

授权为期一年
九、生产厂家营业执照
（例如项目有具体要求的生产厂家营业执照盖章扫描件图片添加此处）
十、资格审查资料

（一）基本情况表 
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网  址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓  名
	
	电话
	

	综合评估法要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：              等级：              证书号： 

	质量管理体系证书（如有）
	类型：               等级：             证书号：

	基本账户开户银行
	 

	基本账户银行账号
	 

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	 

	投标材料制造商名称
	 

	投标人须知要求
投标材料制造商需具
有的资质证书
	 

	备注 
	 


（二）近年财务状况表 （2023年--2025年度财务审计报告（公司成立不足三年的需提供已出年份的审计报告，公司成立不足一年的需提供公司成立以来的财务报表）
（三）近年完成的类似项目情况表 （2023年10月至今）
	物资名称
	 

	规格和型号
	 

	项目名称
	 

	买方名称
	 

	买方联系人及电话
	 

	合同价格
	 

	项目概况及投标人履约情况
	 

	备注
	 合同扫描件后附


十一、服务方案（投标人自行编制）

十二、技术方案（包含技术说明、方案、配置、技术支持资料等）
十三、其他（投标人认为需要补充的其他材料）
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