
监护型救护车（汽油国六、MT）技术规范书
一、项目简介及使用地点

目前我矿救护车已使用十三年，该车辆属国三排放标准，现已无法正常通过环保审验，造成车辆无法上路运行，现需购进救护车一辆。

二、货物名称及供货范围

	序号
	产品名称
	参考型号
	备注

	1
	程力牌监护型救护车（汽油国六、MT）
	CLW5031XJHCDP
	包含购置税缴纳及入户、上牌服务


三、主要部件（或设备）配置要求
程力牌监护型救护车采用江铃福特推出的福特新全顺底盘改装。采用福特 2.0T Eco Boost GTDI 汽油发动机，配置全方位主动+被动安全保护系统，时速可达 156km/h；使用Bosch 9.1 版 ABS+EBD 技术，能够主动探测和分析路况，合理调整行车方向；采用国内领先硼钢板材，高钢性底盘一体铸造，多支横梁增加强度；整体车身重心低、更稳定，有效确保驾驶者的安全；医疗舱空间宽大，设计合理；全车采用国内领先的医疗车改装技术，适用于各类医院及急救中心，特别适合病人转院及市内急救。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、产品检验合格证，型式试验合格证，出厂检验报告，厂内机动车辆整机主要受力结构材质合格证明。

五、货物使用环境及范围

主要用于顺和煤矿日常医疗照护转运服务。

六、货物适用标准

WS/T 292-2008    《救护车》

QC/T 457-2023    《救护车》

GB 13954     《警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具》

GB 7258    《机动车运行安全技术条件》

七、车辆参数与配置

	技术要求

	改装基型车（底盘车）：汽油国六MT

	外观颜色：白色/红色

	公告参数

	最大总质量
	3300kg

	乘员人数
	8人（含担架人数）

	轴距
	3300 mm

	车体尺寸:长×宽×高
	5341mm×2032mm×2470mm

	医疗舱尺寸:长×宽×高
	2620mm×1700mm×1740mm

	接近/离去角
	21º/25º

	最高车速
	156km/h

	发动机型号
	ECOBOOST4G20B6L

	发动机排量
	1.997L

	排放标准
	国Ⅵ

	额定功率
	149KW

	燃油箱容量
	80L

	驱动型式
	前置前驱

	最小离地间隙
	148mm

	变 速 箱
	5前进挡，1倒退挡

	悬挂型式
	麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧式非独立悬挂

	助力类型
	齿轮齿条式、液压助力转向

	制动型式
	前盘后盘，液压制动

	医疗警示外观

	前后风翼
	与底盘融合为一体的流线型外形设计，有效降低高速行驶中的整车风阻；采用铁质冲压成型工艺，成形一致性好，结构强度高，表面质量好；与底盘共线的阴极电泳处理，漆膜细腻光亮、耐腐蚀。

	车辆外观
	前保险杠、车身侧围、尾门采用低温烤漆车身彩条，前引擎盖、左右前门采用反光膜急救标识，颜色鲜艳,醒目,有效警示；医疗舱车窗玻璃贴深灰色太阳膜，保护乘员隐私。

	警示灯具
	前顶风翼及尾翼采用具有外观设计专利的流线型分体嵌入式LED警灯总成（高分子材料注塑成型），警报器喇叭功率100W，线控式控制器,内配LED灯组。

	医疗舱救护设施

	救护系统
	自动上车担架：担架由高强度铝合金制成，不需要任何控制把手就能自动上下车；
PVC防水海绵床垫，靠背可调节；加粗的椭圆形腿管，四周均匀分布的辅助上车轮以及铝块大大增加了井架的承重力，仅需一人便轻松完成上车过程。
担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。

铲式担架：担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，在不移动病人的情况下，迅速将病人置于担架内，运送至病床或手术台， 担架长度可以根据病人体长随意调节（4档），并可以折叠便于运输和携带。

输液架：在医疗舱顶部安装1套铝合金导轨式输液架，含2个折叠挂钩。

	供氧系统
	2个10L铝质氧气瓶，公称压力15MPA；2个德式氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，2个双表调压阀。

	医疗供电系统

	逆变器
	1000W纯正弦波逆变器，频率稳定，电压稳定、输出功率稳定，为防止原车蓄电池亏电，另加装80Ａｈ附加蓄电池一组。5组220V/12V多功能插座（可接二/三孔、交/直流两用）。

	舱内照明
	在医疗舱顶部安装2盏嵌入式LED照明灯，1盏输液射灯。

	消毒系统

	紫外线消毒灯
	在医疗舱侧拉门上方安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启功能。

	空气循环系统

	空调/暖风
	1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，根据需要合理调控医疗舱内温度。

	换气扇
	在车顶安装1套DC12V带吸气、排气的多功能换气扇，能有效保障医疗舱内空气高效循环，带小夜灯功能。

	医疗舱橱柜/内饰配置

	中隔墙总成
	在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置1个玻璃观察窗，便于前后舱观察、沟通。

	橱柜总成
	安装1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜、插板门等储物空间；

安装1套新型环保材料制作的氧气瓶柜，柜体内可容纳2个10L氧气瓶；

安装1套新型环保材料制作的吊柜，吊柜采用上掀门结构，方便开启柜门；

安装1套高分子玻璃纤维SMC材料制作的长条座柜，含坐垫、靠背、两点式安全带；

安装1套新型环保材料制作的急救箱柜，柜门采用卷帘门。

	医疗舱内饰
	医疗舱内饰：采用阻燃性复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗。

医疗舱地板：采用新型轻体蜂窝材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。

	辅助设施

	折叠座椅
	在医疗舱右侧长条座柜前安装1个折叠座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带。

	倒车雷达
	在车后保险杠上安装有4个雷达探头。

	侧拉门推拉窗
	平贴式推拉玻璃窗。

	对讲机
	在驾驶舱和医疗舱各安装1个免提式话麦，方便前后舱人员沟通、交流。

	灭火器
	医疗舱配备1套2kg干粉式灭火器。

	污物桶
	医疗舱配备1个带盖脚踏式污物桶。

	洗手液盒
	装免洗洗手液。

	安全扶手
	在医疗舱顶部安装1根长条形扶手。

	紧急锤
	在医疗舱安装1把紧急锤。

	选装配置

	空气净化装置
	1套，知名品牌，净化舱内空气

	行车记录仪
	1个，带32G卡

	楼梯担架
	1副，承重：160kg

	侧拉门踏板
	辅助侧拉门上车

	尾门踏板
	辅助尾门上车


八、质量及验收要求

1、产品必须得到良好应用，且不存在质量问题。

2、所用材料均应附有质量保证书，确认合格后方可使用。

3、外购件应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

4、铸件不应有疏松、气孔、砂眼、裂纹等影响强度的缺陷。锻件不应有裂纹、夹层、氧化层、折叠、结疤等影响强度的缺陷。焊接件焊缝不应有裂纹、夹渣、间断、烧穿等缺陷。

5、出卖人在设备制造过程中和完工后，应按相关标准对设备进行各项具体的检测和试验，出具相应的检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

6、产品到货时必须是全新的、性能参数合格的，并提供有正常使用所需的相应配件，随货应有详细的产品清单、产品合格证、检测报告、使用说明书等相关技术资料。

7、产品到货后，买卖人员严格按照定货范围及产品技术规范进行共同检查验收，存在的质量问题由出卖人负责解决。

8、产品验收发现有产品质量问题的，出卖人应及时更换，相关费用由出卖人承担；发现配件、技术资料不齐全的，出卖人应及时补齐。

9、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

10、产品在使用过程中，若发现厂家存在以次充好、偷工减料、假冒伪劣以及钻国家或行业漏洞现象，必须随时无条件更换，否则进行全额退款。

九、安装、调试要求

无
十、服务及质保要求：

1、车辆交付甲方使用之日起在国家规定的质保期内（3年或6万公里），出现质量问题，乙方负责免费维修或更换配件。其他三包规定遵照《三包维修信誉卡》。

2、送货上门，提供人员培训服务。

3、如果设备在试运或运行过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

4、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

十一、运输及包装要求

出卖人负责将所购买的产品送到顺和矿内，运输过程中对车辆整车进行防护，并对车辆漆面、玻璃、警灯、爆闪灯、医疗舱等部位进行局部防护，杜绝运输磕碰、变形、损坏。
十二、出卖人须提供的技术资料要求：

1.出卖人负责办理车辆购置税缴纳及入户、上牌服务，本矿负责提供办理车辆购置税缴纳及入户、上牌所需相关手续资料。

1.1使用说明书、维护保养手册；
1.2.完税证明、车辆行驶证、车辆合格证书；
1.3.车辆相关工具；
2.随产品提供的技术资料，应完整无缺。
十三、项目商务和技术响应书

   监护型救护车   项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	程力牌监护型救护车（参考型号：CLW5031XJHCDP）
	最大总质量
:3300kg

乘员人数:
8人（含担架人数）

轴距:3300 mm

车体尺寸:长×宽×高5341mm×2032mm×2470mm

医疗舱尺寸:长×宽×高2620mm×1700mm×1740mm

接近/离去角:21º/25º

最高车速:156km/h

发动机型号:ECOBOOST4G20B6L

发动机排量:1.997L

排放标准:国Ⅵ

额定功率:149KW

燃油箱容量:80L

驱动型式:前置前驱

最小离地间隙:148mm

变 速 箱:5前进挡，1倒退挡

悬挂型式:麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧式非独立悬挂。
助力类型:齿轮齿条式、液压助力转向。

制动型式:前盘后盘，液压制动。

负责办理车辆购置税缴纳及入户、上牌服务。

	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款，留10%质保金。
	
	

	交货期：合同签订后接通知15天内。
	
	

	质保要求：质保期：车辆交付甲方使用之日起在国家规定的质保期内（3年或6万公里），出现质量问题，乙方负责免费维修或更换配件。其他三包规定遵照《三包维修信誉卡》。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


十四、其他

1、车辆交货期为合同签订后接通知15天内。

2、出卖人应按合同要求供货及相应随机附件，并提供货物清单。

3、出卖人应给买受人进行现场技术培训，必要的情况下到出卖人实地进行考察和技术培训。

技术联系人：王笑波  15238529000
1

