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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

气缸及液压站配件技术规格书

编 制 人：

审 核 人：

机电副总：
日    期：2026年9月27日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

气缸及液压站配件技术规格书

一、项目简介及使用地点

城郊煤矿因生产需要，需购置一批气缸及给煤机液压站配件，确保井下提升系统正常使用。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	计量单位
	型号
	数量
	备注

	1
	翻煤板气缸
	件
	QGB160*650
	1
	

	2
	翻煤板气控阀
	件
	K25DZH25
	1
	

	3
	气缸密封件
	件
	YD320
	20
	

	4
	气缸密封件
	套
	QGBⅡ320*900
	1
	

	5
	气缸密封件
	套
	QGB 160*700
	20
	

	6
	消音器
	件
	XSJ-01
	1
	

	7
	卸载阀门气缸
	件
	JB320*900
	2
	

	8
	控制阀
	个
	K25DH-40
	4
	

	9
	液压阀
	件
	4WMM10G-10F
	1
	

	10
	液压站
	件
	YZ300
	4
	

	11
	装载阀门气缸
	件
	JB320*1300
	1
	

	12
	气缸
	件
	QGBQ160*700
	1
	


三、主要部件（或设备）配置要求

（一）气缸部分

（1） 气缸缸筒为铝合金材质，保持其同心度及光洁度，活塞杆采用45#调质材料，杆体外层镀铬。

（2） 气缸密封件材质为聚氨酯。

（3） 气缸控制阀为精密模锻一次成型，表面无加工痕迹，密封处精密加工，材质为铝合金，全部倒角。

（4）气缸控制阀配套的防爆线圈符合煤矿防爆要求，带有EXdI标志和MA标志。

（二）给煤机液压站部分

（1） 液压站箱体采用Q235-B材质焊接，焊后做防腐处理，锻件阀块六面体经探伤处理，阀块内部不能有裂缝、夹渣等影响强度的缺陷。与液压元件、出口法兰等配合的阀块表面，应有足够的平面度及表面粗糙度，阀块表面不能有划痕。在每台泵的压力侧设计带溢流阀及单向阀和球阀，压力系统设计有压力表，泵安装在液压站箱体内部。

（2）液压站、电机和电控元件需符合煤矿防爆要求，带有EXdI标志和MA标志。液压站电机额定电压：井下660V/380V，且电机前后轴必须带加油孔，方便后期维护。（投标时要在备注中标明生产厂家，并写明煤安证号、防爆证号及到期日期）

（3）箱体密封性需二次加固，防止渗油。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

煤安证、防爆合格证。

五、货物使用环境及范围

气缸及气控阀产品适用于在煤矿井下潮湿、煤尘、瓦斯、含有夹矸、断层岩石等恶劣条件环境中配套使用。

六、货物适用标准

GB/T 2348-2018《流体传动系统及元件缸径及活塞杆直径》

GB/T 2349-2026《液压气动缸的活塞行程系列》

GB/T 2350-2020《流体传动系统及元件活塞杆螺纹型式和尺寸系列》

GB/T 9094-2020《流体传动系统及元件缸安装尺寸和安装型式代号》

KA 25-2025 《煤矿井下机电设备完好性要求》

2025版《煤矿安全规程》
七、技术参数

（一）气缸主要技术参数

	QGBQ160*650气缸技术参数
	JB320*1300气缸技术参数
	JB320*900气缸技术参数

	缸径
	160mm
	缸径
	320mm
	缸径
	320mm

	杆径
	40mm
	杆径
	70mm
	杆径
	63mm

	行程
	650mm
	行程
	1300mm
	行程
	900mm

	压力
	0-0.85Mpa
	压力
	0-0.85Mpa
	压力
	0-0.85Mpa


（二）给煤机液压站主要技术参数

液压站型号：YZ300            电机型号：YB3-100L2-4        

电机功率：3kW                电机电压：380/660V     

转速：1420r/min              隔爆型电磁铁型号：DTB24-37FYC
八、质量及验收要求

（1）产品到货后双方共同验收，应符合国家标准、产品出厂标准和相关技术要求。

（2）按批次产品抽查总数量的100﹪开箱验收，产品数量一致、产品外表无缺陷，符合其他技术要求。

（3）气缸、液压站、配套阀组及相关配件正常情况下使用寿命不得低于1年，要求选购国际或国产一线品牌产品。

（4）以上产品在使用过程中，若发现厂家存在以次充好、偷工减料、假冒伪劣以及钻国家或行业漏洞现象，必须随时无条件更换。

九、安装、调试要求

产品能与其他设备配套使用，接合严密，安装可靠。免费现场指导安装调试。

十、服务及质保要求

（1）供方严格按照用户提供的技术参数及相关要求提供相适应的产品，接到订单后60日内及时供货。

（2）质量保证不低于国家标准，外观有明显缺陷或在使用过程中因材质质量问题造成无法使用等应及时无条件赔偿损坏的产品。

十一、供应商须提供技术资料要求

每次供货均提供相应的产品合格证、煤安证、防爆合格证等证明各2份。
十二、其他 

特殊情况下，产品可根据客户需要提供需方所要达到的要求。

十三、技术联系人

徐晓磊，0370-5195340


