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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

   MD85系列多级泵配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

1.1项目简介：

本次采购的配件，用于城郊煤矿井下在用的 MD85 系列多级泵的日常检修、故障更换，以保障矿井排水系统稳定运行。

1.2供货名称及供货范围
	MD85系列多级泵配件明细

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量

	1
	泵轴6级
	MD85-45×6
	件
	1

	2
	前填料套
	MD85-45×6
	件
	2

	3
	后填料套
	MD85-45×6
	件
	2

	4
	平衡环
	MD85-45×6
	件
	2

	5
	末级导叶
	MD85-45×6
	件
	2

	6
	平衡盘挡套
	MD85-45×6
	件
	2

	7
	前轴承挡套（吸入）
	MD85-45×6
	件
	2

	8
	后轴承挡套（吐出）
	MD85-45×6
	件
	2

	9
	挡水圈
	MD85-45×6
	件
	4

	10
	填料环
	MD85-45×6
	件
	3

	11
	次级叶轮
	MD85-45×6
	件
	4

	12
	平衡板
	MD85-45×6
	件
	2

	13
	导叶
	MD85-45×6
	件
	4

	14
	平衡盘体
	MD85-45×6
	件
	2

	15
	平衡轴套
	MD85-45×6
	件
	2

	16
	首级口环
	MD85-45×6
	件
	2

	17
	次级口环
	MD85-45×6
	件
	2

	18
	轴螺母（正、反丝）
	MD85-45×6
	件
	2

	19
	叶轮挡套
	MD85-45×6
	件
	3

	20
	导叶套
	MD85-45×6
	件
	3

	21
	首级叶轮
	MD85-45×6
	件
	2

	22
	泵轴2级
	MD85-45×2
	件
	1

	23
	前填料套
	MD85-45×2
	件
	2

	24
	后填料套
	MD85-45×2
	件
	2

	25
	平衡环
	MD85-45×2
	件
	2

	26
	末级导叶
	MD85-45×2
	件
	2

	27
	平衡盘挡套
	MD85-45×2
	件
	4

	28
	前轴承挡套（吸入）
	MD85-45×2
	件
	4

	29
	后轴承挡套（吐出）
	MD85-45×2
	件
	2

	30
	挡水圈
	MD85-45×2
	件
	2

	31
	填料环
	MD85-45×2
	件
	4

	32
	次级叶轮
	MD85-45×2
	件
	4

	33
	平衡板
	MD85-45×2
	件
	4

	34
	导叶
	MD85-45×2
	件
	2

	35
	平衡盘体
	MD85-45×2
	件
	4

	36
	平衡轴套
	MD85-45×2
	件
	2

	37
	首级口环
	MD85-45×2
	件
	4

	38
	次级口环
	MD85-45×2
	件
	4

	39
	轴螺母（正、反丝）
	MD85-45×2
	件
	2

	40
	叶轮挡套
	MD85-45×2
	件
	4

	41
	导叶套
	MD85-45×2
	件
	2

	42
	首级叶轮
	MD85-45×2
	件
	2

	43
	泵轴4级
	MD85-45×4
	件
	1

	44
	前填料套
	MD85-45×4
	件
	3

	45
	后填料套
	MD85-45×4
	件
	3

	46
	平衡环
	MD85-45×4
	件
	3

	47
	末级导叶
	MD85-45×4
	件
	3

	48
	平衡盘挡套
	MD85-45×4
	件
	3

	49
	前轴承挡套（吸入）
	MD85-45×4
	件
	3

	50
	后轴承挡套（吐出）
	MD85-45×4
	件
	3

	51
	挡水圈
	MD85-45×4
	件
	2

	52
	填料环
	MD85-45×4
	件
	2

	53
	次级叶轮
	MD85-45×4
	件
	4

	54
	平衡板
	MD85-45×4
	件
	3

	55
	导叶
	MD85-45×4
	件
	1

	56
	平衡盘体
	MD85-45×4
	件
	3

	57
	平衡轴套
	MD85-45×4
	件
	3

	58
	首级口环
	MD85-45×4
	件
	3

	59
	次级口环
	MD85-45×4
	件
	4

	60
	轴螺母（正、反丝）
	MD85-45×4
	件
	2

	61
	叶轮挡套
	MD85-45×4
	件
	3

	62
	导叶套
	MD85-45×4
	件
	2

	63
	首级叶轮
	MD85-45×4
	件
	3


三、技术要求

1、所有配件的结构、制造、性能、检验试验均需符合国家、行业现行标准，适配城郊煤矿在用的MD85 系列多级离心泵，运行工况、承载能力与原厂配件完全匹配。

2、供货方提供的配件外形尺寸、配合公差、安装接口与矿方在用设备零部件100% 互换通用；材质力学性能、耐磨耐腐蚀指标不得低于原厂配件标准。

3、本规格书标注型号仅作参考。各投标单位须在招标文件发布 7 日内（具体时间以招标人通知为准）安排技术人员至城郊煤矿现场实测配件尺寸，确认参数。

4、配件原材料具备充足强度、冲击韧性，焊接部位焊接性能优良；接合面加工精度达标，装配后无渗漏；硬度、承压能力、耐磨性能满足MD85系列泵原厂设计参数。

5、核心过流件材质要求：（1）叶轮、导叶：CrMo3 合金耐磨铸铁铸造； （2）平衡盘、平衡环、导叶套：高合金耐磨材料； （3）泵轴：40Cr 合金钢整体锻造，完整调质热处理，无裂纹、疏松、砂眼等缺陷。

6、外表面油漆颜色执行设备原厂标准，涂层均匀无脱落。

7、金属加工配合面、易锈蚀零部件出厂前均匀涂抹防锈油；独立密封包装，防尘防潮。

8、配件粘贴清晰的标识标签，标注适配泵型号、配件名称、规格、关键尺寸参数、生产厂家全称、出厂日期。

 四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

提供该配件国家和行业强制要求的资质证件，如营业执照、产品合格证。。

    五、货物使用环境及范围
1、环境温度：-10°C～+40°C

2、能满足高瓦斯及突出矿井使用要求。
    六、货物适用标准

国家和行业现行标准和规范，包括但不限于

1、《煤矿安全规程》（2025版）
2、JB/T 4297-2021  泵产品涂漆技术条件 

3、JB/T 6880.1-2013   泵用灰铸铁件 

4、GB/T 5657-2013   离心泵技术条件（Ⅲ）类

5、JB/T 6912-2019   泵产品零件无损检测 

6、GB/T 13384-2008   机电产品包装通用技术条件

七、货物质量及验收要求

    1、供方交付配件各项指标必须完全符合本技术规格书、国家及行业标准；货物送达矿方后，矿方按本文件全部条款逐项现场验收。

2、验收内容包含外观、尺寸公差、材质标识、铭牌资料、防锈包装、无损检测资料、合格证等 。

八、安装、调试要求

    一般情况下送货到使用单位即可，无需安装调试。如有需要，出卖人需派技术人员到使用人生产现场指导安装、调试及试运行工作。        

九、服务及质保要求

1、出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。在使用过程中，因产品质量问题给产品使用人造成损失的，出卖人除无偿更换有质量问题的产品外，还应承担相关损失。

2、安装调试合格起 12个月或到矿验收合格起18个月，以先到时限为准。质保期内因产品材质、加工制造缺陷产生故障，供方免费更换全新配件，承担全部人工、运输、耗材费用。

    十、运输及包装要求

    按使用人需求时间交货，免费运送到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿；配件出厂时，应进行合理包装，保证外观和结构不受损坏，保护其性能及其使用价值。其包装能极大限度地满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证其完好如初地运送到使用现场。
    十一、其他
1、违反本技术要求的，签订协议时发现的一律废标；验收时发现的不予接收、挂账；使用期间发现的，不予付款。

3、如有其他问题，双方协商解决  

技术联系人：袁韧15993406756                                         


