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智能干选机修理项目技术要求

一、修理设备名称及数量
1、项目名称：智能干选机修理。

2、设备厂家：天津美腾科技股份有限公司生产的TDS智能干选机。

3、修理内容：智能干选机图像组件。

维修内容包括但不限于：维修单位专业技术人员对图像组件识别装置检测、维修、更坏损坏零件，按照图像识别装置修复工艺标准，使修复后的图像识别装置达到原厂的质量标准和使用要求。

二、设备适用标准
1、修理的设备应严格遵照国家、行业的现行有关标准、规程和规范等。

2、修理单位保证更换的配件是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进工艺制造，并在各个方面符合招标规定的质量、规格和性能要求。

3、符合《煤矿安全规程》2025版相关规定。

4、符合AQ1043-2018《矿用产品安全标志标识》的有关要求。

5、符合MT/T 818-2018《煤矿用电缆 第1部分：一般规定》的有关要求。

6、符合《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》的有关要求。
7、所有密封圈不得使用多层密封圈，密封圈硬度要求为邵氏硬度45至55度；所有涉及需具备矿用产品安全标志标识的要求，必须符合国家矿山安全监察局印发的最新《执行安全标志管理的矿用产品目录》中的规定要求。

上述执行标准、规范和技术行业标准，有不一致时，按较高标准执行；未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造。
三、修理技术要求
1、故障检测:利用设备调试工具对图像识别装置及配套组件进行功能检测，结合现场反馈问题，明确及复现物料无法识别、系统不能正常运行故障现象。
2、故障排查:根据故障现象，按照可能性高低，依次对相机各组件进行排查，并确定故障原因。

3、故障维修：对已定位的故障组件进行维修或更换，使图像识别装置恢复正常工作。

4、修复测试：对维修后的图像识别装置进行检测，确保其满足出厂标准。
四、服务及质保要求

1、质保期为设备修好到矿后12个月，在质保期之内若发生质量问题，修理单位应在12小时内派有经验的技术人员到现场免费修理，由此产生的经济损失由修理单位承担。

2、设备安装、调试及维护期间，修理单位接矿方通知，及时派服务人员到现场进行安装、调试及技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。

五、交货期及地点等相关要求
1、修理周期：接矿方通知30天内。

2、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，报价包含设备修理、运输、技术服务、安装指导等所有费用。

3、供货车辆必须为新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由修理单位负责。

4、其它未尽事宜，双方协商解决。
