顺和煤矿泥浆泵配件技术规格书
一、项目简介及使用地点
顺和煤矿拟采购一批3NBB7.5～20.0/13～5～45型煤矿用泥浆泵（BW350/13型）配件，用于该型泥浆泵的日常检修、维护保养及易损件更换，确保泥浆泵安全、可靠、稳定运行，保障矿井钻探作业正常开展。为确保配件质量、规格符合原厂技术标准，特提出如下技术要求。
二、货物名称及供货范围
	序号
	名称
	规格
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	阀压盘Φ136x136
	BW35-03-02
	/
	件
	1
	

	2
	阀压盖Φ100x40
	BW35-03-03
	/
	件
	1
	

	3
	钢球罩Φ92x72
	BW35-03-04
	/
	件
	20
	

	4
	大阀座
	BW35-03-05
	/
	件
	20
	

	5
	小阀座
	BW35-03-06
	/
	件
	214
	

	6
	缸盖压板
	BW35-03-07
	/
	件
	1
	

	7
	缸盖
	BW35-03-08
	/
	件
	6
	

	8
	缸顶套Φ113x86
	BW35-03-09
	/
	件
	30
	

	9
	缸套Φ100x204
	BW35-03-10
	/
	件
	44
	

	10
	护圈
	BW35-03-11
	/
	件
	100
	

	11
	线切割垫圈
	BW35-03-12
	/
	件
	1
	

	12
	泵体
	BW35-03-13
	/
	件
	1
	

	13
	出浆接头
	BW35-03-14
	/
	件
	1
	

	14
	进浆接头
	BW35-03-15
	/
	件
	1
	

	15
	衬套
	BW35-03-16
	/
	件
	1
	

	16
	压盖Φ142
	BW35-03-17
	/
	件
	1
	

	17
	安全阀弯头底座
	BW35-03-18
	/
	件
	1
	

	18
	三通体
	BW35-03-19
	/
	件
	1
	

	19
	压力表弯管
	BW35-03-20
	/
	件
	1
	

	20
	阀门Φ40
	BW35-03-21
	/
	件
	1
	

	21
	进口胶垫
	BW35-03-22
	/
	件
	1
	

	22
	放水堵M36
	BW35-03-23
	/
	件
	1
	

	23
	空气室
	BW35-03-24
	/
	件
	1
	

	24
	安全阀
	BW35-04-00
	/
	件
	1
	

	25
	安全阀壳体
	BW35-04-01
	/
	件
	1
	

	26
	安全阀丝堵
	BW35-04-02
	/
	件
	1
	

	27
	安全阀铁堵
	BW35-04-03
	/
	件
	1
	

	28
	弹簧堵
	BW35-04-04
	/
	件
	1
	

	29
	电镀弹簧
	BW35-04-05
	/
	件
	1
	

	30
	安全阀帽
	BW35-04-06
	/
	件
	1
	

	31
	弯头
	BW35-04-07
	/
	件
	1
	

	32
	顶丝M12x80
	BW35-04-08
	/
	件
	1
	

	33
	活塞杆组件
	BW35-03-01-00
	/
	件
	10
	

	34
	活塞杆
	BW35-03-01-01
	/
	件
	1
	

	35
	十字头拉杆
	BW35-03-01-02
	/
	件
	20
	

	36
	活塞座
	BW35-03-01-03
	/
	件
	20
	

	37
	活塞压紧垫Φ60
	BW35-03-01-04
	/
	件
	1
	

	38
	活塞压盖Φ60x20
	BW35-03-01-05
	/
	件
	1
	

	39
	活塞
	BW35-03-01-06
	/
	件
	60
	

	40
	活塞杆螺母M20
	BW35-03-01-07
	/
	件
	1
	

	41
	机架
	BW35-01-01
	/
	件
	1
	

	42
	密封套
	BW35-01-02
	/
	件
	20
	

	43
	大贝母M76x2
	BW35-01-03
	/
	件
	1
	

	44
	压套Φ40x60x22
	BW35-01-04
	/
	件
	1
	

	45
	尼龙垫Φ109x100x3
	BW35-01-05
	/
	件
	1
	

	46
	挡泥板
	BW35-01-06
	/
	件
	1
	

	47
	滴油器
	BW35-01-07
	/
	件
	1
	

	48
	油杯支架
	BW35-01-08
	/
	件
	1
	

	49
	冷却水箱组件
	BW35-01-09-00
	/
	件
	1
	

	50
	水箱胶垫
	BW35-01-10
	/
	件
	1
	

	51
	上盖板470x100x4
	BW35-01-11
	/
	件
	1
	

	52
	滑套Φ110x120x210
	BW35-01-12
	/
	件
	1
	

	53
	十字头Φ110x110
	BW35-01-13
	/
	件
	1
	

	54
	十字头销轴Φ40x90
	BW35-01-14
	/
	件
	1
	

	55
	孔卡Φ44
	BW35-01-15
	/
	件
	1
	

	56
	连杆
	BW35-01-16
	/
	件
	10
	

	57
	连杆轴承压盖Φ244x322
	BW35-01-17
	/
	件
	1
	

	58
	连杆小孔铜套
	BW35-01-18
	/
	件
	1
	

	59
	曲轴
	BW35-01-19
	/
	件
	1
	

	60
	曲轴齿轮Z=66
	BW35-01-20
	/
	件
	1
	

	61
	大轴承压盖Φ245
	BW35-01-21
	/
	件
	1
	

	62
	轴齿轮
	BW35-01-22
	/
	件
	1
	

	63
	压盖Φ186
	BW35-01-23
	/
	件
	1
	

	64
	透盖Φ186
	BW35-01-24
	/
	件
	1
	

	65
	大皮带轮
	BW35-01-25
	/
	件
	1
	

	66
	压板
	BW35-01-26
	/
	件
	1
	

	67
	上箱盖
	BW35-01-27
	/
	件
	1
	

	68
	调心滚子轴承
	22317(3617H)
	/
	套
	1
	

	69
	调心滚子轴承
	22312(3612H)
	/
	套
	1
	

	70
	输入皮带轮
	BW35-02-01
	/
	件
	1
	

	71
	压板
	BW35-02-02
	/
	件
	1
	

	72
	离合器轴承压盖Φ130
	BW35-02-03
	/
	件
	1
	

	73
	离合器输入轴
	BW35-02-04
	/
	件
	1
	

	74
	离合器外壳
	BW35-02-05
	/
	件
	1
	

	75
	离合器前盖
	BW35-02-06
	/
	件
	1
	

	76
	离合器飞轮
	BW35-02-07
	/
	件
	1
	

	77
	摩擦片
	BW35-02-08
	/
	件
	1
	

	78
	压盘
	BW35-02-09
	/
	件
	1
	

	79
	拨叉轴套30x25x34
	BW35-02-10
	/
	件
	1
	

	80
	扳杆
	BW35-02-11
	/
	件
	1
	

	81
	拉叉
	BW35-02-12
	/
	件
	1
	

	82
	离合手柄
	BW35-02-13
	/
	件
	1
	

	83
	联轴器
	BW35-02-14
	/
	件
	1
	

	84
	支架
	BW35-02-15
	/
	件
	1
	

	85
	小皮带轮
	BW35-02-16
	/
	件
	1
	

	86
	离合器花键轴套Φ52x165
	BW35-02-17
	/
	件
	1
	

	87
	离合器垫板
	BW35-02-18
	/
	件
	1
	

	88
	支架隔套20x19x10.5
	BW35-02-19
	/
	件
	1
	

	89
	底架
	BW35-02-20
	/
	件
	1
	

	90
	变速箱总成
	1700D-010
	/
	件
	1
	

	91
	离合器分离轴承座
	16C-02050a
	/
	件
	1
	

	92
	回位弹簧
	16C-02052
	/
	件
	1
	

	93
	回位弹簧钩环
	16C-02053
	/
	件
	1
	

	94
	分离拨叉
	16C-02063
	/
	件
	1
	

	95
	轴承
	6216
	/
	件
	1
	

	96
	轴承
	6310
	/
	件
	1
	

	97
	油封
	45x80x12
	/
	件
	1
	

	98
	油封
	50x75x12
	/
	件
	1
	

	99
	油封
	90*110*12
	/
	件
	1
	

	100
	油杯
	M10*1
	/
	件
	1
	

	101
	钢球
	Φ46
	/
	件
	300
	

	102
	钢球
	Φ20
	/
	件
	1
	

	103
	O型圈
	Φ90*5.7
	/
	件
	1
	

	104
	O型圈
	Φ60*3.1
	/
	件
	1
	

	105
	压力表
	0-16MPa
	/
	件
	1
	

	106
	双头螺柱
	M20x80
	/
	件
	1
	

	107
	双头螺柱
	M20x90
	/
	件
	1
	

	108
	双头螺柱
	M27x235
	/
	件
	1
	

	109
	双头螺柱
	M27x275
	/
	件
	1
	

	110
	双头螺柱
	M12x65
	/
	件
	1
	

	111
	双头螺柱
	M16x60
	/
	件
	1
	

	112
	双头螺柱
	M16x65
	/
	件
	1
	

	113
	六角螺栓
	M24x80
	/
	件
	1
	

	114
	六角螺栓
	M16x60
	/
	件
	1
	

	115
	七合一
	Φ40x60x40
	/
	件
	1
	

	116
	油封
	Φ60x90x10
	/
	件
	1
	


三、主要部件（或设备）配置要求
1.泵体组（液力端）：泵体、缸套、缸顶套、活塞、大阀座、小阀座、钢球罩、阀压盘、阀压盖、缸盖、护圈等。泵体为三缸台阶式铸钢件，缸套耐磨、配合良好，活塞为唇形自封式橡胶及尼龙护垫压制而成，钢球水门及大、小阀座密封配合可靠，满足三缸单作用往复式活塞泵液力端技术要求。
2.安全阀：为能自动开闭的差动弹簧式，安装于泵头排水室法兰盘上，开启压力按原厂调定，当排水管路压力超过额定值时自动开启释放压力，起安全保护作用，压力恢复后自动关闭。
3.活塞组件：活塞杆为分段组装式，由顶杆与活塞杆组成，磨损后一般只须更换活塞杆，降低使用成本；活塞座、活塞压紧垫、活塞压盖、活塞杆螺母等配合尺寸满足原厂图纸要求。
4.机架组（动力端）：机架为泥浆泵主体，曲轴为整体铸钢结构，轴头装有调心滚子轴承（22317），曲轴三个互成120°的偏心上各装连杆，连杆小头装铜套，十字头、滑套为铸钢/铸铁件，配合尺寸满足原厂技术要求，各滑动面润滑良好。
5.传动及输入装置：离合器、变速箱总成、输入皮带轮、大皮带轮、小皮带轮、联轴器、底架等。传动平稳可靠，变速器各挡位与泵流量对应关系符合说明书规定（1~5挡流量7.5~20.0m³/h）。
6.密封件及通用件：O型圈、油封、尼龙垫、水箱胶垫等密封件材质、规格满足原厂要求，密封可靠；双头螺柱、六角螺栓、顶丝等紧固件执行相应国家/行业标准；压力表量程0~16MPa，指示准确。
四、产品结构及原理
1.产品结构
3NBB7.5～20.0/13～5～45型煤矿用泥浆泵（BW350/13型）为卧式三缸往复式单作用活塞泵，由传动装置、输入装置、机架组、泵体组、安全阀、排水装置、吸水笼头等组成，全部装于底座上构成一个整体。动力采用隔爆型电动机（或柴油机），经三角皮带输入传动装置，再经输入装置二级减速后驱动曲轴，带动活塞往复运动完成吸排泥浆。
2.工作原理
动力由电动机（或柴油机）经三角皮带输入传动装置，通过EQ140变速箱及离合器变速，经输入装置二级减速（皮带减速比2.82、齿轮减速比3.14）传入曲轴，由曲轴连杆装置将回转运动转变为拉杆的直线往复运动，带动活塞在缸套内往复运动，实现泥浆的吸入与排出。泵体高低压腔各装有三套钢球水门，钢球座由大阀座及小阀座组成；排水室法兰盘上安装安全阀，当钻孔倒塌、卡钻或排水堵塞导致排水压力突增时，安全阀自动开启释放压力，起安全保护作用。输送介质可为泥浆、清水或井下煤水。
五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1.供应商须提供配件出厂合格证、检验报告；
2.配件严格按照原厂图号、图纸组织生产，尺寸公差满足图纸技术要求；
3.供货时随货提供上述资质文件纸质版及电子版。
六、货物使用环境及范围
1.工作环境温度：-20℃～+50℃；
2.环境相对湿度：≤85%；
3.配件用于3NBB7.5～20.0/13～5～45型煤矿用泥浆泵（BW350/13型）煤矿用泥浆泵，输送介质可为泥浆、清水或井下煤水；
4.泵可在含沙量小于4%、杂质颗粒直径小于2.5mm的普通泥浆中正常工作；循环系统循环槽长度不得短于15m，且每隔1.5~2m设一挡泥板，泥浆沉淀池有效深度不小于1.2m；
5.煤矿井下瓦斯环境使用，相关电气部件必须符合煤矿隔爆要求。
七、货物适用标准
1.Q/SDZT003-2011《煤矿用泥浆泵》；
2.DZ/T0119-1994《地质钻探用往复式泥浆泵技术条件》；
3.GB/T9969-2008《工业产品使用说明书 总则》；
4.GB3836.1、GB3836.2 隔爆型电气设备相关标准；
5.配件配套紧固件、密封件等执行相应国家/行业标准；
6.各配件严格按照原厂图号、型号及本技术规格书要求制造，满足原厂技术标准。
八、安装、调试
1.供方提供配件安装技术指导，提供安装注意事项书面说明；
2.配件到货后，先核对图号、规格、型号与泵体实物，确认无误后再行安装；
3.易损件更换按说明书操作规程执行：更换活塞时先卸下缸套压板、压盘，用专用工具拆下活塞及活塞套；更换缸套时用专用工具将缸顶套连同水泵缸套顶出后换新；更换阀座、V型圈等按相应规程操作，更换后各配合面涂抹黄干油；
4.安装完成后先空转试验，检查各部件运转情况、音响及发热情况，各挡速度空转运转试验正常后，再带负荷试运转；
5.带负荷试运转过程中观察压力表脉动情况，若脉动量超过规定值，须停车检查原因并排除故障；
6.气温在0℃以下停泵后，须将泵体内存水放净，以免冻裂机件。
九、运输及包装要求
1.配件按类分装、标识清楚，装箱单与实物一致；
2.易损件（活塞、钢球、O型圈、密封圈等）做防磕碰、防压防护包装；
3.精密零件（曲轴、齿轮、轴承等）涂防锈油、做防潮防护包装；
4.随货技术资料单独防潮包装；
5.配件运输至顺和煤矿指定卸货地点。
十、质量及验收要求
1.配件严格按照原厂图号、型号及本技术规格书要求制造，满足原厂技术标准；
2.主要易损件材质、硬度、尺寸公差满足原厂图纸技术要求；
3.到货验收：核对配件数量、型号、图号，外观无变形、无损伤，技术资料齐全；
4.配件安装后试运转正常，泥浆泵排量、压力达到额定要求为验收合格；
5.质保期内因配件制造质量问题导致损坏的，供方免费更换；
6.涉及煤矿井下隔爆的电气部件，须取得相应煤矿安全标志证书。
7.合同签订后，接到送货通知15日内交货，设备制造厂家免费提供现场技术指导安装、调试等工作。
8.在遵守《使用操作说明书》所列的安装、调试、使用维护保养条件下，自调试运行之日起12个月，12个月内因产品质量出现问题，设备制造厂家应在接到通知2小时内作出明确答复，24小时内派专业的技术人员赶到使用现场，免费更换配件和维修。
十一、其他
1.配件规格型号以本技术规格书所附物资明细及原厂图纸为准，供货前应与泵体实物核对确认；
2.易损件按泥浆泵运行工况及磨损情况定期检查更换，确保设备安全可靠运行；

技术联系人：
技术联系人：王珂
电话：03705193442   19837053996
邮箱：673409071@qq.com 
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