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城郊煤矿2026年照摄像设备购置项目技术方案
一、项目概况及使用地点：

照摄像设备是矿井宣传工作的必须设备，目前矿井在用设备使用时间均超10年以上，设备性能、使用场景等不能满足需要，且经常出现卡顿、死机等故障现象。为确保矿井宣传工作正常高质量开展，拟实施2026年照摄像设备购置项目。
二、货物名称及供货范围

1、货物名称及数量
	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	松下相机
	DC-GH6（12-60mmF2.8-F4套机）
	套
	1
	包含相机、镜头及相关赠送配件


2、基本要求：

出卖人保证所提供设备质量，设备及部件必须为原厂全新、完整且安全可靠，技术经济性能符合最新国家标准或者行业标准及本技术规格书的要求。对不符合要求的，矿方有权要求退换货，且产生的相关费用由出卖方承担。
三、主要部件（或设备）配置要求

（一）主要技术指标及配置要求
	设备类型
	专业级微单相机/摄像机

	核心硬件规格
	4/3英寸LiveMOS传感器，无低通滤镜

	有效像素/负载能力
	2521万有效像素

	视频拍摄性能
	5.7K60p、4K120p10bit4:2:2内录；支持AppleProRes编码；无录制时长限制；预装V-Log/V-Gamut

	镜头/焦段规格
	徕卡DGVARIO-ELMARIT12-60mmF2.8-F4；等效35mm焦距24-120mm；搭载PowerO.I.S.光学防抖

	防抖/增稳系统
	5轴机身双I.S.2防抖+镜头光学防抖协同；最高7.5档防抖补偿

	对焦/跟焦能力
	对比度检测自动对焦；支持人脸/人眼/动物识别追踪

	续航能力
	静态拍摄约380张（CIPA标准）；视频录制约140分钟

	核心附加特性
	防尘防水滴防冻机身；100MP手持高分辨率模式


满足设备主要技术指标的照摄像设备，建议选用索尼、松下、佳能、尼康等国际国内同品质产品。

设备配件如内存卡、补光灯等，建议选用闪迪、金士顿、神牛、佳能等新款国际国内同品质产品。

四、对投标单位的资质等级要求

投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规，具有有效营业执照，资产未被重组、接管和冻结。

五、货物使用环境及范围

城郊煤矿地面正常天气下环境

六、货物适用标准

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

GB/T29298-2012 《数字(码)照相机通用规范》
GY/T425-2025   《广播级超高清摄像机技术要求和测量方法》

GB8898-2011    《音频、视频及类似电子设备安全要求》

上述标准和规范均应为最新有效版本,未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。

七、质量及验收要求

（1）保证所供设备及配件均是全新的、未经使用的，设备及配件均应附有质量合格证书。

（2）保证所供货物符合国家或者行业相关标准以及约定质量、规格和性能等要求。

（3）按产品说明书、技术规格书、相关技术资料及上述配置要求对货物进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换或退货。

八、服务及质保要求

（1）出卖人在设备质保期内为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

（2）质保期：出卖方严格按照设备及配件质保期限进行质保工作（例：机身质保期为1年，镜头质保期为2年，则分别计算质保期限）。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，买受人有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。

（3）出卖人免费为买受人技术人员及操作维护人员进行现场培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等内容。

（4）在进行验收、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足矿方需要为指标。

九、运输及包装要求

（1）包装应具有防潮湿、防雨淋能力，并结实可靠，防止损坏、变形及面漆擦伤，运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

（2）矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理。

（3）设备在运输过程中必须有防止变形的有效措施,运输中严禁碰撞和摩擦,以免设备受损伤。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。

（4）合同签订后接通知7个工作日内到货，出卖人在要求时间内将设备货物免费运输卸货到买受人指定地点。
十、技术联系人及联系方式

技术联系人：何汉雨，联系电话：0370-5195458
附：1.基本技术参数响应表（偏差表）

2.服务及质保承诺书
（附表1和2应在报名时提供）

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	一、基本要求

出卖人保证所提供设备质量，设备及部件必须为原厂全新、完整且安全可靠，技术经济性能符合最新国家标准或者行业标准及本技术规格书的要求。对不符合要求的，矿方有权要求退换货，且产生的相关费用由出卖方承担。
	
	
	

	2
	二、基本（关键）技术参数和配置要求

1、专业级微单相机/摄像机核心硬件规格4/3英寸LiveMOS传感器，无低通滤镜；有效像素/负载能力：2521万有效像素；视频拍摄性能：5.7K60p、4K120p10bit4:2:2内录；支持AppleProRes编码；无录制时长限制；预装V-Log/V-Gamut；镜头/焦段规格：徕卡DGVARIO-ELMARIT12-60mmF2.8-F4；等效35mm焦距24-120mm；搭载PowerO.I.S.光学防抖;防抖/增稳系统:5轴机身双I.S.2防抖+镜头光学防抖协同；最高7.5档防抖补偿;对焦/跟焦能力:对比度检测自动对焦；支持人脸/人眼/动物识别追踪;续航能力:静态拍摄约380张（CIPA标准）；视频录制约140分钟;核心附加特性:防尘防水滴防冻机身；100MP手持高分辨率模式
	　
	　
	　

	3
	满足设备主要技术指标的照摄像设备，建议选用索尼、松下、佳能、尼康等国际国内同品质产品。

设备配件如内存卡、补光灯等，建议选用闪迪、金士顿等新款国际国内同品质产品。
	
	
	

	4
	四、对投标单位的资质等级要求

投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规，具有有效营业执照，资产未被重组、接管和冻结。
	
	
	

	5
	六、货物适用标准

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

GB/T29298-2012《数字(码)照相机通用规范》
GY/T425-2025《广播级超高清摄像机技术要求和测量方法》

GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》

上述标准和规范均应为最新有效版本,未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。
	
	
	

	6
	七、质量及验收要求

（1）保证所供设备及配件均是全新的、未经使用的，设备及配件均应附有质量合格证书。

（2）保证所供货物符合国家或者行业相关标准以及约定质量、规格和性能等要求。

（3）按产品说明书、技术规格书、相关技术资料及上述配置要求对货物进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换或退货。
	
	
	

	7
	八、服务及质保要求

（1）出卖人在设备质保期内为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

（2）质保期：出卖方严格按照设备及配件质保期限进行质保工作（例：机身质保期为1年，镜头质保期为2年，则分别计算质保期限）。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，买受人有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。

（3）出卖人免费为买受人技术人员及操作维护人员进行现场培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等内容。

（4）在进行验收、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足矿方需要为指标。


	
	
	

	8
	九、运输及包装要求

（1）包装应具有防潮湿、防雨淋能力，并结实可靠，防止损坏、变形及面漆擦伤，运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

（2）矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理。

（3）设备在运输过程中必须有防止变形的有效措施,运输中严禁碰撞和摩擦,以免设备受损伤。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。

（4）合同签订后接通知7个工作日内到货，出卖人在要求时间内将设备货物免费运输卸货到买受人指定地点。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对城郊煤矿2026年照摄像设备购置项目，服务及质保方面承诺如下：

一、出卖人在设备质保期内为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、质保期：出卖方严格按照设备及配件质保期限进行质保工作（例：机身质保期为1年，镜头质保期为2年，则分别计算质保期限）。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，买受人有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。

三、出卖人免费为买受人技术人员及操作维护人员进行现场培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等内容。

四、在进行验收、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足矿方需要为指标。

五、我方承诺制造整机设备所使用的材料、部件、配件、设备等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受买受人一切索赔、惩罚等措施，直至沉没整机设备费用。

......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：


