
电动机项目商务和技术响应书
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	物资名称及参考型号：
货物名称：电动机   数量：3台  参考型号:YE3-315S-6、YB2-132S-4、SVX18-7710
供货范围：

序号
货物名称
参考型号
单位
数量
备注
1
电动机
75kW
台
1

电机必须与现场在用设备能完全互换，安装方式、底座尺寸完全一致，不得改动基础。
2
电动机

5.5kW

台

1

3
电动机

1.865kW

台

1

1、产品到矿后进行验收验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的中标人负全责，矿方不予挂账、不予付款。
2、后期设备使用效果不好，达不到功能需求或安装空间要求，投标方负全责，矿方不予付款。
主要部件（或设备）配置要求：

1、中标方应根据设备现场安装位置及工作环境进行现场勘察，以上型号、参数供参考，符合现场实际为准。必须保证现场电机的互换性，现场安装基础不可发生变更，各项安装尺寸完全一致，不得改动基础，能够直接替换现有设备。  

2、电机推荐采用佳木斯、南阳防爆、茵梦达、马丁等一线品牌高效节能电机。

3、电机要求：

1）电机适用电压为380V/660V，符合国家对煤矿效能设备标准和节能要求,能效等级在IE2级及以上，防护等级IP55以上。

2）电机防爆等级为ExdI；绝缘等级为分F级 。

3）（防爆）电机需具有有效的（防爆）合格证、生产许可证、产品合格证。

4）电机本体上应设外部接地点，接线盒内应设有专用接地端子。

5）电机全部螺栓，螺母，垫圈和其它紧固件都应是标准件。

6）漆面适应潮湿，粉尘，恶劣环境要求。

7）电机最大噪声不应超过85分贝。

8）45kW及以上容量电机绕组均需预埋热电阻。

9）电动机的定子线圈要求采用高强度聚酯漆包圆铜线绕制，经VPI真空压力浸漆处理，绕组及绝缘要有良好的电气、机械、防潮性能及稳定性能。电机转子导条采用铜条结构，不得采用铝条结构。

10）电机前后部分必须配备再润滑装置（注入和排出润滑脂装置），电机设不停机注排油装置。

11）电机出厂前必须经过动平衡测试，保证电机振动符合国标要求，并提供相应测试数据报告。

12）电机必须带底座或法兰，并配备固定螺栓。供方提前需到现场测量，应保证电机与机械的正确配合，保证在电机运行正常后所拖动的机械部分正常运转。

13）电机轴承采用SKF、NSK、FAG系列轴承，如轴承上没有明显标识的，提供相关证明。

14）电机应设置接线标志图，其线端标志应与电机的接线端子标志一致，在电机接线盒内用导电材料制成的接线标志图，必须可靠固定，防止脱落。接线盒内铜压线鼻子具有防脱功能。

15）电动机应有吊环或其它起吊设施，方便检修起吊。电动机的噪声和振动应符合国标。电动机冷却方式为风冷。

技术参数：

1.箱体外壳采用优质冷轧钢板加工成形，表面经静电喷涂工艺处理，漆膜牢固，防腐耐用。

2.涡轮离心式扇叶，具备热循环和保温系统，配以低噪音电机，具备鼓风功能，工作室内温度均匀、控温精度高。

3.箱门隔热效果好，双层钢化玻璃可视窗设计，能随时清晰观察室内加热物品情况，配以锁扣式松紧调节门锁，耐高温硅胶封条，密封性良好，无热量流失。

4.工作室为立式结构，大空间不锈钢工作室，采用优质镜面不锈钢加工成形，隔板间距可调，多样测试操作方便。风道侧板和底加热罩快拆式结构，便于清洁。

5.PID微电脑智能控温仪，具有测量温度达到设定温度的恒温功能，具有定时、超温报警，控温精确，读数方便。

6.LED数字显示，设定稳定和箱内温度同时均有显示。

7.具备温度保护功能，自动防止温度过高的诊断程序，配置漏电断路器，温度保险丝。

货物使用环境及范围：

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

1、机械：ISO标准/9001系列。

2、机械行业标准和规范。

3、GB/T 9969.1—1998工业产品使用说明书

4、《煤矿安全规程》2025版要求

5、《选煤厂安全规程》2023版要求

6、符合《GB3836.1—2000爆炸性环境用电气设备通用要求》的有关要求。

7、符合《GB3836.2—2000爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》的有关规定。

8、GB4208《电动机外壳防护等级分类》

9、GB8923-88
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

10、GB5011-85
整机出厂前空运转试验标准

上述标准和规范均应以最新在用版本为准,未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。

技术参数：

序号

产品名称

参考型号规格

数量

备注

1
电动机
YE3-315S-6

功率（kW）：75

电压（V）：380

电流（A）：143.4

转速（rpm）：992

1台
706使用（非防爆电机）
2
电动机

YB2-132S-4

功率（kW）：5.5

电压（V）：380/660

电流（A）：11.6/6.7

转速（rpm）：1440

1台

104使用（防爆电机）
3
电动机

SVX18-7710

功率（kW）：1.865

电压（V）：220/380

电流（A）：7.3/4.3

转速（rpm）：1500

机座号70，激振力35KN，IP66

1台

8335、8336使用（非防爆电机、高频叠筛专用电机、原品牌马丁）
备注
本技术规格书中的型号、安装方式、参数及品牌推荐供参考，具体中标方需进行测量，以现场实际为准。
注：以上主要技术参数仅供参考，厂商设备与上述数据不同时，性能要优于上述参数。
	
	

	服务及质保要求：

1、在质保期内，非人为因素造成损坏由中标人无偿负责，出现任何质量问题免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理、技术性能达不到要求、技术指导服务不到位等原因影响使用人生产或造成事故，责任损失有中标人承担，招标人有权拒付设备款。

2、中标人免费负责现场为招标人培训、维修和指导安装、调试工作。根据买受人需要，免费对招标人技术人员及操作维护人员进行培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等知识。

3、质保期为自到货验收合格之日起18个月或自设备调试合格起12个月。在质保期内因质量原因中标人在4小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务，免费包修包换。

4、中标人如不熟悉现场或不了解项目功能需求虚假应标，后续若不能按要求供货或以其他理由随意弃标，视为不诚信行为，如造成影响生产的，追究相关责任。
	
	

	交货期：合同签订后接矿方通知30日内送到车集煤矿，运费由出卖人承担。
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）


	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。

技术联系人：杨鹏飞 0370-5192845 18272691599


报名供应商（盖章）：                                                日期：     年   月   日
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