
减速机项目商务和技术响应书
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	物资名称及参考型号：
货物名称： 减速机   数量：3台  参考型号:B3SH7
供货范围：

序号

设备名称

参考型号

单位

数量

备注

1

减速机

B3SH7
台

3

设备必须与现场在用设备能完全互换，安装方式、底座尺寸完全一致，不得改动基础。

备注

1、产品到矿后进行验收验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的中标人负全责，矿方不予挂账、不予付款。

2、后期设备使用效果不好，达不到功能需求或安装空间要求，投标方负全责，矿方不予付款。

主要部件（或设备）配置要求：

1、中标方应根据设备现场安装位置及工作环境进行现场勘察，以上型号、参数供参考，符合现场实际为准。必须保证现场电机的互换性，现场安装基础不可发生变更，各项安装尺寸完全一致，不得改动基础，能够直接替换现有设备。  

2、减速机推荐采用弗兰德、SEW、茵梦达等一线品牌设备。

3、减速机要求

1）减速机轴承要求选用SKF、NSK、FAG系列轴承，轴承寿命不少于50,000工作小时。 

2）所供减速机需厂家组装完成合格后整套供应。

3）减速机箱体采用高钢性整体铸造箱体；外形美观，具有吸收噪音、增大散热面积、提高箱体刚度的效果。

4）齿轮采用优质合金钢渗碳淬火精加工制成，齿轮与齿轴进行渗碳表面硬化，齿面磨削加工，加工后精度不低于6级。

5）减速机所有密封件采用知名品牌 SIMRIT 或 B+S/FREUDENBERG等。

6）在额定负载和额定转速下，减速机的噪音不应大于85db(A)，温升不超过65度，最高油温不超过85度。

7）减速机主要部件技术要求依据应不低于标准MT/T148-1997的规定。

8）减速器内部采用稀油润滑体系，要求正常运行时刻连续 3000 小时不需要换油及维护。

9）减速器冷却方式采用风冷。

10）该减速器输入、输入轴尺寸必须与使用人在用同规格产品一致，具有互换通用性。（到使用现场可按照实物确认尺寸）

11）全部螺栓，螺母，垫圈和其它紧固件都应为DIN标准。

12）减速机自带逆止器、风扇、辅传装置；滚筒轴采用外挂式逆止器，减速器所配逆止器必须保证安装在减速器的二级或二级以下。

13）减速机应设有直观的油位标尺，可拆卸的检查盖，油孔的位置易于将油排净。

货物使用环境及范围：

货物使用于选煤厂爆炸性粉尘和气体环境。

1、海拔高度：＜1000m

2、最高环境温度：45℃

3、最低环境温度：-15℃

4、最大日平均温度：+40℃

技术参数：

主要配置及技术要求

名称

减速机

型号

B3SH7

数量

3台

参数要求

I=25.445，转速1500/58.95rpm，P2=60kW，润滑油VG320，27L

附件

联轴器（高、低速端，弹性柱销齿式联轴器）

润滑方式

油脂润滑

润滑介质

锂脂

噪音

≤85dB（距离机组一米处）

安装方式

具体以现场实际为准（出卖人测量）

配套电机

功率（kW）：75
使用寿命

整机≥20年

注：以上主要技术参数仅供参考，厂商设备与上述数据不同时，性能要优于上述参数。
	
	

	服务及质保要求：

1、在质保期内，非人为因素造成损坏由中标人无偿负责，出现任何质量问题免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理、技术性能达不到要求、技术指导服务不到位等原因影响使用人生产或造成事故，责任损失有中标人承担，招标人有权拒付设备款。

2、中标人免费负责现场为招标人培训、维修和指导安装、调试工作。根据买受人需要，免费对招标人技术人员及操作维护人员进行培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等知识。

3、质保期为自到货验收合格之日起18个月或自设备调试合格起12个月。在质保期内因质量原因中标人在4小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务，免费包修包换。

4、中标人如不熟悉现场或不了解项目功能需求虚假应标，后续若不能按要求供货或以其他理由随意弃标，视为不诚信行为，如造成影响生产的，追究相关责任。
	
	

	交货期：合同签订后接矿方通知30日内送到车集煤矿，运费由出卖人承担。
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）


	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。

技术联系人：杨鹏飞 0370-5192845 18272691599


报名供应商（盖章）：                                                日期：     年   月   日
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