顺和煤矿主井、矸石山提升机闸瓦间隙保护系统KJT2配件技术规格书
一、使用地点：
顺和煤矿主井、矸石山提升机闸瓦间隙保护系统KJT2系统需要采购一批配件用于检修维护。
2、 [bookmark: _Toc6993]货物名称及供货范围
供货范围：参考供货清单（包括但不限于以下内容，应满足系统功能需要）。
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	闸瓦间隙传感器
	KJT2-2Y
	件
	

	2
	偏摆传感器
	KJT2-18
	件
	

	3
	温度传感器
	SGDT-01A
	件
	

	4
	压力传感器
	TJP-1F2-24
	件
	

	5
	制动力矩测量装置
	KJT2-LJ
	件
	


三、技术要求：
1.闸间隙传感器：
工作电压范围：12～30 VDC
量程范围：0～10mm
精度：±0.01mm
输出形式：4～20mA
工作温度：-25℃～50℃
2.偏摆传感器：
工作电压范围：15～30VDC
量程范围：0～10mm
输出形式：4～20mA
工作温度：-25℃～50℃
3.温度传感器：
工作电源：24V DC
温度范围：-20℃～100℃
输出：4～20mA
4.压力传感器：
量程范围：0～14MPa
输出：4～20 mA
精度：±0.1兆帕
5.清单内未单独列明专项技术参数的各类配件、模块等设备，供货厂家须适配主井、矸石山提升机闸瓦间隙保护系统所有配件硬件接口、通讯协议、供电规格等。需完全兼容现有系统，满足整机互换、通用替换使用要求。
四、符合标准
《煤矿安全规程》（2025版）
《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）
《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》（GB50581-2020）
煤矿安全生产监控系统通用技术条件MT1004-2006
《信息技术设备的安全》GB4943.1-2022
《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）
《可编程逻辑控制器编程语言标准》IEC61131-3
《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》GB/T 17626.3-2023
《可编程序控制器》GB/T 15969.8-2025
五、质量及验收要求
 1.产品到矿后，生产厂家与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由生产厂家负责解决；
2.在设备安装之前，由买受人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。
六、服务及质保要求
1.安装后，设备达到完好运行状态，运行合格之日起十二个月或到货后十八个月，免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务；
2.产品出现故障且使用人无法自行解决时，出卖人技术人员在接到通知后24小时内赶到现场； 
3.出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负；
七、包装、运输
1.产品单独出厂时应在明显部位永久性固定的铭牌和标签，其内容如下：产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、制造日期及其他有效信息；
2.包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。生产厂家负责将所购买的产品送到矿内，运输过程中对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏；
3.重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签。
八、出卖方需提供技术资料要求 
设备发货时，向使用方装置各部件随机资料，随机资料包括装置详细的使用维护说明书，部件产品合格证、装箱单、安标证、防爆证，以上所有资料均要求提供中文版。
九、交货期 
接到产品使用人送货通知后10天内到货。
十、技术联系人
 张晗   15737910801
主井、矸石山提升机闸瓦间隙保护系统KJT2配件
项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	闸间隙传感器：KJT2-2Y

	工作电压范围：12～30 VDC
量程范围：0～10mm
精度：±0.01mm
输出形式：4～20mA
工作温度：-25℃～50℃

	
	

	2
	偏摆传感器：KJT2-18

	工作电压范围：15～30VDC
量程范围：0～10mm
输出形式：4～20mA
工作温度：-25℃～50℃

	
	

	3
	温度传感器：SGDT-01A
	工作电源：24V DC
温度范围：-20℃～100℃
输出：4～20mA

	
	

	4
	压力传感器：TJP-1F2-24
	量程范围：0～14MPa
输出：4～20 mA
精度：±0.1兆帕
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知**天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起一年或货到现场满十八个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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