
永煤公司防爆电话及配件技术规格书
1、项目简介及使用地点

井下采掘工作面防爆电话及配件。

2、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	参考型号
	单位
	年度预估用量
	备注

	1
	矿用本安型电话机
	KTH182
	部
	600
	

	2
	防爆电话防水进线嘴
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KTH182
	个
	100
	

	3
	本安型电话机主板
	KTH182
	个
	150
	

	4
	本安型话机手柄
	KTH182
	个
	250
	

	5
	防爆电话按键面板
	KTH182
	个
	150
	

	6
	防爆电话专用螺丝
	KTH182
	套
	250
	

	7
	防爆电话话筒线
	KTH182
	根
	150
	

	8
	安全电路2
	KTH182
	只
	100
	

	9
	安全电路1
	KTH182
	只
	100
	

	10
	按键板压框
	KTH182
	块
	100
	

	11
	微动开关按键板
	KTH182
	块
	100
	

	12
	拨号集成电路
	KTH182
	块
	100
	

	13
	通话集成电路
	KTH182
	块
	100
	


3、主要部件（或设备）配置要求、技术参数

本质安全型自动电话机 型号：KTH182
最高输入直流电压:DC60V，最大输入直流电流:DC34mA;

最高输入铃流电压:AC56V，最大输入铃流电流:AC38mA。

4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需符合以下文件要求
《矿用一般型电气设备》GB 12173-90

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》MT 209-1990

GB3836-2000防爆电气标准

MT/T408-1995《煤矿用直流稳压电源》

5、货物使用环境及范围
井下:

（1）大气压力：80~106kpa；

（2）环境温度：0℃~+40℃；

（3）空气相对湿度：≤95%（25℃）；

（4）无显著振动和冲击的场合；

（5）允许在煤矿井下有瓦斯和煤尘爆炸危险但无腐蚀性气体的环境中使用。

6、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合《煤矿安全规程》及相关行业标准。

（2）所需的配件必须符合原主体产品的质量、技术、《煤矿安全规程》、行业标准的要求，并能与主体产品配套使用。

（3）严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

7、服务及质保要求

（1）协助使用单位进行初次安装调试。

（2）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）.

（3）质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。

8、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。

9、供应商须提供技术资料要求

整机需提供矿用安全产品标志证书、防爆证、合格证。另配有使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照使用单位要求执行。

10、产品供应期限

中标人必须在接到送货通知后15天内把产品按时送至指定地点，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，中标人可按生产周期进行送货，但是必须提前与买受人及产品使用人沟通，另外产品使用人所需的物资必须按照要求时间送到。

11、违约责任

（1）中标人应按照买受人及产品使用人要求及时交货，否则每延期1天交货，中标人应支付给产品使用人该批次产品总额的1%作为罚金。（中标人提前通知要求延期的除外，但必须经产品使用人同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由中标人负责。

（3）中标人应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，中标人应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给产品使用人造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，产品使用人有权对该笔产品拒绝结算，并向中标人要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）中标人将产品运到指定地点，并提交相关技术资料等，并经产品使用人和中标人联合验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由中标人承担，买受人及产品使用人不负任何责任。

12、其他

（1）本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，中标人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与中标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（2）如果中标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着中标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

（3）当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由中标人承担。
13、技术联系人及联系方式

（1）城郊煤矿   吕文浩  15138586372  

（2）顺和煤矿   王彬宇  15238505568 

（3）车集煤矿   赵加加  17538012888

（4）陈四楼煤矿 洪  震  15937026988

（5）新桥煤矿   李  乾  17550038222               
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