投标报名资料文件格式
（项目名称）项目（标段编号）
报 名 文 件

投标人：
（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

（签字）

年
月
日

目 录

一、营业执照
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九、生产厂家营业执照（适用于代理商）
一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、钻屑瓦斯解析测定仪项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	钻屑瓦斯解析测定仪:参考型号YTC10(A)
	①主机

防爆型式：ExibI矿用本质安全型；额定工作电压：3.7V 

工作电流：80mA ；防护性能：IP54；量程范围：0～10kPa 

分辨率：0.001kPa； 测量精度：≤±2% FS，满足 AQ/T1065-2008标准要求。

存储器：8MB，可存储不少于1000组测定数据； 

工作环境：温度 0℃～40℃，相对湿度≤95%（无凝露），适应煤矿井下环境。

②煤样罐

材质：不锈钢 容积：300cm³；整体气密性满足井下测定要求，1.5MPa 保压无泄漏。 

煤样杯：适配标准煤样取样，满足 K₁值测定煤样装样要求。

③煤样筛

材质：不锈钢 外径：100mm 孔径：1mm、3mm，符合钻屑制样筛分级要求。

④充电器：仅用于井上主机充电，不得下井使用。

⑤弹簧秤量程：0～10kg，称量稳定。

⑥硅胶管长度：30cm，内径 4mm，抗老化、气密性良好。

⑦数据处理系统

软件运行环境：Windows XP、Win7及以上操作系统，Office2003及以上版本。 

软件功能：实时显示测定数据、本地存储、历史数据查询、数据导出、报表打印输出；支持USB与主机通讯。

资料与服务：提供说明书、安标证、防爆证、合格证；质保不少于1 年，每年免费标定一次，故障 24 小时可派员现场处置。
供货：合同签订 30 日内到货，全套配齐各类配件。


	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知30天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起一年，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
七、国家或行业强制要求的资格证书
（例如项目有具体要求的同类型煤安证生产许可证等盖章扫描件图片添加此处）

八、生产厂家授权
（例如项目有具体要求的、生产厂家授权等盖章扫描件图片添加此处）

授权为期一年
九、生产厂家营业执照
（例如项目有具体要求的生产厂家营业执照盖章扫描件图片添加此处）
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