2024年度代储代销铁路配件

技术要求

规格要求：

（1）投标人应具备经独立机构认证和审核并符合ISO 9000系列规定的质量保证体系，招标人认为有必要时可以对质量保证体系作进一步审核。

（2）投标人的责任包括扣件系统及其他配件的制造、运输及安装、调试等售后。

（3）投标人应负责将所提供的产品包装牢固可靠，运输到施工现场时包装物不得破损，产品不得出现锈蚀、损坏、变形等情况。 

（4）铸件不应存在影响正常使用的气孔、夹渣、疏松等铸造缺陷，表面应平整，无粘沙。

（5）产品应按本标准和经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

（6）钢轨接头螺栓和螺母的强度等级及垫圈类型符合设计要求。

（7）鱼尾板选用50轨CDR型的鱼尾板、43轨CDR型的鱼尾板。

（8）产品应按本标准和经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

（9）钢轨接头螺栓和螺母的强度等级及垫圈类型符合设计要求。

（10）厂家交付配件时应做技术指导，并定期回访查看配件使用状况。

2、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

   卖方提供物资具有合格证，内容包括产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期。

3、货物使用环境及范围：主要用于铁路线路的日常维护与维修。

4、货物适用标准：应适用于国家行业执行标准

5、质量及验收要求：

（1）实物规格型号与货单一致。

（2）重量、数量与货单一致。

6、服务及质保要求： 

（1）在质保期内如有任何质量问题，卖方无条件换货，退货。

（2）在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真1小时内提供解决方案，若需到现场的，在24小时内到达处理。

7、运输及包装要求：卖方负责送货到需用单位指定地点。

8、出卖方须提供技术资料要求：出卖方产品到货需提供产品合格证书（内容包括：产品名称、规格型号、生产日期或生产批号）。

9、结算方式：以买受方确认的验收单据上的数量进行结算。出卖方开具13%增值税专用发票。货到验收合格后，出卖方提供完整的票据交付给买受方后，以承兑方式付款。

10、其它

（1）当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。

（2）交货期：双方签订合同后，接到发货通知15日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

（3）未尽事宜，双方协商解决。
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