
物资技术要求
一、项目简介及使用地点
    物资主要包括缸头盖等263项，应用于机车维修工作。
二、货物名称及供货范围
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	缸头盖
	DF10D
	个
	

	2
	缸头盖
	DF8B
	个
	

	3
	围墙垫
	DF10D
	个
	

	4
	围墙垫
	DF8B
	个
	

	5
	喷油泵
	DF10D
	台
	

	6
	喷油器
	DF10D
	个
	

	7
	喷油器偶件
	DF10D
	个
	

	8
	喷油器偶件调整垫片
	DF10D
	个
	

	9
	喷油器铜垫
	DF10D
	个
	

	10
	喷油泵
	DF8B  280型
	台
	

	11
	喷油器
	DF8B
	个
	

	12
	喷油器偶件
	DF8B
	个
	

	13
	喷油器偶件调整垫片
	DF8B
	个
	

	14
	喷油器铜垫
	DF8B
	个
	

	15
	喷油器压铁
	DF8D
	块
	

	16
	喷油器压铁
	DF10D
	块
	

	17
	辅助机油泵
	DF8B QSC7-72A-00-000
	台
	

	18
	滑油输送泵
	流量200L/min  转速2200r/min
	台
	

	19
	滑油泵
	东风10DD专用
	台
	

	20
	圆弧齿轮输油泵
	JCY27型
	台
	

	21
	燃油泵换向阀
	8B专用
	个
	

	22
	燃油泵密封圈
	DF10D
	个
	

	23
	燃油泵逆止阀
	DF10D
	个
	

	24
	示工阀手轮
	DF10D
	个
	

	25
	示功阀
	东风10DD专用
	个
	

	26
	缸头盖紧固手轮
	DF10D
	套
	

	27
	缸头盖紧固手轮
	DF8B
	套
	

	28
	缸头盖紧固手轮卡簧
	22mm
	个
	

	29
	缸头盖紧固手轮卡簧
	26mm
	个
	

	30
	缸头盖铜垫
	24mm
	个
	

	31
	高压油泵柱塞，垫片
	DF10D
	个
	

	32
	高压油泵柱塞，垫片
	DF8B
	个
	

	33
	高压油泵柱塞偶件
	DF8B
	个
	

	34
	高压油泵柱塞偶件
	DF10D
	个
	

	35
	供油齿条
	DF10D
	个
	

	36
	滑油粗滤器芯
	DF10D
	个
	

	37
	滑油粗滤器芯
	DF8B
	个
	

	38
	滑油精滤器
	QSC7-77A   36L/min
	套
	

	39
	机油粗滤器密封圈
	DF8B    直径280mm*线径4mm
	个
	

	40
	机油粗滤器密封圈
	DF10D
	个
	

	41
	进/出水胶圈，总管胶圈
	DF10D
	套
	

	42
	进/出水胶圈，总管胶圈
	DF8B
	套
	

	43
	波纹管垫
	DF10D外径142mm
	个
	

	44
	波纹管垫
	DF8B外径208mm
	个
	

	45
	波纹管
	DF10D
	套
	

	46
	波纹管
	DF8B
	套
	

	47
	燃油粗滤器滤芯
	DF10D
	个
	

	48
	燃油粗滤器片
	RC-30W
	个
	

	49
	燃油精滤器芯
	DF10D
	个
	

	50
	燃油精滤器芯
	DF8B
	个
	

	51
	燃油滤清器
	3315843 FS1212
	个
	

	52
	燃油滤清器
	C0708(纸质滤芯)
	个
	

	53
	机油滤清器
	J0810(纸质滤芯)
	个
	

	54
	燃油粗滤器O型圈
	内径27mm,外径34mm，厚3mm
	个
	

	55
	燃油粗滤器垫
	内径28mm,外径36mm，厚2mm
	个
	

	56
	燃油粗滤器垫
	142*130*4
	个
	

	57
	压力变送器
	YYB-10
	块
	

	58
	压力变送器
	NTQG15B-E
	个
	

	59
	压力变送器
	TQG14G
	个
	

	60
	燃油压力缓冲器
	DF8D  YG-A1型
	个
	

	61
	机车燃油压力调压阀
	DF10D
	个
	

	62
	油气分离器连接软管
	DF10D
	根
	

	63
	油气分离器连接软管
	DF8B
	根
	

	64
	油气分离器滤芯
	DF10D
	个
	

	65
	油气分离器滤芯
	DF8B  YQF-01
	个
	

	66
	增压器滤芯
	DF10D
	个
	

	67
	增压器滤芯
	DF8B
	个
	

	68
	喷油器压铁
	DF8B
	块
	

	69
	喷油器压铁
	DF10D
	块
	

	70
	缸头机油连接软管
	DF8B
	根
	

	71
	缸头机油连接软管
	DF10D
	根
	

	72
	高压油管
	钢质进口型DF10D
	根
	

	73
	高压油管
	钢质进口型DF8B
	根
	

	74
	燃油压力表
	0-600kpa <2.5>减震式
	个
	

	75
	燃油压力表
	0-1000kpa <2.5>减震式
	个
	

	76
	燃油压力表
	0-1200kpa <2.5>减震式
	个
	

	77
	温度表（带线）
	WYZ-1  0-125℃
	块
	

	78
	柴油机转速表
	YDS2 0-1500r/min
	块
	

	79
	机油进口压力传感器
	TQG14G  0-1000kp  12-30V DC
	个
	

	80
	水温传感器
	ST
	个 
	

	81
	柴油机转速传感器
	CZP-1
	套
	

	82
	差示压力计
	CY-2型或CY-3型
	块
	

	83
	柱塞泵
	A2F2Z5Q1-A
	套
	

	84
	高低温水泵
	东风10D专用
	台
	

	85
	水泵骨架油封
	40x62x12
	个
	

	86
	水泵轴承
	6408
	个
	

	87
	水泵轴承
	N309EM
	个
	

	88
	橡胶接头
	φ65x115
	个
	

	89
	橡胶接头
	φ100x150
	个
	

	90
	钢丝胶管
	φ51x350
	根
	

	91
	高压胶管
	19I-300
	根
	

	92
	高压胶管
	DJ-30-26-00
	根
	

	93
	离心通风机
	QSJ7-II-04-000
	套
	

	94
	通风机轴承
	7311ACM
	套
	

	95
	通风机轴承
	6311E
	套
	

	96
	尼龙绳
	2600mm
	根
	

	97
	测速电机皮带
	A1067
	根
	

	98
	复合油管垫
	内径6mm
	个
	

	99
	复合油管垫
	内径8mm
	个
	

	100
	复合油管垫
	内径10mm
	个
	

	101
	复合油管垫
	内径12mm
	个
	

	102
	复合油管垫
	内径14mm
	个
	

	103
	复合油管垫
	内径16mm
	个
	

	104
	复合油管垫
	内径18mm
	个
	

	105
	复合油管垫
	内径20mm
	个
	

	106
	复合油管垫
	内径22mm
	个
	

	107
	测速电机
	ZTP-12A 0.6KW
	个
	

	108
	滑油泵电机
	ZTP-12.2，2KW.96V,300r/min
	个
	

	109
	滑油泵电机
	ZK13-2  1KW  110V
	个
	

	110
	辅发电机
	ZQF-80
	台
	

	111
	燃油泵电机
	ZTP-12  1.1KW 110V
	台
	

	112
	风泵电机
	ZTP-180D5B35  22KW
	台
	

	113
	操纵台指示灯
	24v    3w      
	个
	

	114
	扳键开关
	LS30/1
	个
	

	115
	扳键开关
	S008PS
	个
	

	116
	扳键开关
	PS30/3
	个
	

	117
	扳键开关
	PST9/7
	个
	

	118
	中间继电器
	TJ141A-110V-B  10A
	块
	

	119
	停车继电器
	S141A-110V-B
	块
	

	120
	时间继电器
	TJS6-45/60
	个
	

	121
	差动继电器
	TJL3-33/11
	个
	

	122
	接地继电器
	TJL3-0.5/11
	个
	

	123
	过流继电器
	TJL3-7.2/11
	个
	

	124
	过压继电器
	DZ003
	台
	

	125
	空转继电器
	TJK1-0.5/11
	个
	

	126
	接触器（燃油泵）
	S140A-2-110V(25A)
	个
	

	127
	接触器触头
	S140A-2-110V
	个
	

	128
	滑油压力表电源盒
	DF3
	块
	

	129
	百叶窗温度控制盒
	WKQ
	个
	

	130
	百叶窗电磁阀
	H23*ID-L6
	个
	

	131
	排污电控阀
	8B
	个
	

	132
	电空阀
	TFK-3 110V
	个
	

	133
	电空阀（风笛）
	TFK4-110
	个
	

	134
	风笛电控阀
	22DF3-8T
	个
	

	135
	电空阀
	TFK10-110  8B
	个
	

	136
	干燥器电控阀
	TFK1B
	个
	

	137
	电控阀
	YM0，YM1，YM2-YM3
	个
	

	138
	电控阀
	TFK1B
	个
	

	139
	电控阀
	 23DKF12-6T
	个
	

	140
	电控阀
	H23XJD-L6
	个
	

	141
	DLC线圈
	机车专用
	个
	

	142
	辅发电压表
	8B
	块
	

	143
	槽型双针转速压力表
	0-1500r/min 1000kpa
	个
	

	144
	槽型双针电压电流表
	150V,8000A
	个
	

	145
	柴油机启动按钮
	S404
	个
	

	146
	机车闸刀开关
	THD2-400A/100V
	个
	

	147
	机车总控锁
	机车专用
	套
	

	148
	脚炉转换开关
	8B型机车
	个
	

	149
	司机控制器连接器
	AZ-20-J3
	套
	

	150
	接触器（燃油泵）
	S140A-2-110V(25A)
	个
	

	151
	空压机皮带
	A-1245LT
	条
	

	152
	空压机压力调压阀
	QTY-4B
	个
	

	153
	喇叭脚踏开关
	S293S3
	个
	

	154
	信号箱
	SCP3
	台
	

	155
	取暖器
	QSD4R   功率1000W
	台
	

	156
	取暖器
	NJDF(Q)-H2500   功率2500W
	台
	

	157
	取暖器
	QSD5L    功率1500W
	台
	

	158
	取暖器
	SDF     功率500W
	台
	

	159
	取暖器
	DN1800-02     功率1800W
	台
	

	160
	启动接触器
	S1001/06-PB-44-80V
	个
	

	161
	牵引机车小检查孔盖
	东风10DD专用
	个
	

	162
	燃油泵/滑油泵板键开关
	LS30/1
	个
	

	163
	司机操作台风笛按钮
	S450M-L-B
	个
	

	164
	油压继电器
	TJY1B型0.20-0.18MPa
	台
	

	165
	油压继电器
	TJY1B型0.08-0.06MPa
	台
	

	166
	油压继电器
	8B ZDYY-5
	个
	

	167
	油压继电器减震垫
	东风10D
	个
	

	168
	干燥器电源控制盒
	JKG1
	个
	

	169
	储液桶喷淋泵
	ZD110V 30W
	个
	

	170
	电控阀风缸皮碗
	Φ65mm¤12mm
	个
	

	171
	换向风缸皮碗
	3Q7B  硅胶57mm
	个
	

	172
	电容
	400v100uF
	个
	

	173
	二极管
	2p10A160
	只
	

	174
	SCP3信号箱SCM2板
	SCM2
	块
	

	175
	SCP3信号箱SCM6板
	SCM6
	块
	

	176
	风管快速接头
	φ6mm
	个
	

	177
	风管快速接头
	Φ8mm
	个
	

	178
	风管快速接头
	Φ12mm
	个
	

	179
	风管快速接头
	Φ14mm
	个
	

	180
	风管快接三通
	Φ6mm
	个
	

	181
	风管快接三通
	Φ8mm
	个
	

	182
	10D机车闸瓦
	合成型
	个
	

	183
	8B机车闸瓦
	合成型
	个
	

	184
	8B闸瓦钎
	8B专用
	个
	

	185
	8B闸瓦钎锁闭销
	8B专用
	个
	

	186
	车辆闸瓦
	合成型
	个
	

	187
	车辆闸瓦钎
	东风10DD专用
	个
	

	188
	车体百叶窗风缸
	东风10DD专用
	台
	

	189
	单臂刮水器
	MY1-MF4
	个
	

	190
	司机室车门密封条
	东风10D专用
	米
	

	191
	司机室车门密封条
	东风8B专用
	米
	

	192
	防雨棚
	伸缩式
	套
	

	193
	压力调节器
	JLQ-16F
	套
	

	194
	风泵安全阀
	开启压力0.95关闭压力＞0.8MPa
	个
	

	195
	风泵风叶总成
	NPT5
	套
	

	196
	风泵空气滤芯
	东风10D
	个
	

	197
	风泵压力表
	2.5级
	块
	

	198
	双针压力表
	0-1200KPa  1.6级
	块
	

	199
	双针压力表
	0-1600KPa  1.6级
	块
	

	200
	双针双管压力表
	0-1600KPa  1.6级
	块
	

	201
	机车速度表
	机车专用0-120KM/h
	块
	

	202
	风表
	Y100-1600KPA
	块
	

	203
	风笛膜片
	机车专用
	片
	

	204
	风管快接三通
	Φ6mm
	个
	

	205
	风管快接三通
	Φ8mm
	个
	

	206
	截止阀（干燥塔进出风）
	Dg32
	个
	

	207
	截止阀
	Dg25
	个
	

	208
	截止阀
	Dg20
	个
	

	209
	截止阀
	Dg15
	个
	

	210
	截止阀
	Dg10
	个
	

	211
	截止阀
	Dg6
	个
	

	212
	单向阀
	KAa1-L32
	个
	

	213
	干燥器出气止回阀
	CQG-04
	个
	

	214
	干燥器换向阀
	CQG-02
	个
	

	215
	干燥器排泄阀
	CQG-03
	个
	

	216
	干燥器电磁阀组合
	CQG-02-200
	个
	

	217
	干燥器排气阀
	NC-JF-1750
	个
	

	218
	干燥器止回阀
	NC-ZF-1674
	个
	

	219
	机车用干燥剂
	Φ8mm
	kg
	

	220
	高音喇叭
	NT83-82
	个
	

	221
	机车防寒被
	东风10D专用
	个
	

	222
	机车各种弹簧侧墙玻璃
	东风10D专用
	块
	

	223
	机车前玻璃
	大加温
	套
	

	224
	机车玻璃
	东风10D专用
	块
	

	225
	机车门锁
	东风10D专用
	套
	

	226
	司机室门锁
	8B专用
	套
	

	227
	机车左隔门锁
	NT73-00-81-1
	套
	

	228
	机车右隔门锁
	NT74-00-81-1
	套
	

	229
	机械间门锁
	DF8B
	套
	

	230
	空气滤芯
	DF10D
	个
	

	231
	空气滤芯
	DF8B BK/ZJPQ81-B纸质
	个
	

	232
	空压机皮带
	A-1245Li
	条
	

	233
	冷却单间散热器
	DF10D
	台
	

	234
	冷却单间散热器
	DF8B
	台
	

	235
	润滑棒
	200mm
	根
	

	236
	干式轮缘润滑装置（左右）
	GR-1A-01Y
	套
	

	237
	撒砂器
	10D
	个
	

	238
	砂箱堵
	Φ42mm
	个
	

	239
	砂箱盖
	DBJ58-00
	件
	

	240
	雨刷器总成
	8B GT-FDG(气动)
	套
	

	241
	雨刷器
	摆幅90°
	套
	

	242
	雨刷片
	机车专用
	个
	

	243
	雨刷器
	摆幅30°
	个
	

	244
	后视镜
	DF8B
	套
	

	245
	闸瓦调节手轮
	方孔内径15mm
	个
	

	246
	折角塞门
	32Q10X-9P(左、右）
	个
	

	247
	制动机密封件
	JZ-7型
	套
	

	248
	分配阀
	JZ-7型
	台
	

	249
	作用阀
	JZ-7型
	台
	

	250
	中继阀
	JZ-7型
	台
	

	251
	油压减振器
	TPJ61-00-000
	套
	

	252
	轨道车车钩推铁
	金鹰JY290型轨道车
	个
	

	253
	轨道车钩舌锁铁
	金鹰JY290型轨道车
	个
	

	254
	车钩推铁
	13号
	个
	

	255
	轨道车空气滤芯
	弗列加 AF891M
	套
	

	256
	轨道车机油滤芯
	LF9009
	只
	

	257
	轨道车雨刷片
	挂钩式 长450mm
	只
	

	258
	轨道车空压机皮带
	B-2743Li
	根
	

	259
	压力表（储气罐）
	Y-100Z轴向（0-1.6Mpa)1.6级
	块
	

	260
	机车地板革
	防滑阻燃（2.5米宽）
	m2
	

	261
	120控制阀
	KM70车用
	个
	

	262
	双向风缸密封垫
	356mm*280mm 旋转式
	个
	

	263
	双向风缸密封垫
	305*254A  旋转式
	个
	


三、相关技术要求

1、所供产品必须符合铁路总公司有关规定要求，必须有合格证。

2、所供产品必须与我单位DF8B机车、DF10D机车、DF4D机车及金鹰重型轨道车、KM70煤炭漏斗车上一致。

3、投标人资质条件和业绩要求

3.1.资质要求：投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格并提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照或五证合一的营业执照。

3.2.内燃机车配件必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的生产制造商或授权经销商，授权经销商提供主要部件喷油泵、缸头盖、喷油器铜垫、燃油泵换向阀、辅助机油泵、缸头盖铜垫、增压器滤芯、机车燃油压力调压阀等生产厂家的授权。

3.3.信誉要求：投标人无腐败或欺诈行为，投标人未被列为失信被执行人，以信用中国网站查询为准。

4、规格要求：

4.1配件不应存在影响正常使用的气孔、夹渣、疏松等铸造缺陷，表面应平整。

4.2各联结部位连接可靠，紧固件齐全。

4.3电镀件的镀层不应剥落。

4.4产品应按标准和经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

4.5厂家交付配件时应做技术指导，并定期回访查看使用状况。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

    卖方提供物资具有合格证，内容包括产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期。

五、货物适用标准

应适用于国家行业执行标准。

六、质量及验收要求

1、实物规格型号与货单一致。

2、重量、数量与货单一致。

七、服务及质保要求 

1、在质保期内如有任何质量问题，卖方无条件换货，退货。

2、在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真1小时内提供解决方案，若需到现场的，在24小时内到达处理。

八、运输及包装要求

卖方负责送货到需用单位指定地点。
九、出卖方须提供技术资料要求

出卖方产品到货需提供产品合格证书（内容包括：产品名称、规格型号、生产日期或生产批号）。

十、结算方式

1、以买受方确认的验收单据上的数量进行结算。

2、出卖方开具13%增值税专用发票。

3、货到验收合格后，出卖方提供完整的票据交付给买受方后，以承兑方式付款。

十一、其它

1、当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。

2、交货期：双方签订合同后，接到发货通知7日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

3、未尽事宜，双方协商解决。


