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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

2026年6月地面常用杂品物资技术规格书
项目简介及供货范围

为保障城郊煤矿地面后勤保障工作持续高效开展，满足不同区域的实际使用需求，拟采购一批地面常用杂品物资，包括但不限于厨房电器、卫浴保洁、蚊虫消杀及服务设施维修类物资。本次采购所列物资规格型号为参考标准，出卖人必须在投标前到城郊煤矿现场实地核对在用设施设备参数、尺寸、接口类型及使用环境，确保所供物资与现场实际使用场景完全适配。本次拟采购数量为年度预估使用量，拟签订年度供货协议，最终以实际供货使用量挂账结算。

配件明细表

	序号
	名称
	规格型号（参考）
	年需求量/单位
	物资图片（参考）

	1
	厕所瓷砖清洁剂
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KY115A强力洁厕剂3.78L/桶
	50桶
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	2
	小便池防堵下水盖
	陶瓷 落地式专用款正面直径15*14cm 高3cm
	20个
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	3
	防臭地漏
	不锈钢、正面直径12cm 高5.6cm 低宽3cm
	20个
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	4
	保洁专用抹布
	高密纤维不掉毛30*30cm
	30条
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	5
	全铜压力表旋塞三通
	双内丝4分
	10个
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	6
	不锈钢压力表缓冲管
	 304材质 180度双外丝4分
	30个
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	7
	PVC透明软管
	内径13mm*外径18mm
	100米
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	8
	高压金属水枪
	 纯铜、带12mm快速接口
	20个
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	9
	双金属温度表
	6分、长度（杆）100mm、温度0-150度
	10个
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	10
	更衣柜密码锁
	大拇指6030拨盘密码锁 竖版
	50个
	[image: image11.jpg]




	11
	储面桶
	塑料  带轮子  装50斤
	20个
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	12
	塑料盘
	长225㎜×宽225㎜×高50㎜
	50个
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	13
	陶瓷台上盆
	陶瓷、长50cm×宽35cm深大于10cm 不含安装
	20个
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	14
	洗手池台面
	白色石英石、长宽1.6m×0.6m、厚度14mm 不含安装
	10块
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	15
	云石胶
	透明、大力士云石胶、4L/桶
	10桶
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	16
	脚踩式冲水阀
	脚踩式大体DN32(1寸)
	20个
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	17
	打印机色带
	12mm兄弟brother黄底黑字
	10盘
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	18
	打印机色带
	24mm兄弟brother黄底黑字
	10盘
	[image: image19.jpg]




	19
	定制刺绣衣服号码牌
	长95mm×宽55mm、布+刺绣 、红底黄字、5个数字
	15000片
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	20
	擦手纸盒
	壁挂式 304不锈钢23x23cm
	20个
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	21
	静音管道风机
	电压（220v）功率（400w）口径（200mm）风量（2000m3/h)
	10台
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	22
	防火门顺序器
	不锈钢材质、通用型、金属轮
	100个
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	23
	不锈钢货架
	201不锈钢、厚度1.2mm、长1500mm宽500mm高1850mm、四层
	8个
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	24
	螺丝射钉
	m8*52mm 钢制
	10000支
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	25
	金属清洗剂
	1000g/袋、粉状、ZX-A型
	800袋
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	26
	镀锌柴油桶
	208L/桶 材质冷轧钢板桶  高约:895mm桶径约:571.5cm 闭口
	100个
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	27
	防火泥
	2kG/包，塑性固体，‌长期不固化、柔韧可塑‌，一级防火封堵材料，耐水性、耐油性
	300个
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	28
	单门冷藏柜
	LG4-308风冷、规格620*595*1975mm、电压220V/50HZ、功率200W
	1台
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	29
	双门冷藏柜
	LG4-828风冷、规格尺寸1220x690x2120mm、电压220V/50HZ、功率480W
	1台
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	30
	双门消毒柜
	规格尺寸1200*400*1950 mm、机身/架层材质201不锈钢、臭氧+高温消毒
	1台
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	31
	组合消毒柜
	规格尺寸1200*600*1950 mm、机身/架层材质201不锈钢、臭氧+高温消毒
	1台
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	32
	柜门合页
	固装式、冷轧钢（直弯、中弯、大弯）
	100个
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	33
	饮水机水嘴
	安吉尔通用型按压式水嘴、冷热、塑料
	100个
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	34
	洗衣机
	类型：波轮、洗涤容量15kg、全自动、顶开门
	5
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	35
	电动洒水车自吸泵
	1.1KW离心泵、电压48V-60V、直流无刷电机
	2
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	36
	小便池
	陶瓷、按压冲水、挂墙式、地排水、明装
	10
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	37
	蹲便器
	陶瓷、蹲便器+脚踏阀、前排水
	8
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	38
	办公桌
	1.6m*0.8m*0.76m
	50张
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	39
	办公椅
	67*47*96.5
	50把
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	40
	冲便水箱
	塑料材质、60L水箱+50落水胆
	20
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	41
	落水胆
	塑料材质、50型升级款落水胆
	50
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	42
	工具包
	帆布军绿色 拉链款
	600
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二、技术要求及相关执行标准

技术要求：杂品物资应材质环保、无异味、耐磨损、易清洁，满足日常高频使用要求。厨房电器应具备良好的绝缘性能、防潮防油污能力，外壳防护等级不低于IPX3，关键部件（电机、温控器等）应选用知名品牌，确保运行稳定、安全可靠，工具包应满足矿实际需求。
执行标准：所有产品质量要求符合国家及行业相关最新执行标准。

三、质量及验收要求

1.出卖人保证所供货物及其材料完全符合国家现行最新有关质量标准及本规格书要求，并确保其在正常使用条件下，在使用寿命期内具有稳定、满意的使用性能。

2.按国家、行业相关质量标准及本规格书要求验收。

四、质保期及服务要求

产品在质保期内出现质量问题，出卖人应提供持续、周到的售后服务。出卖人接到买受人通知后，应在 24 小时内赶到现场进行维修、更换或处理；若因产品质量问题导致所造成的直接损失及间接损失由出卖人全部承担。

产品质保期：自货物验收合格并投入使用之日起计算。厨房电器、五金配件、卫浴洁具、电子/机械锁具、仪表等，质保期不少于12个月；抹布、喷壶、塑料制品、色带等易耗品，质保期不少于 3个月。

五、包装、运输

包装要求：

出卖人提供的全部货物均应根据物资特性（防潮、防摔、防泄漏、食品级隔离、有毒隔离等）采取标准保护措施进行包装。

运输要求：

出卖人应按买受人指定的地点运送货物，货物运输、装卸过程中的一切费用（包括但不限于运费、保险费、装卸费等）由出卖人承担。货物运送至指定地点并完成交付、买受人签收前，货物的毁损、灭失风险由出卖人全额负担。运输危险品时，运输车辆及人员应具备相应资质，遵守国家关于危险货物运输的规定。

六、出卖方需提供技术资料要求

出卖人随货提供到货物资清单、产品合格证，电器包含三包证书。
七、交货期

出卖人接到买受人供货通知后，须在 7日内将货物送达指定地点并完成交付。对于应急维修物资（如冲水阀、软管），出卖人应具备快速响应能力，如需紧急供货，双方可协商缩短交货期。因不可抗力导致交货延迟的，出卖人应及时书面通知买受人并提供相关证明，双方协商解决。

八、其他

本技术规格书中提出的要求是最低限度的基本要求，并未对所有技术细节做出全面规定，也未完全引述相关标准和规范的全部条文，出卖人应提供符合本规格书要求及国家、行业现行最高标准的优质产品。本规格书所引用的标准如与出卖人执行的标准不一致时，按较高标准执行；若国家、行业发布新的标准或规范，自新标准实施之日起，按新标准执行。

如果出卖人没有以书面形式对本技术规格书的任何条文提出异议，则视为出卖人已完全理解并同意本规格书的所有要求，承诺提供的产品完全符合本规格书约定。如有异议，出卖人应以书面形式提交《对技术规格书要求的意见及差异说明》，单独列明异议条款、理由及替代方案，未明确提出异议的条款，双方均应严格遵守。

本技术规格书作为采购合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力，未尽事宜由双方另行协商并签订补充协议。 

技术联系人  黄浩 15225208832

