
2026年7月代储代销机车配件
技术要求
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 年  月  日
2026年7月代储代销机车配件技术要求
一、项目简介及使用地点
    物资主要包括DF8B缸头盖紧固手轮、缸头盖紧固手轮卡簧、内燃机车蓄电池、机车软化水防腐添加剂等107项，应用于机车维修保养工作。
二、货物名称及供货范围
2026年7月代储代销机车配件明细表
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	缸头盖紧固手轮
	DF8B
	套
	10

	2
	缸头盖紧固手轮卡簧
	22mm
	个
	10

	3
	缸头盖紧固手轮卡簧
	26mm
	个
	10

	4
	滑油粗滤器芯
	DF10D
	个
	24

	5
	滑油粗滤器芯
	DF8B
	个
	15

	6
	燃油精滤器芯
	DF10D
	个
	4

	7
	燃油精滤器芯
	DF8B
	个
	8

	8
	燃油滤清器
	3315843 FS1212
	个
	2

	9
	燃油滤清器
	C0708(纸质滤芯)
	个
	2

	10
	机油滤清器
	J0810(纸质滤芯)
	个
	2

	11
	压力变送器
	YYB-10
	块
	2

	12
	压力变送器
	NTQG15B-E
	个
	1

	13
	油气分离器连接软管
	DF10D
	根
	2

	14
	增压器滤芯
	DF10D
	个
	12

	15
	增压器滤芯
	DF8B
	个
	16

	16
	燃油压力表
	0-1000kpa <2.5>减震式
	个
	5

	17
	温度表（带线）
	WYZ-1  0-125℃
	块
	2

	18
	机油进口压力传感器
	TQG14G  0-1000kp  12-30V DC
	个
	2

	19
	水温传感器
	ST
	个
	2

	20
	水泵骨架油封
	40x62x12
	个
	2

	21
	水泵轴承
	6408
	个
	2

	22
	水泵轴承
	N309EM
	个
	2

	23
	通风机轴承
	7311ACM
	套
	4

	24
	通风机轴承
	6311E
	套
	4

	25
	尼龙绳
	2600mm
	根
	20

	26
	测速电机皮带
	A1067
	根
	30

	27
	复合油管垫
	内径6mm
	个
	20

	28
	复合油管垫
	内径8mm
	个
	20

	29
	复合油管垫
	内径10mm
	个
	20

	30
	复合油管垫
	内径12mm
	个
	20

	31
	复合油管垫
	内径14mm
	个
	20

	32
	复合油管垫
	内径16mm
	个
	20

	33
	复合油管垫
	内径18mm
	个
	20

	34
	复合油管垫
	内径20mm
	个
	20

	35
	复合油管垫
	内径22mm
	个
	20

	36
	中间继电器
	TJ141A-110V-B  10A
	块
	1

	37
	停车继电器
	S141A-110V-B
	块
	1

	38
	时间继电器
	TJS6-45/60
	个
	1

	39
	接触器（燃油泵）
	S140A-2-110V(25A)
	个
	1

	40
	接触器触头
	S140A-2-110V
	个
	10

	41
	排污电控阀
	DF8B
	个
	2

	42
	电空阀
	TFK-3 110V
	个
	1

	43
	电空阀（风笛）
	TFK4-110
	个
	1

	44
	风笛电控阀
	22DF3-8T
	个
	1

	45
	电空阀
	TFK10-110  DF8B
	个
	1

	46
	干燥器电控阀
	TFK1B
	个
	1

	47
	电控阀
	23DKF12-6T
	个
	1

	48
	电控阀
	H23XJD-L6
	个
	1

	49
	辅发电压表
	DF8B
	块
	1

	50
	槽型双针转速表
	0-1500r/min 1000kpa
	个
	1

	51
	槽型双针电压电流表
	150V,8000A
	个
	1

	52
	柴油机启动按钮
	S404
	个
	1

	53
	空压机皮带
	A-1245Li
	条
	30

	54
	司机操作台风笛按钮
	S450M-L-B
	个
	10

	55
	油压继电器
	TJY1B型0.20-0.18MPa
	台
	2

	56
	油压继电器
	TJY1B型0.08-0.06MPa
	台
	2

	57
	油压继电器
	DF8B ZDYY-5
	个
	2

	58
	电控阀风缸皮碗
	Φ65mm¤12mm
	个
	10

	59
	换向风缸皮碗
	3Q7B  硅胶57mm
	个
	10

	60
	SCP3信号箱SCM2板
	SCM2
	块
	2

	61
	风管快速接头
	φ6mm
	个
	10

	62
	风管快速接头
	Φ8mm
	个
	10

	63
	风管快速接头
	Φ12mm
	个
	10

	64
	风管快速接头
	Φ14mm
	个
	10

	65
	风管快接三通
	Φ6mm
	个
	10

	66
	风管快接三通
	Φ8mm
	个
	10

	67
	DF8B机车闸瓦
	合成型
	个
	200

	68
	DF8B闸瓦钎
	DF8B专用
	个
	20

	69
	单臂刮水器
	MY1-MF4
	个
	5

	70
	风泵安全阀
	开启压力0.95关闭压力＞0.8MPa
	个
	2

	71
	截止阀
	Dg20
	个
	1

	72
	截止阀
	Dg15
	个
	1

	73
	截止阀
	Dg10
	个
	1

	74
	截止阀
	Dg6
	个
	1

	75
	单向阀
	KAa1-L32
	个
	1

	76
	干燥器出气止回阀
	CQG-04
	个
	1

	77
	干燥器换向阀
	CQG-02
	个
	1

	78
	干燥器排泄阀
	CQG-03
	个
	1

	79
	干燥器电磁阀组合
	CQG-02-200
	个
	1

	80
	干燥器排气阀
	NC-JF-1750
	个
	1

	81
	干燥器止回阀
	NC-ZF-1674
	个
	1

	82
	机车用干燥剂
	Φ8mm
	kg
	25

	83
	机车门锁
	东风10D专用
	套
	1

	84
	司机室门锁
	DF8B专用
	套
	2

	85
	机车左隔门锁
	NT73-00-81-1
	套
	2

	86
	机车右隔门锁
	NT74-00-81-1
	套
	2

	87
	机械间门锁
	DF8B
	套
	2

	88
	润滑棒
	200mm
	根
	80

	89
	干式轮缘润滑装置（左右）
	GR-1A-01Y
	套
	2

	90
	雨刷器
	摆幅90°
	套
	1

	91
	雨刷片
	机车专用
	个
	10

	92
	雨刷器
	摆幅30°
	个
	1

	93
	闸瓦调节手轮
	方孔内径15mm
	个
	5

	94
	制动机密封件
	JZ-7型
	套
	2

	95
	轨道车空气滤芯
	弗列加 AF891M
	套
	2

	96
	轨道车机油滤芯
	LF9009
	只
	2

	97
	轨道车雨刷片
	挂钩式 长450mm
	只
	8

	98
	轨道车空压机皮带
	B-2743Li
	根
	6

	99
	电源总开关
	JK451
	个
	2

	100
	遮阳帘
	DF8B机车专用
	套
	1

	101
	观后镜
	DF8B机车 气动
	套
	1

	102
	机车侧窗（左右）
	DF8B机车专用
	套
	1

	103
	燃油泵直流电机
	180GNE01无刷
	台
	1

	104
	轨道车空压机空滤器
	接口直径38mm粗丝  铁壳
	套
	1

	105
	喷油器密封圈
	外径70mm线径4mm
	个
	20

	106
	内燃机车蓄电池
	NM-450
	块
	24

	107
	机车软化水防腐添加剂
	NLQY--200型浓缩液
	公斤
	100


三、技术参数及要求
1、所供产品必须符合铁路总公司有关规定要求，必须有合格证。
2、所供产品必须与我单位DF8B机车、DF10D机车、DF4D机车及金鹰重型轨道车出厂标准件的型号、尺寸、性能等技术状态保持一致（也可高于以上标准要求）。
3、投标人资质条件和业绩要求
（1）资质要求：投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格并提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照或五证合一的营业执照。
（2）内燃机车配件必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的生产制造商或授权经销商，授权经销商提供主要部件喷油泵、缸头盖、喷油器铜垫、燃油泵换向阀、辅助机油泵、缸头盖铜垫、增压器滤芯、机车燃油压力调压阀等生产厂家的授权。
（3）信誉要求：投标人无腐败或欺诈行为，投标人未被列为失信被执行人，以信用中国网站查询为准。
4、规格要求：
（1）配件不应存在影响正常使用的气孔、夹渣、疏松等铸造缺陷，表面应平整。
（2）各联结部位连接可靠，紧固件齐全。
（3）电镀件的镀层不应剥落。
（4）产品应按标准和经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。
（5）厂家交付配件时应做技术指导，并定期回访查看使用状况。
5、各配件主要技术参数及要求
1.缸头盖紧固手轮

（1）规格型号：280缸头盖手轮

（2）产品参数：玻纤增强酚醛胶木，耐温-40℃到175℃，绝缘阻燃

（3）适用类型：DF8B内燃机车

2.缸头盖紧固手轮卡簧

（1）规格型号：22mm、26mm

（2）产品参数,65Mn弹簧钢
（3）适用类型：DF8B内燃机车

3.滑油粗滤器滤芯

（1）规格型号：DF8B、DF10D
（2）产品参数：过滤精度80-100μm，304不锈钢内层过滤网、外层保护网
（3）适用类型：DF8B内燃机车滑油粗滤器、DF10D内燃机车滑油粗滤器

4.燃油精滤器滤芯

（1）规格型号：DF8B、DF10D

（2）产品参数：过滤精度3-5μm，适用0号、-10号柴油，
（3）适用类型：DF8B内燃机车、DF10D内燃机车

5.燃油滤清器

（1）规格型号：3315843 FS1212/C0708(纸质滤芯)

（2）产品参数：过滤精度10μm，符合GB/T14041滤清器性能检测标准
（3）适用类型：JY290轨道车
6.机油滤清器：

（1）规格型号：J0810(纸质滤芯)

（2）适用类型：JY290轨道车

7.压力变送器

（1）规格型号：YYB-10、NTQG15B-E

（2）适用类型：DF8B内燃机车

8.油气分离器连接软管

（1）规格型号：DF10D、DF8B

（2）适用类型：DF10D、DF8B内燃机车

9.增压器滤芯

（1）规格型号：DF8D、DF10D

（2）适用类型：DF8D、DF10D
10.燃油压力表

（1）规格型号：0-1000kpa <2.5>减震式

（2）适用类型：DF8B内燃机车
11.温度表（带线）

（1）规格型号：WYZ-1  0-125℃

（2）适用类型：DF8B内燃机车
12.机油进口压力传感器

（1）规格型号：TQG14G  0-1000kp  12-30V DC
（2）适用类型：DF8B内燃机车
13.水温传感器
（1）规格型号：ST
（2）适用类型：DF8B内燃机车
14.水泵骨架油封

（1）规格型号：40x62x12
（2）适用类型：DF8B内燃机车
15.水泵轴承

（1）规格型号：6408、N309EM
（2）适用类型：DF8B内燃机车
16.通风机轴承

（1）规格型号：7311ACM、6311E
（2）适用类型：DF8B内燃机车
17.尼龙绳

（1）规格型号：2600mm
（2）适用类型：DF8B内燃机车
18.测速电机皮带

（1）规格型号：A1067
（2）适用类型：DF8B内燃机车
19.复合油管垫

（1）规格型号：内径6mm/8mm/10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/
（2）适用类型：通用
20.中间继电器

（1）规格型号：TJ141A-110V-B  10A
（2）适用类型：DF8B内燃机车
21.停车继电器

（1）规格型号：S141A-110V-B
（2）适用类型：DF8B内燃机车

22.时间继电器

（1）规格型号：TJS6-45/60
（2）适用类型：DF8B内燃机车

23.接触器（燃油泵）

适用类型：DF8B内燃机车

24.接触器触头

（1）规格型号：S140A-2-110V
（2）适用类型：DF8B内燃机车

25.排污电控阀

适用类型：DF8B内燃机车

26.电空阀

（1）规格型号：TFK-3 110V/TFK10-110  8B/23DKF12-6T/H23XJD-L6
（2）适用类型：满足东风8B型机车电器配件使用范围
27.电空阀（风笛）

（1）规格型号：TFK4-110/22DF3-8T
（2）适用类型：DF8B内燃机车

28.干燥器电控阀

（1）规格型号：TFK1B
（2）适用类型：DF8B内燃机车

29.辅发电压表

（1）适用类型：DF8B内燃机车

30.槽型双针转速表

（1）规格型号：0-1500r/min 1000kpa
（2）适用类型：DF8B内燃机车

31.槽型双针电压电流表

（1）规格型号：150V,8000A
（2）适用类型：DF8B内燃机车

32.柴油机启动按钮

（1）规格型号：S404
（2）适用类型：DF8B内燃机车

33.空压机皮带

（1）规格型号：A-1245Li
（2）适用类型：DF8B内燃机车

34.司机操作台风笛按钮

（1）规格型号：S450M-L-B
（2）适用类型：DF8B内燃机车

35.油压继电器

（1）规格型号：TJY1B型0.20-0.18MPa/TJY1B型0.08-0.06MPa/DF8B ZDYY-5
（2）适用类型：DF8B内燃机车

36.电控阀风缸皮碗

（1）规格型号：Φ65mm¤12mm
（2）适用类型：DF8B内燃机车

37.换向风缸皮碗

（1）规格型号：3Q7B  硅胶57mm
（2）适用类型：DF8B内燃机车

38.SCP3信号箱SCM2板

（1）规格型号：SCM2
（2）适用类型：DF10D内燃机车信号箱

39.风管快速接头

（1）规格型号：φ6mm/8mm/12mm/14mm
（2）适用类型：通用

40.风管快接三通

（1）规格型号：Φ6mm/8mm
（2）适用类型：通用

41.DF8B机车闸瓦

（1）规格型号：合成型
（2）适用类型：DF8B内燃机车

42.8B闸瓦钎

适用类型：DF8B专用

43.单臂刮水器

（1）规格型号：MY1-MF4
（2）适用类型：DF8B内燃机车

44.风泵安全阀

（1）规格型号：开启压力0.95关闭压力＞0.8MPa
（2）适用类型：NPT5空压机
45.截止阀

（1）规格型号：Dg20/Dg15/Dg10/Dg6
（2）适用类型：机车专用

46.单向阀

（1）规格型号：KAa1-L32
（2）适用类型：DF4DD
47.干燥器出气止回阀

（1）规格型号：CQG-04
（2）适用类型：DF8B内燃机车

48.干燥器换向阀

（1）规格型号：CQG-02
（2）适用类型:DF8B内燃机车

49.干燥器排泄阀

（1）规格型号：CQG-03
（2）适用类型：DF8B内燃机车

50.干燥器电磁阀组合

（1）规格型号：CQG-02-200
（2）适用类型：DF8B内燃机车

51.干燥器排气阀

（1）规格型号：NC-JF-1750
（2）适用类型：DF8B、DF10D通用

52.干燥器止回阀

（1）规格型号：NC-ZF-1674
（2）适用类型：DF8B、DF10D通用

53.机车用干燥剂

（1）规格型号：Φ8mm
（2）适用类型：DF8B、DF10D通用

54.机车门锁

适用类型：DF10D专用

55.司机室门锁

适用类型：DF8B专用

56.机车左、右隔门锁

（1）规格型号：NT73-00-81-1/NT74-00-81-1
（2）适用类型：DF8B内燃机车

57.润滑棒

（1）规格型号：200mm
（2）适用类型：DF10D、DF4DD、DF8B
58.干式轮缘润滑装置（左右）

（1）规格型号：GR-1A-01Y
（2）适用类型：DF8D、DF10D

59.雨刷器

（1）规格型号：摆幅90°/摆幅30°
（2）适用类型：DF10D、DF4DD  

60.雨刷片

（1）规格型号：机车专用
（2）适用类型：DF8B

61.闸瓦调节手轮

（1）规格型号：方孔内径15mm
（2）适用类型：DF10D、DF4DD

62.制动机密封件

（1）规格型号：JZ-7型
（2）适用类型：DF8B、DF10D通用

63.轨道车空气滤芯

（1）规格型号：弗列加 AF891M
（2）适用类型：JY290轨道车
64.轨道车机油滤芯

（1）规格型号：LF9009
（2）适用类型：金鹰JY290-5
65.轨道车雨刷片

（1）规格型号：挂钩式 长450mm
（2）适用类型：金鹰JY290-5

66.轨道车空压机皮带

（1）规格型号：B-2743Li
（2）适用类型：金鹰JY290-5

67.电源总开关

（1）规格型号：JK451
（2）适用类型：金鹰JY290-5

68.遮阳帘

（1）规格型号：DF8B内燃机车（伸缩）
（2）适用类型：DF8B机车专用（正副司机位）

69.观后镜

适用类型：DF8B机车 气动

70.机车侧窗（左右）

适用类型：DF8B机车专用

71.燃油泵直流电机

（1）规格型号：180GNE01无刷
（2）适用类型：DF8B机车专用

72.轨道车空压机空滤器

（1）规格型号：接口直径38mm粗丝  铁壳
（2）适用类型：金鹰JY290-5

73.喷油器密封圈

（1）规格型号：外径70mm线径4mm
（2）适用类型：DF8B机车专用

74.内燃机车蓄电池

（1）规格型号：阀控式密封铅酸蓄电池（223*187*355，总高366，重量34.5kg）
（2）产品参数：NM-450(2V450Ah/5hr）
（3）适用类型：DF4DD、DF10D、DF8B
75.机车软化水防腐添加剂

（1）规格型号：东风型内燃机车冷却水防腐添加剂HLQY-200(液体）
（2）产品参数：Q/CR183-2014(TB/T1750-2006)
（3）适用类型：DF4DD、DF10D、DF8B

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
出卖方提供物资具有合格证，内容包括产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期。
五、货物适用标准
应适用于国家行业执行标准。
六、质量及验收要求
1、实物规格型号与货单一致。
2、重量、数量与货单一致。
七、服务及质保要求 
在质保期内，产品出现质量问题，出卖方应在接到买受方通知后的48小时内（特殊商品的紧急情况应在24小内）进行响应并派出工作人员到现场进行维修服务，如未能按要求解决质量问题，出卖方应无条件换货，退货。

八、运输及包装要求
出卖方负责送货到需用单位指定地点。
九、出卖方须提供技术资料要求
出卖方产品到货需提供产品合格证书（内容包括：产品名称、规格型号、生产日期或生产批号）。
十、结算方式
（1）以买受方确认的验收单据上的数量进行结算。
（2）出卖方开具增值税专用发票。
（3）货到验收合格后，出卖方提供完整的票据交付给买受方后，以承兑方式分期付款。
（4）质保期1年，质保金10%。
十一、其它
1、当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。
2、交货期：双方签订合同后，接到发货通知15日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。
3、未尽事宜，双方协商解决。
