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公司门禁系统配件采购技术规范书
一、项目内容

（一）项目概述

本项目为厂区1号门门禁及大门系统配件设备采购项目。因原有门禁、大门设备老化、性能失效，无法满足厂区安防及标准化管理要求，现采购全套全新门禁通道、智能识别、电动段滑门配套设备。

本项目由中标单位负责设备安装、调试及质保工作。
（二）项目设备清单

	序号
	设备名称
	品牌/型号
	数量
	单位

	1
	传统摆闸（左）
	DS-K3B2KHZY-L
	1
	台

	2
	传统摆闸（中）
	DS-K3B2KHZY-M
	1
	台

	3
	传统摆闸（右）
	DS-K3B2KHZY-R
	1
	台

	4
	Linux智能门禁
	DS-K1T6KHZY-KC
	4
	台

	5
	明眸配件（673通道支架）
	DS-KAB673-ZU
	4
	台

	6
	按键式遥控器
	DS-K7R03-433-S
	2
	台

	7
	电动段滑门门体
	镂空菱形屏风板段滑门
	1
	套


二、设备核心技术参数要求

（一）传统摆闸（DS-K3B2KHZY-L/M/R）

采用直流无刷伺服电机，运行低噪稳定；搭载嵌入式Linux系统，可存储1万人员、1万卡片、10万条事件记录。整机IP54防护，无故障运行≥800万次。不锈钢主体结构，标配多组红外感应，接口配置齐全。

支持ID卡、NFC、二维码、人脸识别、身份证等多类识别，支持远程、遥控、手机开门。具备700mm积水正常运行、多时段权限管控、跨主机反潜回、防尾随、防暴力推门自动复位功能，配套第三方权威检测报告。

（二）Linux智能门禁设备（DS-K1T6KHZY-KC）

嵌入式Linux系统，IP65防水等级，高低位防破坏结构。7英寸高清触控屏，低照度双目摄像，支持人脸、刷卡、密码、蓝牙、二维码复合识别。

离线大容量存储用户、人脸、卡片及运行记录，识别速度快、准确率高。支持语音播报、远程管理、U盘数据导入导出、黑名单预警、设备在线升级等全功能。

（三）明眸通道支架（DS-KAB673-ZU）
铝合金材质，原厂适配孔位，室内外通用，防腐稳固，保障门禁设备安装规整牢固。

（四）按键式遥控器（DS-K7R03-433-S）
433MHz频率，15米以上遥控距离，四键多功能控制，温湿度适应性强，适配厂区全天候使用。

（五）电动段滑门整体参数

门体总长23.5米、高度1.6米，分段拼装结构。采用6065-T5、6063-T5工业钛镁合金铝材，结构抗风防腐、平直稳固。

内嵌反光警示带、集成LED公示屏，配备双纯铜减速电机，具备过热、超载保护、自动导正、磁敏限位、停电手动离合应急启闭功能，无轨运行不破坏路面，适配厂区高频通行场景。

三、系统整体功能要求

1、人员门禁系统：实现多方式认证、分时段权限管理、反潜回防尾随、全程数据留痕、远程运维，满足厂区安防追溯管控要求。

2、大门通行系统：启闭平稳精准、防护功能齐全、应急通行可靠，具备夜间警示、信息公示功能，适配厂区标准化形象与安全生产管理。

四、供货、安装与调试要求

1、中标单位提供全新原厂正品设备，严禁翻新、贴牌、改装设备，随货附带合格证、检测报告、出厂资料全套手续。

2、中标单位全权负责设备运输、进场安装、布线敷设、系统联调、功能测试，确保所有设备匹配兼容、运行正常。

3、安装调试完成后清理现场，做到工完料净场地清，配合甲方完成试运行及竣工验收。

五、投标单位基本要求

1、具备独立法人资格，营业执照合法有效。

2、可提供本地化快速售后响应服务，无重大安全质量事故记录。

六、项目工期要求

整体工期不超过30个工作日（自开工通知下达之日起），包含设备生产、供货、安装、调试、验收全部流程，施工期间服从厂区安全管理，不影响正常生产通行。

七、验收标准

1、资料齐全：设备合格证、检测报告、说明书、质保文件、竣工资料、培训记录、售后承诺书完整合规。

2、外观达标：设备安装端正牢固、排布规整、无破损变形。

3、功能达标：门禁识别、权限管控、报警防尾随、大门启闭、限位、公示、遥控、应急功能全部正常。

4、试运行达标：设备连续72小时无故障、无卡顿、无误动作，试运行合格后方可竣工验收。

八、质保及售后服务要求

1、 整体设备质保期不少于1年，自竣工验收合格之日起计算。

2、质保期内免费维修、免费更换损坏配件、免费系统调试，无隐形费用。

3、售后24小时响应、48小时到场处置，一般故障当日修复。

4、质保期内每半年免费上门巡检、除尘维护、隐患排查。

5、免费提供设备操作、管理及简易故障排查培训。

6、质保期满提供终身成本价维修及永久技术支持。

九、违约责任

1、严禁项目转包、分包，违者甲方有权终止合同、追责索赔。

2、设备参数不达标、非标、贴牌或验收不合格，乙方无偿整改返工，承担全部损失，甲方有权拒付设备款、终止合同。

3、工期延误、售后维保不达标，按合同约定承担违约责任。

十、其他说明

中标单位无条件配合甲方审计、验收、检查及资料报送工作。

