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第一章 询比价采购公告

车集煤矿职工食堂改造项目已经批准，资金为自筹资金，已落实。项目现己具备询比价条件，按照项目批示，参照询比价采购方式采购，欢迎潜在供应商参加。

一、项目概况

1、采购项目：车集煤矿职工食堂改造

2、项目地点：河南省永城市车集煤矿

3、资金来源：自筹资金100%

4、采购方式：询比价采购

5、项目概况：因车集煤矿职工食堂建造时间长和职工生活水平提高，职工食堂现状已不能满足职工就餐需求，特申请对职工食堂进行改造。

6、工期（服务期）：90日历天；

7、付款方式：本项目无预付款，项目完成后经采购人相关单位验收合格, 响应供应商开具全额合规增值税专用发票到采购人财务部门入账，采购人根据资金计划进行付款。

二、供应商资格要求

1. 投标人在中华人民共和国境内进行的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，具有有效营业执照，并在人员、设备、资金、业绩等方面具有承担本项目的能力。

2. 具有有效的安全生产许可证。

3. 投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质。

4. 投标人自2023年1月1日（3年）以来至少具有一份同类项目业绩(以合同或中标通知书为准)。

5. 投标人具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

6、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，供应商不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形(以投标截止时间查询为准)；

7、本次采购不接受联合体。

注：①供应商需上传要求资质证明文件（含询比价采购文件要求资料）扫描件和投标文件电子版（注：工程类需提供分项明细报价）至中原云商平台以供资质审查。
②资质审查不通过，采购人予以驳回，补充完善后可再次提交审查。
三、采购文件获取

1.采购文件发售时间：2026年08月21日

2.采购文件获取：中原云商平台( http://bid.zyepp.com )，有意向的供应商可以登陆查看、下载，纸质版不再发售。

3.采购文件售价（人民币）：采购文件售价 0 元/份/标段，售后不退。
四、响应文件
1、响应文件递交截止时间：具体时间以中原云商平台为准；

2、评审时间：同响应文件递交截止时间；

3、评审地点：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿第六会议室；

4、评审费用：供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。任何情况下采购人对上述费用均不承担；
5、资格审核方式：提交响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。评审小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
五、联系方式
采 购 人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

地    址：河南省永城市高庄镇车集煤矿

联 系 人：尹女士

电    话：0370-5192719

电子邮件：jinhaibo112637@qq.com

监督部门：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿监督组。

第二章 响应须知前附表
	序号
	项  目 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 
地  址：河南省永城市高庄镇车集煤矿 
联系人：靳先生、尹女士
电  话：0370-5192719 

	2
	采购项目名称
	车集煤矿职工食堂改造

	3
	采购项目地点
	河南省永城市高庄镇车集煤矿

	4
	采购资金来源
	自筹资金100%

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购范围
	对职工食堂进行改造

	7
	工期或服务期限
	90天

	8
	供应商资格条件
	见第一章“询比价采购公告”

	9
	构成响应文件材料
	响应文件由商务响应及技术响应部分组成，商务响应及技术响应部分胶装成册，封面加盖供应商单位公章。
9.1商务响应部分按照以下次序编制：
（1）报价单，分别加盖公章，另外报价单中的报价人要手写签名；

（2）供应商简介；

（3）廉政承诺书；

（4）响应函；

（5）法人授权书及受委托人身份证复印件（盖章）；

（6）供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（7）资质登记证书复印件，加盖公章；

（8）信用情况截图，加盖单位公章。
（9）单位开户许可证。

9.2技术响应部分格式自拟。

	10
	谈判否决项
	供应商不得具有下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系，可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的；

（3）被责令停产停业的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

	11
	谈判响应文件递交截止时间
	见第一章“询比价采购公告”

	12
	响应文件有效期
	自投标截止之日起90日历天

	13
	报价方式
	■固定总价       □固定单价          □其他：

	14
	签字或盖章要求
	响应文件要求盖章的应加盖供应商公章，要求签署姓名的应由供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。

	15
	响应文件份数
	壹份。

	16
	响应文件要求
	报名时，按第9款要求扫描至同一个PDF文件，上传至中原云商网。

	17
	递交响应文件地点
	河南省永城市车集煤矿第六会议室

	18
	是否退还投标文件
	□是              ■否

	19
	谈判时间和地点
	谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间
谈判地点:同递交响应文件地点

	20
	谈判小组组建
	谈判小组由技术经济专家组成，专家从车集煤矿评委库中随机抽取。

	21
	是否授权谈判小组确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-2人

	22
	需要补充的其他内容：
22.1、解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、采购文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
22.2、供应商代表出席开标会：采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交响应文件时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 否则，视为对谈判无异议。


第三章 评审方法及谈判

一、谈判小组组建及评审方法
1.谈判组织：谈判小组由技术经济专家组成，从车集煤矿评委库中随机抽取。

2.本项目采用最低价中标法。 

二、谈判过程
1.开始

按照“询比价采购公告”规定的时间和地点组织谈判。 

2.谈判程序

2.1谈判资格审核：

1)
谈判小组根据响应供应商提交的响应文件进行评审。
	评审类型
	评审因素
	评审标准

	形式评审标准
	响应人名称
	与法人证书一致

	
	响应文件签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人手写签字并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。

	资格评审标准
	资格要求
	响应第一章“询比价采购公告”资格要求

	响应性评审标准
	响应报价
	增值税税金计算方法：按照国家规定
报总价，含税；

	
	付款方式
	响应第一章“询比价采购公告”要求。

	
	工期
	响应第一章“询比价采购公告”工期要求

	
	谈判有效期
	响应第二章“响应须知前附表”要求

	
	实施方案及技术、质量标准
	符合第四章“技术要求”中的实质性要求和条件


2)
谈判小组还需对响应人的响应报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字（大写金额）表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

2.2谈判:谈判小组根据通过资质审核的响应人的响应报价，推荐综合响应程度及最终报价合理符合采购人要求的响应人为成交单位。

2.3谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知参加谈判的响应人。

2.4谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交响应人，由谈判小组成员在评审报告上签字。

3.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价、比较，谈判小组要求响应人对响应文件内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均以书面形式，但响应价格和实质性的内容不得更改。

4.谈判过程的保密性

谈判期间，直到授予成交响应人合同止，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交单位等方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

在谈判过程中，响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。
三、授予合同
1.合同的授予

1.1合同授予前的审查

(1)谈判小组审查综合评价最优的响应人，评价是否有能力履行合同。

(2)谈判小组综合考虑响应人的财务、技术和能力。

(3)如果审查通过，合同授予该受托人；如果审查未通过，继续评价下一个最综合评价最优的响应人，依此类推评价。

2.合同授予标准

合同授予被确定为实质上响应谈判要求并有履行合同能力的综合评价最优的受托人。

3.成交通知书

谈判结束后，根据谈判小组的推荐意见，出具评审报告，经采购人招标领导小组批准同意后，向成交单位发出《成交通知书》。

4.签订合同

成交响应人应在成交通知书发出后30日内按指定地点与采购人签订合同。

如果成交单位没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，成交单位不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人重新采购。

5.否决响应人和重新采购

如谈判小组认为响应人发生下列情形之一的，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，重新组织采购。
5.1参加报价单位少于三家，或符合报价要求的单位少于三家，竞争性不足的（但采购单位生产经营急需的除外）；

5.2报价单位报价均超出招标人预算的；

5.3报价单位报价均严重偏离正常市场价格的；

5.4因情况发生变化，该采购任务被取消的；

5.5询比价小组否决所有报价的；

5.6询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的；

5.7其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

第四章 采购需求

一、项目内容

1.项目概况

 本项目位于车集矿食堂，根据职工反应，食堂就餐高峰期排队人员非常多，通道拥挤影响大门人员正常进出，经过现场查看，发现食堂后厨区域较大，计划压缩食堂后厨区域增加就餐区，具体改造详见工程建设方案。

 2.工程建设方案
（1）拆除部分

①拆除部分详见图纸，拆除部分与现有墙体、地面接触部分，使用与现有墙地面颜色相近瓷砖进行恢复。
②工程位于正在运营的食堂内部，施工区域与餐饮加工区、就餐区相邻或存在交叉。施工期间食堂保持正常供餐，投标人须充分认知边运营边施工的特殊性，制定相适应的施工组织方案，作业区域应设置硬质围挡及防尘帘，确保粉尘不扩散至食品加工及就餐区域。
③墙体拆除必须采用无尘静力切割工艺，严禁使用风镐、破碎锤等产生剧烈振动、高分贝噪音及大量粉尘的传统破拆方式。切割后的砖墙须按分块切割、随切随运原则处理。避免在食堂内部堆积。
（2）新建部分
包括售饭窗口、新建墙体（含门过梁）等，详见图纸。

（3）装修部分

①天棚：⑩轴至⑧轴铝扣板吊顶，现有铝扣板吊顶不动，拆除墙体造成损坏和缺少的铝扣板按照现铝扣板标准补充更换，含600*600mmLED灯具，灯具间距3m。

②地面：⑤、⑥交A轴、3/D轴现地板（含砂浆结合层）拆除后，粘贴花岗岩地板砖，标准同现就餐区地面标准。

③墙面：新建墙体按照图纸设计，墙面砌筑完成后要求抹灰粘贴400*800mm瓷砖，颜色样式甲方指定。
④柱子：⑤、⑥交A轴、3/D轴6个柱子四周粘贴2m高与现地面相同花岗岩，2m以上部分刷乳胶漆。
⑤门：更换乙级钢制防火门5个，规格1.5*2.4m，具体为E轴、F轴交①轴、③轴、⑧轴、⑦轴、米面油仓库；卤肉间防火门改为不锈钢推拉门。
⑥新售饭台及售饭窗：内侧全部粘贴瓷砖，外侧安装暖气片后安装生态板暖气罩+铝合金散热罩，台面花岗岩基层+304不锈钢面层，，花岗岩石板厚度≥20mm，不锈钢面板厚度≥1.2mm，台面四周折弯一体成型封边，折弯不低于5cm，支撑框架采用热镀锌方管50×50×1.5mm，间距≤500mm。

⑦改造基本完成后，根据现场实际情况，需要吊顶的进行吊顶。
（4）暖气、电路
详见图纸。

[image: image1]（5）购置安装就餐桌椅，材质：304不锈钢，厚度不低于1mm，数量：16个，图例如下：

（6）购置安装洗碗机及配套改造

①在食堂大厅南墙拆开1米×1米窗口，以便职工放置餐具。

②封堵原来的门，另外再打开一个800×2000mm的门。

③地面开7000×200×400mm排水沟，并设置盖板，以便将洗碗废水排出。

④安装电源线（YJV4×70+1×35mm2）及配电箱。

⑤洗碗机技术参数及要求：

▲产品规格：4200*1018*2050，适合≤800人的就餐场景；设备设计紧凑合理，外观美观大方、钣金平整无凹凸焊疤，前盖板由不锈钢厚板，盖板内具有隔热和防燃烧夹层，夹层内置隔热防燃烧材料，节能降噪；入口区长度900mm,主洗区长度800mm，漂洗区长度600mm,烘干区长度800mm,出口区长度1100mm，传送履带净宽≥510mm；标准洗涤能力：3500碟-4900碟/小时，可根据餐具情况自由切换选洗涤速度；最大耗水量≤350升/小时；机器采用增强型加热系统，标配低耗能管理系统，初始启动满额功率：≤68KW，要求洗碗机热交换系统能维持错峰节能同时还能保证大批量洗涤时主洗水温的稳定。

▲材质要求：整机板材应使用优质多镍不锈钢板，耐腐蚀性，满足抗拉强度800Mpa(±3%)；规定塑性延伸率400Mpa(±3%)，洛式硬度不低于55HRA；整个主洗/漂洗模块的防护等级满足IK08，提供带CMA专业机构出具报告佐证。

▲易清洁：水箱整体无卫生死角，易于清洁；洗涤臂应采用内凹8字形喷嘴，避免残渣堵住喷嘴，喷淋管须采用插接连接，非螺纹连接可直接拆卸便于日常清洗维护；

▲组件要求：整机配置国际一线品牌的控制元器件、水泵、发热管等核心配件确保设备可靠耐用，品控稳定，抗电磁干扰能力强，功能完善，后期备件应充足。

▲烘干系统：具备内置热循环技术，高风量节能风机搭配宽翼翅片型加热管，能确保餐具快速烘干无水滴附着。机外工作环境温度应舒适宜人，取餐盘时不会因温度过高而烫手。

▲过滤系统：必须配备二级及以上过滤装置（包括滤网及可拆卸残渣收集篮），确保循环水清洁，减少喷嘴堵塞。

▲安全及环保：①食触安全：洗碗机的网爪、闷头、卡连扳符合GB 4806.7-2023的标准要求，液位探针、加热瓦满足GB 4806.4-2016的标准要求，内壁、浮球开关、循环洗槽、喷淋臂、逆流阀满足GB 4806.9-2023的标准要求，提供以上CMA或CNAS标识的报告；②防长霉：履带运作结构上的R齿、网爪连板、输送软压带、食品级的pp导向轮应能符合抗菌材料的特殊要求，依据GB 21551.2-2010提供权威微生物检测机构实测证明上述部件抗菌率≥99.99%，确保从设备源头杜绝有病原微生物对人体造成伤害，提供以上CMA或CNAS标识的报告;同时提供产品防霉等级1级的产品抗菌认证证书佐证；③环保：为响应绿色采购政策，采购的整机及洗碗机配件包括且不限于：控制集成器、调速器、变流器、水温感测器、涡轮风机、电磁换向阀、背压阀、电磁接触器满足GB/T 26572-2011、GB/T 39560.1-2020、GB/T 39560.2-2024、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021产品标准/技术要求的检测报告和认证证书。

▲稳定性：承载控制集成系统的控制箱依据GB/T2423.2-2008可通过耐受温度55°以上且不低于20天(480h)无故障连续工作的高温工况，测试中通电连续工作正常；测试后，目视检查无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象，产品性能及结构正常，通电运行正常；②阻燃要求：洗碗机具备可燃性的组件包括且不限于加热管、高温线、接口模块、冷压接线端头、接线槽提供阻燃等级B1级的产品阻燃等级认证证书。

⑥商用鼓泡池技术参数及要求：

▲槽体选用优质不锈钢,尺寸:1500X800X800。

▲功率: 6KW/220V。

▲德国进口压垫陶瓷片材料，韩国进口绝缘管， 发声器内部核心配件均为进口同行业知名品牌。

▲频率自动跟踪扫描功能，及其发生器与换成器电容阻抗频率匹配的完美结合，增强了整机运作的稳定性。

▲本产品为油污之克星,不仅选用超声波振子除油去污，再加_上电热丝辅助设备，将清洗的效果达到极致。

▲暗藏式超声波发生器及双项开关控制，不仅适用于不同的环境，更为您的安全增加了保障;

（7）其他
①施工必须避开就餐高峰期，施工时间通常为每天下午6点至次日早晨5点。
②取消消防救援窗口玻璃。

3.工程地点

 车集煤矿职工食堂

 4.材料供应

水电甲供，除甲方供应材料外，本工程所需所有其他材料、设备、辅料、周转材料等均由承包人负责采购、运输、保管，必须符合中华人民共和国现行国家、行业及地方的强制性标准、规范以及本项目招标图纸、技术方案的要求。乙方采购的材料设备，应优先选择发包人推荐的产品或采用等同或优于参考品牌的替代品牌，必须在使用前向甲方提交出厂合格证、质量保证书、性能检测报告及产品说明书等完整的质量证明文件，经甲方批准后方可使用。

5.验收标准

GB 50300
《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB 50202
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
GB 50209
《建筑地面工程施工质量验收规范》
GB 50210
《建筑装饰装修工程质量验收规范》
GB 50242
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB 50303
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 50268
《给水排水管道工程施工及验收规范》
GB 50189   《公共建筑节能设计标准》

二、投标单位资质要求

1. 投标人在中华人民共和国境内进行的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，具有有效营业执照，并在人员、设备、资金、业绩等方面具有承担本项目的能力。
2. 具有有效的安全生产许可证。
3. 投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质。
4. 投标人自2023年1月1日（3年）以来至少具有一份同类项目业绩(以合同或中标通知书为准)。
5. 投标人不存在在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形。
6. 投标人具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
7. 本项目不接受联合体投标。
 三、报价方案

1.投标人应依据招标文件、设计图纸、工程量清单及国家现行标准规范，结合自身情况自主报价。
2.本项目为固定总价合同，合同总价在约定的风险范围内不再调整，除非发生约定的变更或调整情况，该总价不做任何调整。

3.报价应为完成项目所需的全部费用，通常包括但不限于：成本、人工、材料、设备、运输、安装、调试、培训、技术服务、保险、体检、税费、专利费、管理费、利润、政策性文件规定的各项费用等。
4.工程项目需报工程预算书或按照招标文件报价格式报价，缺项、漏项视为费用已包含在其他项目中。
四、工期要求及违约责任

1. 工期：总工期90日历天，以开工之日起计算；

2. 违约：乙方逾期完工，按500元/天进行罚款；因甲方原因延误工期，工期顺延。
3. 本工程质保期为2年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内因施工质量原因造成的损坏，承包方须在接到通知后24小时内到场维修，48小时内修复完毕。”
五、其他要求

六、特殊付款要求

 本项目无预付款，付款根据车集煤矿财务相关制度、付款计划执行。

第五章   响应文件格式                                
****************（采购项目名称）
响应文件

供应商名称（公章）：                          

日      期：          年     月     日
（一）采购项目报价单

	                                  日期：   年   月   日

	序号
	项目内容
	报价金额(含税、运费，元)

	1
	
	

	2
	
	　

	3
	
	

	　报价合计金额(元):              元     大写：                           

	产品、技术优势
	必填

	服务承诺
	必填

	预期寿命
	必填
	质保期
	必填

	交货期（工期）
	必填
	质保金
	必填    合同总额的    %　

	发票种类
	□13%专票   □9%专票   □6%专票    □3%专票   □1%专票    □普票

其他        

	付款方式
	我方完全响应买受人分期付款与对等开票的要求，严格按买受人通知及时开具每笔款项发票和财务收据。　

	报价单位
	必填
	报价人
	必填

	联系方式
	必填
	电子邮箱
	必填　

	其它说明
	　


注：明细报价单可附后
供应商简介

主要介绍供应商的基本情况，包括承担该项目的人员配置、进度控制措施、工器具等体现供应商实力或能力的内容。
（三）廉政承诺书

我单位完全响应采购单位                                          （项目名称）采购要求，保证遵守国家招标投标有关规定，并郑重作以下廉政承诺: 
1、不向评委和采购单位有关人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证或是提供其它不正当利益；
2、不接受评委和采购单位有关人员介绍的与采购项目有关的工程服务等经济活动及要求实施的采购范围以外的项目等；
3、不以不正当方式谋求评委和采购单位有关人员的不正当照顾；
4、不与其他供应商串通投标或以其它不正当方式恶意竞标；
5、不以他人名义投标或以提供虚假材料等不正当方式骗取中标；
6、不利用非正常关系或手段干预招标工作的正常进行；
7、在成交通知之前，不向评委和采购单位有关人员打听评标情况或打招呼谋求照顾；
8、中标后，不将项目转包他人或肢解后分别转包他人。
如违反以上承诺，招标单位有权取消我单位成交资格，由此引起的一切损失由我单位自行承担。同时，我单位保证积极履行廉政共建义务，做好监督，发现评委和采购单位有关人员有不廉洁行为，及时如实向采购单位反映、举报。
响应单位：                          （加盖单位公章）
日期：      年    月    日

（四）询比价采购响应函
致：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿      
我方收到车集煤矿                           （招标项目名称）询比价采购文件，经详细研究，我方决定参加该项目谈判活动，郑重声明以下诸点并负法律责任。
(1)我方授权          (姓名)作为全权代表负责解释响应文件及处理有关事宜。
(2)我方愿按照谈判文件中的条款和要求，提供服务，响应报价为(含税价):            元，大写:                元整。
(3)如果我方成交，我方保证按谈判文件的要求和采购人签订合同，满足项目各项需求。
(4)我方同意按谈判文件中的规定，认定本响应文件的有效期为自开标之日起90日历天。如果成交，有效期延长至合同终止日止，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
(5)我方承认报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。
(6)我方已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(7)在制定和执行正式合同之前，本响应文件连同成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

(8)如果我们成交，我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(9)我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在供应商须知规定的任何一种情形。

(10)与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人姓名、职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商：（盖单位公章）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

年

月

日
（五）法定代表人授权委托书
本人             （法人姓名）系                                 （公司名称）的法定代表人，现本人委托             （代理人姓名）为本公司的合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

该授权委托书有效时间：    年    月    日-    年    月    日（不得超过一年），超期无效。本授权书于签订之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证背面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证背面


供应商：                          （盖单位公章） 
法人代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证

若（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证分开办理的，按顺序将带单位公章的复印件依次编号排序；若企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，仅需附一份合一证件。
单位开户许可证明资料。
（七）资质证书信息
资质证书：主要附响应须知前附表中8款要求的资质登记证书复印件，加盖公章。若要求有多个资质，必须分别编号附置。

（八）类似项目业绩
主要附：自2021年1月1日以来，近3年类似项目业绩，至少一份。合同扫描件须清晰且含合同章及价格页，遮挡价格者无效。

（九）信用信息
信用信息：主要附响应须知前附表中9.4条要求的法人及其他组织信用信息概述报告及失信被执行人查询截图等。
（十）技术标书部分
主要内容包含但不局限于：与技术方案、初步设计、技术协议等有关的文件、法律规范、图纸等。
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