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一、项目简介及使用地点
矿用水力压裂封孔器（含配套压裂管），应用于采煤工作面过断层坚硬岩石段水力压裂松动作业。具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便等特点。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	型号
	单位
	备注

	1
	水力压裂封孔器
	FKSS-30/30
（参考）
	套
	型号按需定制


三、主要技术要求

矿用水力压裂封孔器（含配套压裂管）主要参数
	序号
	参数项
	具体指标
	备注

	1
	适用封孔直径
	30-120mm
	（按需定制）

	2
	工作压力
	1-80MPa
	（按需定制）

	3
	封孔深度
	1-80m
	（按需定制）

	4
	软管膨胀系数
	60%以上
	

	5
	主体材质
	阻燃橡胶
	压裂管额定承压不低于配套封孔器工作压力的1.5倍。


四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

产品设计、制造、检验需符合NB/T 11749-2024《煤矿井下煤岩层分段水力压裂技术规范》、NB/T 11936-2025《煤矿区井地联合水力压裂技术规范》相关要求，所有部件需取得煤矿安全标志认证，满足井下耐压、耐温、抗静、电阻燃的安全规定，并提供第三方检验报告。

五、适用标准
1、符合最新版《煤矿安全规程》要求；
2、符合国家和行业现行标准和规范。
六、质量及验收要求

抽检到货数量的100%，测试相应参数，如有不合格产品，则判定该批产品不合格。

2、矿用水力压裂封孔器须悬挂出厂检验合格证，内容包含：名称、规格型号、制造单位、生产日期等内容。

3、矿用水力压裂封孔器应附使用说明书、合格证、附件等。
七、调试要求

根据买受人现场需要设备调试和现场技术指导。
八、质保期及服务要求

1、出卖人做到免费指导使用，质保期为产品安装合格后1年或货到之日起18个月。
2、如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。
九、运输及包装要求

1、接到送货通知后，出卖人必须在7日内将产品送达产品使用人指定地点，运输费用由出卖人承担。

2、送到的产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由出卖人负责。

3、矿用水力压裂封孔器运输、装卸时，要轻装轻卸，严禁随意抛掷。
十、供应商提供技术资料要求 

出卖方随货提供产品煤安证、合格证、出厂检验报告等。
十一、其他

参与招标单位需在投标后5天内将样品送至城郊矿供应科进行相关实验。本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。    

十二、技术联系人及联系方式：

技术联系人：花文雷                 电话：0370-5195306
附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书
附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	
	封孔器材质：阻燃、抗静电、耐腐蚀橡胶
	
	
	

	
	封孔器软管膨胀系数≥60%
	
	
	

	
	封孔器重复使用次数≥5 次
	
	
	

	
	封孔器工作压力1-80 MPa（按需定制）
	　
	　
	　


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：
服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用水力压裂封孔器（含配套压裂管）项目，服务及质保方面承诺如下：

一、产品安装合格后1年或货到之日起18个月，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换,同时承担运输费用。
二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用产品的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在48小时内赶到现场并处理问题。

三、出卖人应保证所供货物关键制作材质，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

四、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

五、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：


