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矿山地质环境治理恢复及土地复垦工程

勘察、设计项目招标技术要求

为了合理使用矿山环境治理恢复基金，促进矿井生产经营持续向好，根据《河南省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》（豫财环资【2020】80号），按照《焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿矿产资源开采与生态修复方案》（以下简称《方案》）内容，结合矿井矿山地质环境治理恢复与土地复垦实施计划，以及矿井2025年已实施项目和2026年、2027年拟实施项目，编制完成相关工程的勘察、设计等资料。确保备案材料真实、完整、合规，顺利通过上级部门审核，同时为工程后续管理与维护提供技术支撑。

一、项目概况

根据2025年已完成的工程量、工程质量和工程费用以及2026年、2027年拟实施工程，编制完善工程相关勘察、设计等相应报告和资料。内容应包括但不限于以下项目：

（一）矿山地质环境保护工程

1.石门河河堤加固和绿化工程。

2.地裂缝回填工程。

3.含水层修复工程：有关地面区域治理工程。

4.地质灾害监测工程：对地表水、地下水、地表变形布设测点进行监测，需通过科学的手段取得可靠、准确的监测报告，做好含水层修复及监测资料的整理及提交。

（二）土地复垦工程

1.搬迁避让村庄原址清表复垦工程：对原址拆除后的废弃地及废弃支道清除地基、路基，统一清运垃圾，包括建筑残骸及遗留生活垃圾，再土地平整恢复成耕地。

2.道路工程：对铁路专用线及辉吴路进行维修。

3.土壤重构工程：对已沉稳不重复塌陷的采空塌陷区进行治理，塌陷积水区治理成养殖区，未积水区进行土地平整，恢复土地功能。

4.管护工程：对复垦后的土壤质量、植被恢复情况、配套措施进行监测，并对复垦后的耕地、园地、林地、草地、防护林进行管护。

二、编制要求

本次工作应遵循实际、实事求是、客观评估的原则，以现场治理工程完成情况、工程过程管理情况、质量检查情况及资金使用情况为基础，方案编制立足于矿产资源勘查开采实际，结合矿井地质环境修复及土地复垦工程勘察、设计工作，提交符合相关要求的勘察、设计文件（含设计说明书、图纸、概算书等），通过相关评审、备案工作。成果需提供纸质版（不少于8份）与电子版，纸质版加盖公章、责任人签字，电子版采用通用格式。

三、其他要求

（一）资质要求
具备地质灾害防治勘察、设计乙级及以上资质。未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

（二）验收要求

中标单位对工作成果质量负全责，确保成果真实反映工程实际，符合备案要求。若因成果问题导致备案失败，需无偿修改完善，并承担相应责任；如因成果不实造成严重后果，承担相应法律责任。

中标单位积极配合建设单位与上级部门工作，及时响应备案审核意见，提供解释说明与补充材料，协助完成备案工作，保证备案顺利通过；在工作过程中，与建设单位、施工单位等保持良好沟通协调。

若出现实际完成工作与设计存在偏差的，应出具设计变更等手续，确保项目顺利完成验收和评估。
（三）保密要求

在评估工作过程中，中标单位对涉及工程建设的相关资料和信息严格保密，未经建设单位书面同意，不得泄露；工作结束后，及时归还或销毁敏感资料。

四、商务要求

工期要求：2026年12月底前
费用说明：包括环境治理恢复开展工程现场测量、技术资料、出图、技术服务、勘查、设计报告及评审费用和税金等与本项目相关的所有费用。
付款方式：无预付款，勘查、设计报告通过上级主管部门评审后交于矿方，服务方开具增值税专用发票挂账后，矿方按资金情况分期承兑付款。矿方存在欠款行为的按照无息欠款处理。

