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八、生产厂家营业执照
一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、商务和技术偏差表
集控系统软件优化升级项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	PLC编程软件

品牌: Rockwell Allen-Bradley(AB)（9324M-RLDT20M）、网络规划软件（9357M-RLDRT101M）
	通过软件升级，实现现有工程师站的系统升级和长期备份稳定。包括：保障选煤生产过程中设备控制、数据采集、状态监控及故障处理功能正常运行；优化工业服务器（私有云）设置、增加运行空间；将工程师站与所需的配套电脑升级为Windows10系操作系统；完成空压机在线监测（具备空气压缩机开停、风量风向、主要阀门开关状态的图元动态着色、动态闪烁及网络拓扑等功能，实现空气压缩机运行状态直观监视）；实现5069系列控制器与集中控制系统网络通讯与控制融合；升级与优化现有语音报警系统；将主厂房和压滤车间的压滤机控制环节融入现有的集控系统；调整优化原煤系统的组网逻辑（使其可以脱离整体单独控制）；完成网络冗余的规划，满足后续整体扩容20%的能力；备份一台工控机（买受人提供），将本次升级所涉及的软硬件功能全部备份一份，后期系统损坏时实现无缝切换。兼容性：所有软件需与选煤厂现有集控系统硬件（1756-L85E控制器、工业交换机、工程师站电脑）及原有生产数据接口（如皮带机控制、筛分设备监控、液位检测）完全兼容，不得影响现有设备正常运行。

稳定性：软件运行平均无故障时间（MTBF）≥10000小时，支持24小时连续运行，在生产高峰期（设备满负荷运行）无卡顿、闪退或数据丢失现象。

安全性：支持权限管理按角色分配、加密功能、防非法访问，保障DeviceNet网络通信安全。

可扩展性：软件需预留接口，支持未来选煤厂新增设备（如智能分选系统、除尘器等）的接入，可通过软件升级实现功能扩展，无需更换核心模块。（详见技术规格书）

	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款，留10%质保金。
	
	

	交货期：合同签订后接通知10天内。
	
	

	质保要求：自最终验收合格之日起，软件质保期≥3年，质保期内供货人提供免费技术支持（含DeviceNet网络优化建议）、软硬件补丁升级及故障维修服务。

响应时间：质保期内，买受人遇到软硬件故障或DeviceNet网络问题时，供货人需在2小时内响应（电话或远程支持）；远程无法解决的故障，供货人需在24小时内派具备DeviceNet调试经验的工程师现场处理（煤矿所在地周边400公里范围内）。

技术支持：质保期后，供货人需提供终身技术支持服务（可收取合理费用），并定期（每半年）提供软件版本更新信息及DeviceNet网络维护建议。

培训服务：供货人需在软件安装调试完成后，提供2次现场培训（每次培训时间≥4小时），其中至少1次专项培训聚焦DeviceNet网络规划、参数监测与故障诊断，确保甲方至少3名技术人员掌握相关技能；培训后提供培训教材（含DeviceNet网络调试案例）及操作视频。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


投标人：
（单位公章）

年
月
日

六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
七、生产厂家授权
（例如项目有具体要求的、生产厂家授权等盖章扫描件图片添加此处）

授权为期一年
八、生产厂家营业执照
（例如项目有具体要求的生产厂家营业执照盖章扫描件图片添加此处）
 31 / 64

