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赵固一矿提升机液压系统配件技术要求

一、供货范围

本次采购的配件为赵固一矿主副井提升机房液压制动系统控制电磁阀和制动盘形闸类配件。
二、技术要求
（一）使用环境条件

1.环境温度：-10℃～45℃

2.相对湿度不大于95%

3.配件安装使用在提升机液压站和制动闸桩上
（二）主要设备技术参数

1.电磁阀控制电压：24V、12V

2.机械类电磁阀最大、最小动作阀值可根据初始值进行调整

3.闸间隙传感器要求与现场模块接入匹配，准备显示闸间隙数值。
（三）要求配件为原厂家生产，投标单位须到矿现场结合实际情况，保证配件安装后，设备安全可靠运行；后附配件明细。

三、执行标准
《煤矿安全规程》最新版相关规定
JB/T 13435-2018《矿井提升机和矿用提升绞车 盘型制动系统 技术条件》

JB/T 3277-2017《矿井提升机和矿用提升绞车 液压站》

JB/T 3721-2015《矿井提升机和矿用提升绞车 盘形制动器闸瓦》

GB/T 7935-2005《液压元件 通用技术条件》

JB/T 8519-2015《矿井提升机和矿用提升绞车 盘形制动器》

MT/T 495-2007《煤矿机械用液压元件通用技术条件》

四、付款方式

无预付款，配件到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，配件安装试运行完成，正常运行3个月无质量问题按资金批复情况分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内配件发生质量问题，负责修复或更换配件，待配件重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

五、供应商资质

（一）投标单位须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

（二）投标单位在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

（三）本项目不接受联合体投标。

六、其它要求

（一）中标单位所提供产品必须满足煤矿安全规程和相关标准规定的其他要求。

（二）中标单位所提供制动（控制）类配件，在更换期间出现问题或需协助更换时，中标单位应及时安排专业技术人员到达现场协助更换调整阀值。

（三）相关产品必须具有说明书、产品合格证等相关证书。

（四）本技术要求提出的是最低限度的技术要求，凡招标技术文件中未规定、但在相关设备的行业标准或国家标准中有规定的规范条文，中标单位提供的产品应符合相应标准的条文。所引用的标准与中标单位所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（五）在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，受托人保证在接到委托人送货通知后，于20日内将代储物资运至委托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对委托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

（六）为确保配件能满足设备使用要求，中标单位须提前到现场查看。

（七）交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标单位负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由中标单位负责。

（八）供货车辆排放标准必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由中标单位负责。

（九）未尽事宜或更改内容由双方协商解决。
七、配件明细
	序号
	配件名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	备注

	1
	制动盘形闸
	BSFG408-A00-02-10
	对
	2
	

	2
	闸块
	BSFG 408-A
	块
	5
	

	3
	压力释放阀（25）
	DDPB-1C-10SM
	件
	1 
	

	4
	蓄能器(12)
	HPS10-250-080-0010TUBE
	件
	1 
	

	5
	压力释放阀（16.132）
	WUVPB-3MD0-10-24 DC
	件
	1 
	

	6
	压力释放阀(11)
	DVPA-3-10-SM
	件
	1 
	

	7
	温度调节阀
	3020028
REGULATION VALVE
	件
	1 
	

	8
	电子压力开关(34.35)
	S2400B084430 (0-250 bar)
	件
	1 
	

	9
	V37阀
	3AST003480R0017
DBDSB-12-110-3-24VDC
	件
	1 
	

	10
	V32阀
	3AST003480R0008
WA220ECA-10-1-24VDC
	件
	1 
	

	11
	V142阀
	3AST003480R0022,DB4E-012-CE.18.160
	件
	1 
	

	12
	闸间隙传感器
	DW-AD-509-M18-325
	件
	1 
	

	13
	盘形闸密封组件
	BSFG408-A00-02-10
	套
	10
	

	14
	盘形闸碟簧组件
	BSFG 408
	套
	10
	



