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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
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编  制  单  位：城郊煤矿机电科

编    制    人：

编制单位负责人：

分 管 矿 领 导：

编制日期：2026年8月

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

局部通风机叶轮技术规格书

一、项目简介及使用地点

1、项目简介：局部通风机机主要用于开掘工作面正常通风使用，其中叶轮为局部通风机核心部件，局部通风机主要通过对旋叶轮产生气流、提高风压、实现局部通风效果，叶轮长期高速运转同时受井下环境影响易出现局部损伤，如果长期不更换可能造成叶轮整体破损无法正常供风的现象。为此，需采购叶轮用于局部通风机的日常检修。

2、使用地点：城郊煤矿井下全风压供风地点
二、货物名称及供货范围

1、货物名称：局部通风机叶轮。

2、供货范围

	序号
	物料名称
	型号和规格
	预计需求数量
	计量单位
	备注

	1
	局部通风机叶轮
	FBD№6.3/2×30

FBD№6.3/2×22 
	FBD№6.3/2×30：13套
FBD№6.3/2×22： 3套


	套（一级叶轮及二级叶轮各一件为一套）
	原风机厂家为淄博金河风机有限公司、运城市安宏节能防爆风机有限公司、华荣科技股份有限公司、湖北赛福机械有限公司


三、技术要求
1、为有效改善局部通风机使用中产生的噪音，叶轮原材料为改性PA66，牌号为PA66GF30。

2、叶轮为非金属聚合物制品时，其抗静电和阻燃性能应符合《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》MT 113-1995的规定，并取得检验合格证，附带出厂报告。

3、每套叶轮出厂前必须进行动平衡测试，并出具相应的动平衡测试报告。
4、叶轮必须与城郊煤矿在用的局部通风机叶轮可完全互换使用，且保证材质和机械性能不低于原配件要求。

四、货物使用环境及范围

1、海拔高度：≤1000m；

2、相对空气湿度：5%～95%。

3、能满足高瓦斯及突出矿井使用要求。

五、货物适用标准

产品符合适用的中国最新版国家标准（GB）或在国际范围内被接受的具有不低于下列标准的标准。

1、GB/T1236-2017  《工业通风机　用标准化风道进行性能试验》
2、JB/T6445-2017 《通风机叶轮超速试验》
3、JB/T8689-2014 《通风机振动检测及限值》
4、JB/T8690-2014 《工业通风机噪声限值》
5、MT222-2019    《煤矿用局部通风机技术条件》
6、设计制造和检验应符合2025版《煤矿安全规程》及国家、行业相关标准要求。

7、《煤矿井下机电设备完好性要求》KA 25-2025的有关规定。

六、质量及验收要求

1、出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。

2、设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境和使用条件的影响。

3、零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则，严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、出卖人应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

5、货物到矿后买方的到货验收不作为最终产品合格的保证，产品最终应通过现场调试和运行考验而通过验收。

6、出卖人须对叶轮的质量、可靠性、使用寿命、技术服务等进行承诺。
7、出卖人须提供产品合格证或产品质量证明书、出厂试验检验报告、阻动平衡测试报告。

8、出卖人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务，同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。
9、出卖人应提供第三方阻燃和抗静电测试报告。
七、安装、调试要求
1、出卖人免费负责现场指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求和现场使用条件为止。

2、设备需要安装时，出卖人接到买受人通知后2小时内给予答复，24小时内派技术人员赴现场指导安装、调试。

八、服务及质保要求

1、出卖人为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

2、质保期为产品运行合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题，出卖人免费负责更换或者维修。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人方承担，买受人有权拒付相应款项。

3、出卖人免费为买受人技术人员及操作维护人员进行现场培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等内容。

4、出卖人负责免费现场技术指导，指导施工人员安装和检验调试工作。

九、运输及包装要求

1、运输由出卖人负责运到城郊煤矿指定使用地点、具体卸货由出卖人负责，场地由买受人负责协调。

2、运输中严禁碰撞和摩擦, 以免配件损伤。

十、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，出卖人保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、签订合同后，买受人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，出卖人应予以配合。

4、本技术规格书所使用的标准如与出卖人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术规格书为一整体，出卖人应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

6、交货期：按买受人需求时间交货，运送到运到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，由出卖人负责卸车。

7、违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款。

8、如有其他问题，双方协商解决。

9、技术联系人：付申申  03705195229
